■ 수자원의 조사ㆍ계획 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제20호서식]
수문현황 대장조서(댐ㆍ홍수조절지ㆍ저류지ㆍ하구둑 현황)
(앞쪽)
□ 일반현황
시설명	수계명		하천명		형식		위치					유역면적 (㎢)		연평균강수량 (㎜)		관리기관
							행정구역			측점
□ 댐ㆍ홍수조절지 현황
수위(EL.m)								용수공급량(㎥/일)
계획홍수위		홍수기 제한수위		상시만수위		저수위			생활		공업		농업		발전
								최대
								상시평균
계획홍수량 (㎥/s)		발전시설용량 (㎾)		연간발전량 (㎾h)		연강용수공급총량(백만㎥)		홍수조절용량 (백만㎥)	총저수용량 (천만㎥)		유효저수용량 (천만㎥)		사수용량 (천만㎥)		저수면적 (㎢)
364㎜×257㎜[백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
□ 저류지 현황
저수면적 (㎢)	저수량 (백만㎥)	유입부						유출부
		형식		월류폭(m)		계획고(EL.m)	계획홍수량(㎥/s)	형식	수문(B×H×개수)	관저고(EL.m)
□ 하구둑 현황
계획홍수위 (㎥/s)	수문부						어도		정상표고 (EL.m)	높이(m)
	총연장(m)		수문		교량		위치	형식