[별표 7] <개정 2006.5.25>

탱크시험자의 기술능력·시설 및 장비(제14조제1항관련)

1. 기술능력

가. 필수인력

(1) 위험물기능장·위험물산업기사 또는 위험물기능사 1인 이상

(2) 비파괴검사기술자 1인 이상 또는 방사선투과비파괴검사·초음파탐상비파괴검사·자기탐상비파괴검사 및 침투탐상비파괴검사의 기사 또는 산업기사 1인 이상

나. 필요한 경우에 두는 인력

(1) 누설비파괴검사의 기사, 산업기사 또는 기능사

(2) 금속분야의 비파괴검사기능사 및 토목분야의 측량·지형공간정보 관련 기술사·기사·산업기사 또는 기능사

2. 시설 : 바닥면적이 33㎡ 이상인 전용사무실

3. 장비

가. 방사선투과시험기, 초음파탐상시험기, 자기탐상시험기, 초음파두께측정기 및 진공능력 53KPa 이상의 진공누설시험기

나. 기밀시험장치(안전장치가 부착된 것으로서 가압능력 200KPa 이상, 감압의 경우에는 감압능력 10KPa 이상·감도10Pa 이하의 것으로서 각각의 압력변화를 스스로 기록할 수 있는 것)

다. 수직·수평도 측정기(필요한 경우에 한한다)