[별표 10] <개정 2001.4.28>
	연료장치의 충돌시험기준(제91조제1항관련)
1. 고정벽 정면충돌 및 이동벽 뒷면추돌시험을 할 때에 연료의 누유량이 다음 기준에 적합할 것
측정방법		정지시까지누유량		정지후 5분간 누유량	정지후 5분 이후부터 25분간 누유량
가. 매시 48.3킬로미터의 속도로 자동차를 고정벽에 정면충돌시킬 때 나. 매시 48.3킬로미터의 속도로 이동벽을 자동차의 뒷면에 추돌시킬 때		28그램 이하		141그램 이하	매 1분당 28그램 이하
2. 제1호의 규정에 의하여 충돌시험을 한 자동차를 자동차의 길이방향의 축을 중심으로 90도씩 4번을 회전시키되, 각 90도가 되는 위치에서 5분을 정지시키는 시험을 할 때에 연료 누유량이 다음 기준에 적합할 것
기준
각 회전시 회전시간을 포함하여 회전이 끝난 상태에 있는 동안 5분간 누유량			전회 회전시작 5분 이후 다음 90도 회전시작전까지의 누유량
141그램 이하			매 1분당 28그램 이하