[별표 15]

고장자동차의 표지(제40조제1항관련)

비고

1. 규격은 「산업표준화법」 제10조에 따른 한국산업규격(KS) R 5050 "자동차용 정지표지판"과 같다.

2. "*"는 반사체를 부착하는 틀이며, 5밀리미터 이하의 부분이 형광표지체와 동일재료인 경우는 형광표지체의 일부로 간주한다.

3. 반사체를 부착하기 위하여 틀을 사용하는 경우는 바깥 틀의 3각의 꼭지점에 반지름 6밀리미터 이상의 둥글기를 붙인다.