[별표 19] <개정 2010.11.10>

전조등의 광도기준(제106조제1호 관련)

구분

측정점 및

측정구역(밀리미터)

광도(칸델라)

필라멘트 램프

할로겐 램프, LED

주행빔

H-V

최대 광도값의

90퍼센트 이상

최대 광도값의

80퍼센트 이상

H-1125L

10,000 이상

15,000 이상

H-1125R

10,000 이상

15,000 이상

H-1125L~2250L

2,500 이상

3,750 이상

H-1125R~2250R

2,500 이상

3,750 이상

최대 광도값 위치

20,000 이상

112,500 이하

30,000 이상

112,500 이하

변환빔

250U-1500L

250 이하

250 이하

250D-500R

3,750 이상

7,500 이상

250D-1500L

7,500 이하

7,500 이하

375D-1500L

9,375 이하

9,375 이하

375D-750R

3,750 이상

7,500 이상

375D-V

-

3,750 이상

750D-3960L

938 이상

1,250 이상

750D-3960R

938 이상

1,250 이상

구역 A(컷오프선 윗부분 중 3960L~3960R)

438 이하

438 이하

구역B(2250L~2250R과 375D~750D)

1,250 이상

1,875 이상

구역 C(750D 아랫부분 중 3960L~3960R)

12,500 이하

2X(375D-750R)에서 측정된 광도값  이하

주) 1. 시험스크린의 위치는 등화장치의 광원에서 25미터의 거리에 위치하여야 한다.

2. “V”란 등화장치의 광원을 통과하고 시험스크린 및 지면에 동시에 수직인 면과 시험스크린과의 교차선을 말한다.

3. “H”란 등화장치의 광원을 통과하는 지면에 수평인 면과 시험스크린과의 교차선을 말한다.

4. “측정점”이란 시험스크린 상에서 광도가 측정되는 점들로서 H선과 V선을 기준으로 한 거리(㎜)로 표시되는 점을 말한다. 측정점을 표시하는 U, D는 H선 위쪽과 아래쪽의 거리를 의미하고, L, R은 V선 왼쪽과 오른쪽의 거리를 말한다.

5. 중복된 측정구역의 경계선에는 두 광도기준 중 강화된 기준을 적용한다.

6. 변환빔의 경우 선명한 컷오프선을 형성할 수 있어야 한다.

7. 측정빔ㆍ측정구역 및 컷오프선은 아래 그림과 같다.

<할로겐램프, LED의 경우>

<필라멘트램프의 경우>

8. 변환빔의 측정구역 A안에서 아래 측정점의 광도 값은 다음의 광도범위 안에 있어야 한다.

광도범위: 187칸델라≦1+2+3 62칸델라≦7≦437칸델라	375칸델라≦4+5+6 125칸델라≦8≦437칸델라

9. 양산되고 있는 자동차의 광도기준은 위 기준의 ±20퍼센트 이내의 편차를 가질 수 있다. 다만, 구역 A에서는 625칸델라 이하, 250U-1500L은 375칸델라 이하이어야 하고, 주행빔의 H-V는 최대 광도값의 75퍼센트 이상이어야 한다.

10. 제9호에도 불구하고 4개의 시험품 중 1개 이상은 위 기준을 만족하여야 한다. 다만, 구역 A에서는 625칸델라 이하, 250U-1500L은 375칸델라 이하이어야 한다.

11. LED의 경우, 측정 광도값에 0.7을 곱하여 법규 적합성을 판정한다.