[별표 19의4] <개정 2010.11.10>
전조등의 광도기준 Ⅱ(제106조제1호관련)
구분	기계식 조준		시각/광학적 조준
	측정점 및 측정구역(도)	광도(칸델라)	측정점 및 측정구역(도)	광도(칸델라)
주행빔	2U-V	1,500이상	2U-V	1,500이상
	1U-3L, 3R	5,000이상	1U-3L, 3R	5,000이상
	H-V	40,000이상 75,000이하	H-V	40,000이상 75,000이하
	H-3L, 3R	15,000이상	H-3L, 3R	15,000이상
	H-6L, 6R	5,000이상	H-6L, 6R	5,000이상
	H-9L, 9R	3,000이상	H-9L, 9R	3,000이상
	H-12L, 12R	1,500이상	H-12L, 12R	1,500이상
	1.5D-V	5,000이상	1.5D-V	5,000이상
	1.5D-9L, 9R	2,000이상	1.5D-9L, 9R	2,000이상
	2.5D-V	2,500이상	2.5D-V	2,500이상
	2.5D-12L, 12R	1,000이상	2.5D-12L, 12R	1,000이상
	4D-V	12,000이하	4D-V	12,000이하
변환빔	10U-90U	125이하	10U-90U	125이하
	4U-8L, 8R	64이상	4U-8L, 8R	64이상
	2U-4L	135이상	2U-4L	135이상
	1.5U-1R~3R	200이상	1.5U-1R~3R	200이상
			1.5U-1R~R	1,400이하
	1.5U-1R~R	1,400이하	1U-1.5L~L	700이하
	1U-1.5U~L	700이하	0.5U-1.5L~L	1,000이하
	0.5U-1.5L~L	1,000이하	0.5U-1R~3R	500이상 2,700이하
	0.5U-1R~3R	500이상 2,700이하	H-4L	135이상
			H-8L	64이상
	H-4L	135이상	0.6D-1.3R	10,000이상
	H-8L	64이상	0.86D-V	4,500이상
	0.5D-10.5L~L	3,000이하	0.86D-3.5L	1,800이상 12,000이하
	0.5D-1.5R	10,000이상 20,000이하	1.5D-2R	15,000이상
			2D-9L, 9R	1,250이상
	1D-6L	1,000이상	2D-15L, 15R	1,000이상
	1.5D-2R	15,000이상	4D-4R	12,500이하
	1.5D-9L, 9R	1,000이상	4D-20L, 20R	300이상
	2D-15L, 15R	850이상
	4D-4R	12,500이하
주 : 이 표는 다음의 형식에 적용한다. 가) 2등식 인테그랄형식 나) 교환전구 2등식중 HB2이외의 것으로서 이중필라멘트형식을 단독으로 사용하거나 다른 이중필라멘트형식과 함께 사용한 경우 다) 교환전구 2등식중 HB2 또는 단일필라멘트형식을 단독으로 사용하거나 단일 또는 이중필라멘트형식과 함께 사용한 경우