[별표 19의9] <신설 2010.11.10>

적응형 전조등의 광도기준(제106조제1호 관련)

측정점 및 측정구역

각도

광도(칸델라)

수평

수직

기본 모드

시가지 모드

고속도로 모드

젖은도로 모드

최소

최대

최소

최대

최소

최대

최소

최대

1

250U-1500L

3.43L

0.57U

250

250

438

438

2

HV

V

H

438

438

3

BR

2.5R

1U

125

1,250

63

625

125

1,250

125

1,875

4

세부구역 BRR

8R~20R

0.57U

2,500

625

2,500

3,750

5

세부구역 BLL

8L~20L

0.57U

438

625

625

625

6

P

7L

H

63

63

7

구역A-1, 구역A-2

438

438

625

625

8

S50, S50LL, S50RR

4U

63

63

63

9

S100, S100LL, S100RR

2U

125

125

125

10

375D-750R

1.72R

0.86D

3,750

11

250D-500R

1.15R

0.57D

7,500

11,250

15,000

12

375D-V

V

0.86D

3,750

3,750

7,500

7,500

13

375D-1500L

3.43L

0.86D

2,675

9,375

2,625

9,375

5,000

5,000

18,750

14

750D-3960L

16L

1.72D

875

625

875

2,500

15

750D-3960R

11R

1.72D

875

625

875

2,500

16

세부구역 20을 포함한 아랫부분

3.5L~V

2D

12,500

17

세부구역 10을 포함한 아랫부분

4.5L~2R

4D

8,750

8,750

8,750

5,000

18

최대광도

12,500

31,250

6,250

31,250

12,500

56,250

21,875

50,000

조명가변형 전조등이 적용된 경우 위 표의 적응형 전조등의 광도기준 중 1, 2, 7, 13, 18의 광도기준은 아래 표의 기준을 적용한다.

측정점 및 측정구역

각도

광도(칸델라)

수평

수직

기본 모드

시가지 모드

고속도로 모드

젖은도로 모드

최소

최대

최소

최대

최소

최대

최소

최대

1

250U-1500L

3.43L

0.57U

375

375

563

2

HV

V

H

625

625

7

구역A-1, 구역A-2

625

625

625

625

13

375D-1500L

3.43L

0.86D

1250

1,250

2,500

2500

18

최대광도

7,500

31,250

3,750

31,250

7,500

56,250

15,000

50,000

주) 1. 시험스크린의 위치는 등화장치의 광원에서 25 미터의 거리에 위치하여야 한다.

2. “V”란 등화장치의 광원을 통과하고 시험스크린 및 지면에 동시에 수직인 면과 시험스크린과의 교차선을 말한다.

3. “H”란 등화장치의 광원을 통과하는 지면에 수평인 면과 시험스크린과의 교차선을 말한다.

4. “측정점”이란 시험스크린 상에서 광도가 측정되는 점들로서 H선과 V선을 기준으로한 거리(㎜)로 표시되는 점을 말한다. 이 경우 측정점을 표시하는 U, D는 H선 위쪽과 아래쪽의 거리를 의미하고, L, R은 V선 왼쪽과 오른쪽의 거리를 의미한다.

5. 측정점 및 측정구역의 각도는 아래와 같다.

측정점 및 측정구역	측정각도
S50LL	4U-8L
S50	4U-V
S50RR	4U-8R
S100LL	2U-4L
S100	2U-V
S100RR	2U-4R
E	10U-20L~20R
F1	10U~60U-10L
F2	10U~60U-V
F3	10U~60U-10R

6. 변환빔의 경우 선명한 컷오프선을 형성할 수 있어야 한다.

7. 측정빔ㆍ측정구역 및 컷오프선은 아래 그림과 같다.

8. 위 7호의 구역 A-1, 구역A-2 의 범위는 아래와 같다.

범위	경계점	1	2	3	4	5	6	7	8
구역 A-1 기본 모드, 시가지 모드	수평	8L	8L	8R	8R	6R	1.5R	V-V	4L
	수직	1U	4U	4U	2U	1.5U	1.5U	H-H	H-H
구역 A-2 젖은 도로 모드, 고속도로 모드	수평	8L	8L	8R	8R	6R	1.5R	0.5L	4L
	수직	1U	4U	4U	2U	1.5U	1.5U	0.34U	0.34U

9. 젖은 도로 모드에서는 세부구역 E, 세부구역F1, 세부구역 F2, 세부구역 F3에서 125칸델라 이하이어야 한다. 다만, 최대 광도값 위치가 세부구역 20 이하로 설계할 경우 세부구역 20의 광도값은 6,250 칸델라, 세부구역 10은 2,500칸델라, 최대 광도값은 62,500 칸델라를 넘어서는 아니 된다.

10. 적응형 전조등은 50,000회 이상 회전작동시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.

11. 적응형 전조등 고장 시, 기본모드 상태로 자동 변환되어야 한다.

12. LED를 함께 사용하는 경우 각각 별도로 측정하여 광도값을 합산한다. 이 경우 LED 전조등은 측정값에 0.7배를 곱한 값으로 한다.