[별표 24]
후미등의 광도기준(제106조제6호관련)
1. H선 및 H선상부에서의 최대광도(칸델라)
1전구식		2전구식					3전구식
18 이하		20 이하					25 이하
2. 각 측정점에서의 최소광도(칸델라)
측정점(도)				1전구식		2전구식			3전구식
10U, 10D	5L, 5R			0.4 이상		0.7 이상			1.0 이상
5U, 5D	20L, 20R			0.3 이상		0.5 이상			0.7 이상
	10L, 10R			0.8 이상		1.4 이상			2.0 이상
	V			1.8 이상		3.1 이상			4.5 이상
H	10L, 10R			0.8 이상		1.4 이상			2.0 이상
	5L, 5R			2.0 이상		3.5 이상			5.0 이상
	V			2.0 이상		3.5 이상			5.0 이상
주 : 다음의 각 측정점에서의 최소광도의 합의 기준을 만족한 경우에는 최소광도의 기준을 만족한 것으로 본다.
측정점(도)			1전구식		2전구식			3전구식
20L-5U, 5D 5L-10U, 10D			1.4 이상		2.4 이상			3.4 이상
10L-5U, H, 5D			2.4 이상		4.2 이상			6.0 이상
H-5L, V, 5R V-5U, 5D			9.6 이상		16.7 이상			24.0 이상
10R-5U, H, 5D			2.4 이상		4.2 이상			6.0 이상
20R-5U, 5D 5R-10U, 10D			1.4 이상		2.4 이상			3.4 이상