[별표 25] <개정 2011.12.9> [시행일:2012.11.1] 도로 주행시험 노선 및 도로 주행시험 채점방식에 관한 부분 도로주행시험을 실시하기 위한 도로의 기준(제67조제1항관련)
실시항목		설정기준	내용	허용범위
총 주행거리		5㎞ 이상	○ 주행여건이 양호한 도로 1. 교통량에 비해 폭이 넓은 도로 2. 보행자 및 차마의 통행량이 비교적 일정한 도로 3. 교통안전시설이 정비된 도로 ○ 기능시험장의 구간을 총 주행거리의 일부로 포함할 수 있다.
지시속도에 의한 주행		1구간 400미터	○ 매시 40킬로미터 이상의 속도로 주행할 수 있는 구간	±100미터
차로변경		1회	○ 차로변경이 가능한 편도 2차로 이상	일부 구간으로도 가능
방향 전환	좌회전 또는 우회전	1회	○ 교통정리가 행하여지고 있는 교차로 또는 교통정리가 행하여지고 있지 아니한 방향전환이 분명한 교차로	한개 또는 수개의 교차로에서 각각 실시할 수 있다.
	직진	1회
횡단보도 일시정지 및 통과		1회	○교통안전표지가 설치된 횡단보도	교차로 또는 단일로의 횡단보도에서 실시할 수 있다.
평행주차		1회	• 「주차장법 시행규칙」제3조제1항제1호의 기준에 따른 주차구획선	운전면허시험장 또는 전문학원 내 가로 2미터 이상 2.3미터 이하, 세로 6미터 이상 7.5미터 이하의 주차구획선에서 실시할 수 있다.
(주) 운전면허시험장당 10개소 이상의 노선을 확보하여야 한다.