[별표 33] <개정 1995.12.30>
제원의 허용차(제115조관련)
제원 종별	길이(㎜)	너비(㎜)	높이(㎜)	윤거(㎜)	축거(㎜)	오우버행(㎜)	객실 및 하대 (㎜)			차량중량(㎏)
							길이	너비	높이
경형 및 소형자동차	±40	±30	±50	±30	±30	±30	±30	±30	±30	±60
중형자동차 및 대형자동차	±50	±40	±60	±40	±30	±40	±50	±30	±30	중형자동차 : ±100 대형자동차 : ±3%
주 1. 제4조·제6조·제38조 내지 제46조·제49조·제59조·제60조·제75조 내지 제80조의 규정에 의한 기준을 초과하는 자동차에 적용함에 있어서는 “+”의 허용차를 인정하지 아니한다. 2. 자동차 등화장치의 부착위치 허용차는 제원중 길이·너비 및 높이의 허용차를 준용한다. 3. 승용자동차와 이륜자동차의 제원 및 등화장치의 허용차는 경형 및 소형자동차의 허용차를 적용한다.