< 별 표42 >

1. 지형자료획득 및 추출자료 품질관리표

지형자료획득 및 추출자료 품질관리
검 수 자	(인)		파 일 명
검수일자	년 월 일		지 역
납품회사			도 엽 번 호
납품일자	년 월 일		원시자료 이력
정 도			자 료 형 태
지형자료획득 및 추출자료 검사
검사항목		검 사 내 용	검 사 기 준		검사방법	오류 결과	조치 여부
자료 포맷		S/W에서 DXF 읽기 정도	오류가 없이 읽혀지는지의 여부		화면검사
도 곽 검 사 (위치정확성)		도곽 유무 및 좌표	도곽 좌표의 적합 여부		화면검사
지형자료획득 및 추출자료 적합성		획득된 자료 및 추출자료의 적합성	획득 및 추출자료가 작업기준에 적합 여부		화면검사
인접경계		인접도엽간 접합상태	인접도면간의 접합상태가 논리적으로 유연한가의 여부		프로그램검사/ 화면검사

2.

2. 편집지형자료 품질검사

편집지형자료 품질관리
검 수 자	(인)			파 일 명
검수일자	년 월 일			지 역
납품 회사				도 엽 번 호
납품 일자	년 월 일			원시자료 이력
정 도				자 료 형 태
편집 지형자료 검사
검사 항목		검 사 내 용	검 사 기 준			검사 방법	오류 결과	조치 여부
표고자료보완		표고점 보완	표고점이 보완되었는지의 여부			화면 검사
표고값 확인		표고점의 처리형태 (특정S/W)	표고점의 형태가 Block에서 Point형태로 변환되었는지 여부			화면 검사
		표고값 확인	등고선 사이의 표고점의 값이 정확히 입력되었는지 여부			화면 검사
인접처리		원시자료 인접 확인	구축하고자 하는 도엽을 중심으로 주변 8도엽이 정확히 인접되었는지 여부			화면 검사
표고값 부여		도곽 모서리	도곽 모서리점의 표고자료 부재시 주변의 표고점을 고려하여 표고값을 부여했는지 여부			화면 검사
		농경지	표고점의 배치밀도가 낮은지역에 한해 주변 표고점을 고려하여 표고값을 부여했는지 여부			화면 검사
불연속선 (break line) 설정		불연속선 설정항목 확인	작업내규에 제시한 항목에 따라 적정하게 설정하였는지 여부			화면 검사
		불연속선 표고값 확인	주변의 표고점을 고려하여 표고값을 부여했는지 여부			화면 검사
표고값 추출확인		추출된 표고값 자료수 확인	최종 수치표고자료제작으로 편집된 표고값의 자료수의 일치여부			프로그램검사

3. 수치표고자료 품질관리표

최종 수치표고자료 품질관리
검 수 자		(인)	파 일 명
검 수 일 자		년 월 일	지 역
납 품 회 사			도 엽 번 호
납 품 일 자		년 월 일	보 간 방 법
격 자 간 격			원 시 자 료
검사항목
검사항목		검사기준		오류결과		조치여부	비고
자료저장형태		작업규정의 지침대로 저장되었는지 확인
자료 포맷		작업규정의 지침대로 제작되었는지 확인
관리파일의 적정성		모든 항목에 대하여 기재가 되었는지 여부
음영기복도 확인		음영 기복도를 생성한 후, 수치지도와 중첩하여 육안으로 확인
격자크기		작업규정의 지침대로 격자크기를 하였는지 여부
도곽크기		설정된 도곽의 시작점과 끝점의 오류 여부
인접검사		제작된 수치표고자료의 인접도엽간 지형의 연속성 확인
검사점 RMSE		검사점 RMSE가 작업규정의 정확도로 제작되었는지 확인
최종 수치표고자료 정확도 특이점측량 및 검사점 측량 배치도

검사점 번 호		검사점 좌표		원시자료 표고 (Z1)	수치표고자료 표고 (Z2)	Z1 - Z2 (m)
		X	Y
도 곽 Tic	1
	2
	3
	4
도곽선주변	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
도곽내부	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
분 석		평균제곱근오차(Root Mean Square Error)
		표준편차(Standard Deviation)
		표고의 최소차이(Minimum Difference)
		표고의 최대차이(Maximum Difference)
		표고의 평균차이(Mean Difference)