네트워크 RTK 체크리스트(제179조 12항 및 제184조 관련)

측점번호
관측시작시간			관측종료시간
번호	항목			확인	비고
1	네트워크 RTK 서버 접속은 정상적으로 이루어 졌는가?
2	측정지역에서 GNSS 신호 수신이 정상적으로 이루어질 수 있도록 상공시계가 확보되어 있는가?
3	주변에 다중경로 및 전자기적 방해 요소가 제거 되었는가?
4	이동점 안테나의 높이 측정방법(사거리/수직거리)을 확인하고 정확히 측정한 후 GNSS 수신기에 정상적으로 입력했는가?
5	서버로부터 정상적인 보정신호를 지속적으로 수신하고 있는가?
6	최소 5개 이상의 GNSS 위성으로부터 신호를 수신하고 있는가?
7	PDOP은 3.0 이하인가?
8	수신한 GNSS 신호와 서버로부터 전송한 보정신호를 이용하여 측정 위치에 고정해를 결정하는가?
9	중복관측 점검시 네트워크 RTK 시스템을 초기화하고 재측정한 결과가 요구사항을 만족하는가?
10	위성 수, PDOP, 관측시간, Epoch 수, 측량정밀도 등을 명확히 관측기록부에 입력했는가?
11	전체 작업 중 네트워크 RTK의 해가 지속적으로 고정해로 표시되었는가?
12	전체 측정시간 동안 측량정밀도의 품질이 요구수준 이내를 유지했는가?