[별표 5의14] <개정 2010.11.10>

이륜자동차의 등화별 전구형식 및 전력기준(제82조제3항 관련)

1. 이륜자동차의 전조등용 전구형식 및 전력

순번

종류

형식

전력(와트)

순번

종류

형식

전력(와트)

6볼트계

12볼트계

6볼트계

12볼트계

1

필라멘트전구

R2

45/40

45/40

21

필라

멘트

전구

HB4A

×

51

2

H1

55

55

22

HIR1

×

65

3

H3

55

55

23

HIR2

×

55

4

H4

35/35

35/35 또는 60/55

24

H27W/1

×

27

5

H7

×

55

25

H27W/2

×

27

6

H8

×

35

26

HS1

35

35

7

H8B

×

35

27

HS2

15

15

8

H9

×

65

28

HS5

×

35/30

9

H9B

×

65

29

S1

25/25

25/25

10

H10

×

45

30

S2

35/35

35/35

11

H11

×

55

31

S3

15

15

12

H11B

×

55

32

가스

방전식 전구

D1S

×

35

13

H12

×

53

33

D2S

×

35

14

H13

×

60/55

34

D1R

×

35

15

H14

×

60/55

35

D2R

×

35

16

H15

×

55

36

D3S

×

35

17

HB2

×

65/42

37

D3R

×

35

18

HB3

×

60

38

D4S

×

35

19

HB3A

×

60

39

D4R

×

35

20

HB4

×

51

40

LED

-

-

-

주) 1. 전력란의 “00/00”은 이중필라멘트 구조로 “주행빔/변환빔” 전력기준을 구분하여 적용하며, “00”는 주행빔 및 변환빔 구분 없이 적용하는 것을 의미한다. 이하 표에서 같다.

2. 전력란의 “×”는 사용불가를 의미하며, “-”는 전력제한기준의 적용 예외를 의미한다. 이하 표에서 같다.

3. 위 표 광원의 색상은 해당 등화장치에 적합한 색상을 사용하여야 한다. 이하 표에서 같다.

2. 이륜자동차의 앞면안개등용 전구형식 및 전력
순번	종류	형식	전력(와트)
			6볼트계	12볼트계
1	필라멘트 전구	H1	55	55
2		H3	55	55
3		H7	×	55
4		H8	×	35
5		H10	×	42
6		H11	×	55
7		H12	×	53
8		H27W/1	×	27
9		H27W/2	×	27
10	LED	-	-	-

3. 이륜자동차의 후퇴등용 전구형식 및 전력
순번	종류	형식	전력(와트)
			6볼트계	12볼트계
1	필라멘트전구	P21W	21, 27 또는 28	21, 27 또는 28
2		PY21W	21	21
3	LED	-	-	-

4. 이륜자동차의 주간주행등용 전구형식 및 전력
순번	종류	형식	전력(와트)
			6볼트계	12볼트계
1	필라멘트 전구	P13W	×	13
2		PSX26W	×	24
3		H15	×	15
4		P19W	×	19
5		PS19W	×	19
6		P21W	21	21
7		P21/5W	21/4	21/4
8	LED	-	-	-