<별표 52> 안전작업 배치도

<범 례>

러버콘(교통 통제용)

상/하수도 맨홀

안내판의 규격은 가로:60㎝, 세로:100㎝ 바탕색 : 노란색
안내문구 : 지하시설물 조사탐사작업중, 연락처(전화번호), 서행바랍니다

안내요원 : 교통지시봉을 휴대하여 교통 통제(무전기 휴대)

감시인 : 맨홀작업자의 상태를 감시하며, 맨홀내 작업자의 업무를 보조함

공기치환용 환기팬 : 맨홀내부의 공기를 배기와 흡기 함.

작업차량내 : 안전장비 비치(사다리, 공기호흡기 등)