[별표 6] <개정 2013.11.28>
옹벽에 관한 기술적 기준(제25조관련) 1. 석축인 옹벽의 경사도는 그 높이에 따라 다음 표에 정하는 기준 이하일 것
구분	1.5미터까지		3미터까지			5미터까지
멧쌓기	1 : 0.30		1 : 0.35			1 : 0.40
찰쌓기	1 : 0.25		1 : 0.30			1 : 0.35
2. 석축인 옹벽의 석축용 돌의 뒷길이 및 뒷채움돌의 두께는 그 높이에 따라 다음 표에 정하는 기준 이상일 것
구분높이				1.5미터까지	3미터까지		5미터까지
석축용돌의뒷길이(센티미터)				30	40		50
뒷채움돌의두께(센티미터)		상부하부		30 40	30 50		30 50
3. 석축인 옹벽의 윗가장자리로부터 건축물의 외벽면까지 띄어야 하는 거리는 다음 표에 정하는 기준 이상일 것. 다만, 건축물의 기초가 석축의 기초 이하에 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
건축물의층수	1층		2층			3층 이상
띄우는 거리(미터)	1.5		2			3
4. 옹벽의 윗가장자리로부터 안쪽으로 2미터 이내에 묻는 배수관은 주철관, 강관 또는 흡관으로 하고, 이음부분은 물이 새지 아니하도록 할 것 5. 옹벽에는 3제곱미터마다 하나 이상의 배수구멍을 설치하여야 하고, 옹벽의 윗가장자리로부터 2미터 이내에서의 지표수는 지상으로 또는 배수관으로 배수하여 옹벽의 구조상 지장이 없도록 할 것 6. 성토부분의 높이는 법 제40조에 따른 대지의 안전 등에 지장이 없는 한 인접대지의 지표면보다 0.5미터 이상 높게 하지 아니할 것. 다만, 절토에 의하여 조성된 대지 등 시장․군수․구청장이 지형조건상 부득이하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.