진천군 조례 제    호

진천군 가로수 조성 및 관리 조례 전부개정조례안

진천군 가로수 조성 및 관리 조례 전부를 다음과 같이 개정한다.

진천군 가로수 및 도시림등의 조성ㆍ관리 조례(안)

제1장 총  칙

제1조(목적) 이 조례는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」제20조 및 제21조에 따라 진천군 가로수 및 도시림·생활림·녹지대(이하“도시림은”이라 한다)의 조성·관리 기준을 규정하여 가로수의 공익적 기능과 도시림등의 쾌적한 환경 조성으로 군민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “가로수”란 아름다운 경관의 조성, 환경오염저감과 녹음제공 등 생활·교통 환경 개선, 자연생태계의 연결성 유지 등을 위하여 다음에 해당하는 도로의 구역이나 주변에 심는 수목으로서 도로의 구조보전과 안전하고 원활한 도로교통의 확보에 지장이 없도록 식재된 것을 말한다.

가. 「도로법」 제10조에 따른 도로 일반국도, 지방도, 군도 (고속도로는 제외한다)

나. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제2조제2항1호에 따른 일반도로, 보행자전용도로, 자전거전용도로 등 도로(고가도로와 지하도로, 자동차전용도로는 제외한다)

다. 「농어촌도로 정비법」제4조에 따른 면도 및 리도

라. 그 밖에 법령에 따라 도로로 결정되지 않았더라도 사실상 도로로 사용되고 있는 시설

2. “가로수 보호틀”이란 가로수의 생육영역 확보와 보행자 등으로부터 피해를 예방하기 위하여 가로수 하단부의 지표면에 보도포장과 구분하여 설치하는 시설물(이하 “보호틀”이라 한다)을 말한다.

3. “가로수 보호덮개”란 보호틀 안의 흙의 굳음을 방지하여 수분흡수와 공기순환 등을 원활하게 하기 위한 인공설치물, 나무파쇄물이나 자갈 등(이하 “보호덮개”라 한다)을 말한다.

4. “바꿔심기”란 경관을 해치거나 도로교통 안전에 장애를 주는 경우, 보행자나 지역주민의 안전에 문제가 있는 경우 또는 병해충 등의 피해가 발생한 경우, 풍해·설해 등으로부터 가로수 피해방지를 위한 경우(재해예방), 일정구간의 가로수 전체를 제거하고 동일한 장소에 적정한 가로수를 다시 심는 것을 말한다.

5. “메워심기”란 동일한 간격으로 심겨진 가로수가 빠져 있는 곳이나  풍해·설해 등으로부터 가로수 피해방지를 위해(재해예방) 제거가 필요한 가로수 또는 고사한 가로수를 제거하고 동일한 수종으로 가로수를 식재하는 것을 말한다. 다만, 메워심기를 통하여 연차적으로 수종을 변경할 경우에는 다른 수종으로 식재할 수 있다.

6. “도시림”이란 도시에서 군민의 보건·휴양·정서함양 및 체험 활동 등을 위하여 조성·관리하는 산림 및 수목을 말하며, 면 지역과 「자연공원법」제2조에 따른 공원 구역은 제외한다.

7. “생활림”이란 마을숲 등 생활권 주변지역 및 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에서 국민들에게 쾌적한 생활환경과 아름다운 경관의 제공 및 자연학습교육 등을 위하여 조성·관리하는 산림 및 수목을 말한다.

8. “녹지대”란 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제35조에서 정하는 완충녹지와 경관녹지를 제외하고 도로변에 가로경관 향상과 녹지 제공 등의 목적으로 설치하는 녹지를 말한다.

9. “원인자”란 진천군수(이하“군수”이라 한다)이외의 자가 가로수를 식재, 이식, 훼손, 제거 또는 가지치기를 하기위하여 승인을 얻은 자를 말한다.

10. “원인자부담금”이란 원인자의 가로수 식재, 이식, 제거 또는 가지치기에 필요한 비용을 말한다.

제3조(가로수 조성·관리 계획의 수립 및 시행) ① 군수는 지역의 상황을 고려하여 다음 각 호의 사항이 포함된 가로수 조성·관리계획을 수립·시행하여야 한다.

1. 계획의 목적 및 기본방향

2. 가로수 현황 분석

3. 지역별, 노선별 가로수 기본식재 수종

4. 가로수의 양적·질적 수준의 증진과 유지 방안

5. 연차별 가로수 조성·관리 계획

6. 그 밖에 가로수 조성·관리에 관한 사항

② 제1항에 따른 가로수 조성·관리 계획은 10년마다 수립하여 시행 하여야 한다. 다만, 도로의 상황 또는 경제사정 등 현저한 변경 사유가 있는 경우에는 변경할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 가로수 조성·관리계획을 수립하거나 변경할 때에는 위원회 심의와 주민 공람·공고 절차를 거쳐 결정한다.

제4조(도시림등의 조성·관리 계획의 수립 및 시행) ① 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」(이하“법”이라 한다)제20조에 따라 수립하는 도시림등 조성·관리계획은 10년마다 수립한다.

② 도시림등 조성·관리 계획은 도시림 자원의 관리와 이용의 효율성 제고, 공익적 기능 발휘, 군민의 이용 등을 고려해야 하며 가로수 조성·관리계획을 포함하여 수립할 수 있다.

③ 도시림등 조성·관리계획의 효율적인 시행을 위하여 보조 및 자체 재원을 확보하여 사업을 추진하여야 한다.

제2장 가로수의 조성·관리

제5조(나무 종류의 선정) 군의 주요 가로수 나무 종류는 가로수 조성·관리 기준에 따라 다음 각 호의 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

1. 군의 기후와 토양에 적합하며 주변경관과 어울리는 나무 종류

2. 군의 역사와 문화에 적합하게 향토성을 지닌 나무 종류

3. 군민의 보건에 나쁜 영향을 끼치지 아니하는 나무 종류

4. 환경오염 저감, 기후 조절 등에 적합한 나무 종류

5. 그 밖의 특정 목적에 적합한 나무 종류

제6조(식재위치) 가로수는 도로의 폭, 도로주변의 장애물 등 주변 여건에 따라 보행자와 운전자의 안전과 도로의 구조에 지장이 없는 범위 내에서 다음의 각 호에서 정한 위치에 식재한다.

1. 보도에 교목을 식재할 경우에는 제설제 등 화학약품으로부터의 약해와 이동차량 등으로부터의 물리적 피해를 최소화하기 위해 보·차도 경계선으로부터 가로수 수간의 중심까지의 거리는 최소 70센티미터 이상 확보하여야 한다. 다만, 보도너비 등 여건에 따라 조정할 수 있다.

2. 제1호에도 불구하고 보행자전용도로 및 자전거전용도로에는 보행자 및 자전거의 원활한 이동과 안전에 제한이 없는 범위 내에서 가로수를 식재 할 수 있다.

3. 중앙분리대 등 그 밖에 군수가 특별히 필요하다고 인정하는 위치에 가로수를 식재할 수 있다.

제7조(식재방법) ① 가로수의 식재 시기는 봄철(2～4월) 및 가을철 (10～12월)에 심는 것을 원칙으로 한다. 다만, 수목 생리적으로 식재 가능한 시기 그 밖에 군수가 필요하다고 인정하면 따로 기간을 정하여 심을 수 있다.

② 식재 간격은 8미터를 기준으로 하지만 나무 종류와 도로의 여건에 따라 4～12미터로 조정할 수 있다.

③ 같은 노선에는 같은 나무 종류로 심는 것을 원칙으로 하되 방향이 바뀌거나 도로가 신설·확장되는 경우 및 나무 종류 갱신 계획이 있는 경우에는 다른 나무 종류로 심을 수 있다.

④ 도로변 식재로 생육환경이 열악하므로 생육을 돕기 위하여 가로수 보호틀 구조를 변경하거나 부엽토, 퇴비, 보습제 등 부숙물이 함유된 토양을 넣은 후 식재하여야 한다.

제8조(조성협의 등) ① 법 제21조제2항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우 행정기관 또는 담당 부서는 설계단계에서부터 가로수 심을 공간을 반영하기 위하여 가로수 담당부서와 협의하여야 한다.

1. 도로의 신설, 변경, 폐기 등으로 산지 또는 토지의 전용이 필요할 경우

2. 도로의 신설, 변경, 폐기 등으로 관련 계획과 설계를 작성하는 경우

3. 가로수가 식재되어 있는 도로에서 도로표지 등 안전시설물을 새로 설치하거나 교체하는 경우

4. 가로수가 식재되어 있는 도로에서 전신주 등 통신·전기시설을 새로 설치하거나 교체하는 경우

5. 가로수가 식재되어 있는 도로의 보도에 새로 포장시설을 하거나  교체 및 시설물 매설을 위해 굴착을 하는 경우

6. 가로수에 대한 가지치기 등 가로수 관리 사업을 실시하고자 할 경우

7. 가로수가 식재되어 있는 도로에서 도로점용허가(신고)를 할 경우

② 제1항의 사항에 대하여 협의할 경우 가로수 담당부서는 다음의 각호에 대한 사항을 관계 법령 등에 맞게 검토하여야 한다.

1. 도로의 신설·변경 계획에 가로수를 조성할 계획이 포함되었는지의 여부

2. 도로의 설계에 가로수 식재공간이 반영되었는지의 여부

3. 보도의 포장시설의 신설 또는 교체 시 가로수 보호틀의 확대 필요성 등

4. 그 밖에 가로수 조성·관리 계획에 의한 사항

제9조(가로수의 조성 등에 관한 승인) ① 법 제21조제1항에 따라 원인자가 다음 각 호의 행위 등을 하려면 군수의 승인을 받아야 하며, 가로수 담당부서 외에서 시행할 경우에도 가로수 담당부서와 협의 하여야 한다.

1. 가로수를 심고 가꾸기

2. 가로수를 옮겨심기

3. 가로수의 제거

4. 가로수의 가지치기 등

② 원인자가 제1항에 의한 승인신청을 할 경우에는 별지 제1호서식을 사업에 따라 작성하여 제출하여야 한다.

③ 군수는 승인신청을 받은 날부터 14일 이내에 원인자에게 승인 여부를 통지하여야 한다. 다만, 보완 사항이 있을 경우, 그 내용을 보완하여 7일 이내에 재승인 신청을 요구할 수 있고 군수는 재승인 신청을 받은 날로부터 3일 이내에 승인 여부를 통지하여야 한다.

④ 제3항에 따라 가로수 조성 등의 승인을 할 경우 별지 제2호서식의 승인서를 가로수 조성 등의 승인을 받은 자에게 통보하여야 한다.

제10조(메워심기 및 바꿔심기) 다음 각 호에 해당하는 가로수는 가로 미관을 고려하여 우선 제거하고 식재 적기에 메워심기(보식) 또는 바꿔심기(갱신)를 하여야 한다.

1. 고사된 가로수

2. 수피가 크게 손상되고 병·충해에 감염되어 생육 전망이 없는 가로수

3. 나무가 기울어지거나 줄기가 썩어 넘어질 경우 사람·건물 등에 피해가 예상되는 가로수

4. 교통사고, 풍수해 등의 피해를 입어 생육 전망이 없는 가로수

5. 경관을 해치거나 도로교통 안전에 장애를 주는 경우

6. 뿌리가 얕게 뻗는 나무 종류로서 강풍·태풍 시 도복으로 보행자나 주행차량 등 지역주민의 안전에 문제가 있는 나무

7. 생장이 왕성하여 뿌리가 돌출되어 보행 및 통행에 불편을 초래하거나 연접 건물에 피해를 주며 잎무성으로 인한 낙엽시 하수구를 막는 등의 생활불편을 초래하는 나무

제11조(가지치기) ① 가로수는 자연형으로 육성하는 것을 원칙으로 한다.

② 수형에 변화를 주지 않는 범위에서 가로수의 건강한 생육, 아름다운 수형, 도로표지 및 신호등 등과 같은 도로안전시설에 대한 시계 확보, 통행공간의 확보, 전기·통신 시설물의 안전 등을 위하여 가지치기를 할 수 있다.

③ 군수가 아닌 자가 가로수의 가지치기를 하고자 할 경우에는 별지 제1호서식 가로수 사업 승인신청서를 제출 하여 승인을 받아야 하며, 원인자는 다음 각 호의 방법에 의해 작업을 실시하여야 한다.

1. 작업 시기는 동절기 11월부터 다음해 3월 사이에 실시함을 원칙  으로 한다. 다만, 재해대비, 교통장애 및 고압 전력선과의 저촉 등 안전사고 예방차원에서 군수가 필요하다고 인정할 경우 별도로 정할 수 있다.

2. 고압 전력선에 저촉되는 가로수는 고압 전력선에서 2미터 내외의  이격거리를 유지하여 자르고 수형을 다듬어 나무 종류별 고유 수형을 유도해 자연스러운 상태가 되도록 한다.

3. 가지치기 및 상단부 가지 절단을 할 때에는 감독관의 참여하에 작업을 시행하여야 하며, 강전지는 금한다.

4. 가로수 지하고를 점차 높여 가로 시설물과 상충되지 않도록 가지를 유도 한다.

제12조(관리 시설물) ① 보호틀 등 가로수 관리 시설물의 종류는 도로  노선별, 도로의 보도폭, 주변 여건 등을 감안하여 다음의 각 호와 같이 설치하고 보호 덮개는 입지 여건에 따라 관목류, 초화류 등 지피식물로 처리 할 수 있다.

1. 대상형 보호틀 및 보호덮개

2. 직사각형 보호틀 및 보호덮개

3. 정사각형 보호틀 및 보호덮개

4. 말굽형 보호틀 및 보호덮개

5. 그 밖의 보호틀

② 새로 신설되거나 변경되는 도로의 경우 관련 행정기관 또는 관련 부서는 제1항 각 호의 기준에 준하여 별도의 가로수 관리시설물 설치 기준을 마련하여 가로수 담당부서와 협의 후 결정한다.

제13조(원인자부담금) ① 제9조에 따른 사업은 군수가 시행하는 것을  원칙으로 하며, 비용은 원인을 제공한 자가 그 비용을 부담하여야  하며, 비용은 군수가 산출 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 사업 시행의 효율성 등을 위해서는 원인자가 제9조제1항의 사업을 시행할 수 있으며, 이 경우 사업 완료 후 14일 전에 군수의 의견을 들어 완료 검사를 받아야 하며,「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 하자이행보증보험증권 또는 보증금을 예치하여야 하며 하자가 발생하지 않을 경우 군수는 이를 반환하여야 한다.

③ 가로수는 가급적 인근의 같은 나무 종류의 노선으로 이식하는 것을 원칙으로 하며 제9조제1항 각 호의 사업을 시행함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 가로수를 제거하고 원인자 부담금을 징수할 수 있다.

1. 수형이 불량하거나 동공이 발생되어 가로수로서의 가치가 없는 수목

2. 근원지름 25센티미터 이상의 대경목으로서 이식 후 활착이 어려운 수목

3. 이식으로 인해 나무 수형이 많이 훼손될 우려가 있는 수목

4. 수목의 생리적 특성상 시기에 맞지 아니한 것을 이식한 경우

5. 도로 시설물 등에 근접되어 굴취 시 분형성이 곤란하여 이식하여도 활착이 어려운 수목 등

④ 군수는 가로수와 가로수 관리시설물이 사고 또는 인위적인 피해를 입었을 경우 훼손자에게 부담금을 징수하여야 하며 내용은 각 호와 같다.

1. 사업에 소요되는 비용은 원인을 제공한 훼손자가 그 비용을 부담하여야 하며 비용은 군수가 산출한다.

2. 사업은 군수가 시행하는 것을 원칙으로 하며, 이 경우 훼손자는  사업 시행에 소요되는 비용을 납부하여야 한다.

⑤ 원인자 비용부담에 관한 세부내용은 별표1과 같다.

제14조(부담금의 징수방법) ① 군수는 제13조에 따라 부담금을 납부하여야 할 자가 이를 납부하지 아니할 때에는 납부 기간을 정하여 독촉하여야 한다.

② 군수는 부담금을 납부하여야 할 자가 그 기한까지 이를 납부하지 아니하였을 때에는 지방세 체납처분의 예에 의하여 이를 징수할 수 있다.

제15조(재해대비 조치) 군수는 폭풍 등의 재해로 인한 가로수 손상으로 재산의 피해가 발생하지 않도록 가로수에 대하여 다음 각 호의 조치를 취할 수 있다.

1. 넘어질 우려가 있거나 다른 시설물을 손상시킬 우려가 있는 가로수에 대한 지주목 보강, 재해예방 위해 사전 제거 등 조치

2. 넘어질 것이 우려되는 나무에 대하여 수관의 엽면적을 줄이기 위한 가지치기 등의 조치

제16조(주민참여 등) ① 주민들이 가로수의 유지·관리에 참여할 경우 군수는 필요한 재료나 물품, 장비 등을 지원할 수 있다.

② 주민참여는 군수가 필요한 안전조치를 취한 후 참여하여야 하며, 교통사고 및 안전사고 예방을 위하여 주민이 직접 가로수 부산물인 열매를 채취하거나 가로수 흔들기, 가지를 부러뜨리는 행위 등 가로수 생육에 지장을 주는 행위를 해서는 아니 된다.

제17조(자료유지) 군수는 가로수의 합리적 관리를 위하여 노선별로 관리대장을 만들어 전산화된 대장으로 작성하여 관리한다. 이 경우 법 시행규칙 제24조제4항에 의한 별지 제3호서식 가로수 관리대장의 내용을 포함하여야 한다.

제3장 도시림등의 조성·관리

제18조(도시림등의 조성 및 관리지역) 법 제2조의제2호 및 제3호 규정에 따른 도시림등(도시지역 내 산림 및 수목, 녹지, 학교)조성·관리 지역은 동지역으로 하며 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 산림 지역(“공원구역”은 제외)

2. 소공원 및 가로화단 등 녹지시설

3. 기타 수목 식재지역

4. 「초·중등교육법」제2조에 따른 학교

제19조(도시림등 조성·관리계획의 내용) 법 제20조 규정에 따라 수립하는 도시림 조성·관리 계획은 다음 각 호의 내용을 포함한다.

1. 도시림등의 시책의 기본목표 및 추진방향

2. 도시림등의 기능 구분에 관한 사항

3. 도시림등의 조성 및 육성에 관한 사항

4. 도시림등의 보전·보호 및 관리에 관한 사항

5. 도시림등의 기능 증진 및 유지에 관한 사항

6. 도시림등의 재해예방 및 복구에 관한 사항

7. 도시림등의 조성 및 관리에 드는 수종 등의 수급 및 재원조달에 관한 사항

8. 군민의 안전과 휴식을 고려한 도시림 조성에 관한 사항

9. 그 밖에 도시림등의 조성 및 관리에 필요한 사항

제4장 위원회 운영

제20조(가로수 및 도시림등의 조성·관리심의위원회) ① 법 제20조의2에 따라 진천군 가로수 및 도시림등의 조성·관리 심의위원회(이하 “위원회”라한다)를 둔다.

② 위원회는 위원장 1명을 포함하여 6명 이상 9명 이하의 위원으로 구성하되 위촉직 위원은 어느 한 성(남성 또는 여성)이 60퍼센트를 초과하지 않도록 하여야 한다. 다만, 해당 분야 특정성별의 전문 인력 부족 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 위원장은 부군수가 되며, 부위원장은 위원 중에서 호선하며 위원은 다음 각 호에 해당 사람 중에서 군수가 임명 또는 위촉한다.

1. 업무담당과장

2. 진천군의회 의원

3. 가로수 및 도시림 조성 등 분야에 학식과 경험이 풍부한 사람

4. 군민단체에서 추천하는 사람

④ 제3항에 의하여 임명된 사람의 임기는 그 직위에 재직하는 기간으로 하고 위촉된 위원의 임기는 2년으로 한다.

⑤ 위원이 해당 안건과 이해관계가 있음을 알게 되었을 때에는 스스로 그 안건의 심의에 참여 하지 않아야 한다.

제21조(위원회 기능) ① 위원회에서는 다음 사항을 심의한다.

1. 가로수 및 도시림등 조성·관리계획의 수립 및 변경에 관한 사항

2. 지역적 특성을 살린 가로수 및 도시림등 조성·관리의 시책 개발에 대한 자문

3. 기타 군수가 부의하는 사항

② 제1항 규정에 의한 위원회는 재적의원 3분의2 이상 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제22조(위원장의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하여 회의를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부위원장이 그 직무를 대행한다.

제23조(위원의 위촉해제) 위원장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해촉할 수 있다.

1. 위원회 심의와 관련하여 기밀 등 심의사항을 누설한 경우

2. 위원이 심의 업무와 관련하여 민원을 야기한 경우

3. 그 밖에 품위손상 등 위원으로서 부적합하다고 인정된 경우

제24조(간사 및 수당) ① 위원회에 간사 1인을 둔다.

② 간사는 위원장의 명을 받아 위원회의 사무를 처리하며 가로수 및 도시림 업무담당팀장이 된다.

③ 위원회에 출석한 위원 중 공무원이 아닌 위원에 대하여는 예산의 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다.

부칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1]

원인자부담금 부과기준(제13조 관련)

부과대상	시행구분 (부담금산출)	부과금액 산출	비고
1. 각종 인․허가에 따른 이식․제거목, 교통사고에 따른 가로수 파손 등	진천군	해당 수목가격 + 재료비 + 노무비 + 기타경비
2. 벌채, 수간절단, 또는 강도의 가지치기로 50% 이상 고유 수형 상실 등 으로 가로수 가치가 없는 경우	진천군	해당 수목가격 + 재료비 + 노무비 + 기타경비
3. 10% 이상～50% 미만 가지치기의 경우	진천군	해당 수목가격의 10～50%

※ 비고 : 수목가격은 년도별 가격정보(조달청)지 가격 적용

(단, 가격이 없을 경우 시중시가를 적용하여 산정)

[별지 제1호서식]

가로수사업(심고 가꾸기, 옮겨심기, 제거, 가지치기 등)승인 신청서
신청인	성 명(명칭)				생년월일 (법인․사업자등록번호)	(남 , 여)
	주 소					연락처
사업 대상	가로수 위치
	수 종			규격	수 고 : 흉고직경 : , 근원직경 :		수량		본
사 유
작 업 방 법
작 업 기 간			년 월 일부터 년 월 일까지 ( 일간)
부담금		금 액	금 원정( )
		납부기간
「진천군 가로수 및 도시림등의 조성‧관리 조례」 제9조제1항에 따라 위와 같이 승인 신청합니다. 년 월 일 신청인 (인) 진 천 군 수 귀하
구비서류 1. 사업계획서, 2. 위치도, 3. 현황도, 4. 현황사진 5. 보‧차도 점용허가 또는 관련허가 사본 1부

※구비서류에 부담금 산출근거 첨부 가능

[별지 제2호서식]

가로수				［ ］ 심고 가꾸기 ［ ］ 옮겨심기 ［ ］ 제 거 ［ ］ 가지치기				승인서
신청인	성 명(상호)					생년월일 (사업자등록번호)			(남 , 여)
	주소(소재지)								연락처
사업 대상	가로수 위치
	수 종				규격		수 고 : 가슴높이지름 : 근원지름 :			수량	본
사 유
작 업 방 법
작 업 기 간			년 월 일부터 년 월 일까지( 일간)
승 인 조 건
부담금		금액	금 원정(￦ )
		납부기간
「진천군 가로수 및 도시림등의 조성‧관리 조례」제9조제4항에 따라 위와 같이 승인합니다. 년 월 일 진 천 군 수 직인

[별지 제3호서식]

가로수 관리대장
도로 노선명								구간					시점
													종점
도로 종류	종류							좌우측									연장거리
도로폭	차도					좌측보도											우측보도
가로수 조성현황	최초조성										준공일
	사업비										시공일
	수종	식재 본수 (본)	평균 수고 (m)		흉고 직경 (cm)		근원 직경 (cm)			수관 폭 (cm)		수령 (년)			식재 위치	식재 거리 (m)			식재 간격 (m)	식재 유형		보호틀 유형
가로수 변동 및 관리 현황 (본)	수종	일자	변동내용							관리내용
			증감 수량		잔존 본수		증감 사유			계		가지 치기			방제	비료 주기			토양개량	외과 수술		기타
가로수 관리시설 현황 (본)	시설종류	일자		잔존수량					설치수량					제거수량				기타			비고
210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)