[별표 1]

주요도로 식재수종(제10조제2항 관련)

도로의 종류	노 선 명			주요수종
국도13호	대전면 응용리	~	대전면 태목리	왕벚나무, 회화나무
국도15호	담양읍 양각리	~	무정면 무정초	메타세쿼이아, 은행나무
국도24호	대전면 서옥리	~	금성면 덕성리	메타세쿼이아, 은행나무, 배롱나무
국도29호	고서면 보촌리	~	용 면 용치리	메타세쿼이아, 은행나무, 왕벚나무, 배롱나무, 단풍, 느티나무, 회화나무
지방도 15호	담양읍 양각리	~	월산면 중월리	메타세쿼이아, 이팝나무
지방도 60호	고서면 보촌리	~	대덕면 매산리	메타세쿼이아, 왕벚나무
지방도792호	용 면 용치리	~	가마골 입구	왕벚나무, 단풍나무
지방도887호	고서면 원강리	~	남 면 구산리	메타세쿼이아, 은행나무, 배롱나무, 벽오동, 단풍나무, 왕벚나무, 산목련
지방도897호	남 면 가암리	~	남 면 풍암리	배롱, 산수유, 단풍나무
지방도898호	대전면 평장리	~	대전면 중옥리	왕벚나무, 배롱나무, 단풍나무
군도 1호	창평면 외동리	~	창평면 유천리	메타세쿼이아
군도 2호	남 면 풍암리		남 면 가암리	배롱나무
군도 3호	대덕면 문학리	~	대덕면 갈전리	메타세쿼이아, 왕벚나무, 이팝나무
군도 5호	수북면 대방리	~	봉산면 연동리	메타세쿼이아, 은행나무, 느티나무, 벽오동나무, 히말라야시다, 회화나무, 왕벚나무, 백합나무, 배롱나무
군도10호	담양읍 운교리	~	용 면 쌍태리	배롱나무
금성면도101호	금성면 원율리	~	용 면 추성리	왕벚나무
대전면도101호	대전면 태목리	~	대전면 강의리	배롱나무
담양읍외곽도로	담양읍 담주리	~	담양읍 학동리	왕벚나무, 모감주나무, 단풍나무
농도309호	고서면 동운리	~	고서면 동산리	배롱나무
가마골진입로	가마골 입구	~	관리사무소	왕벚나무,단풍나무

[별표 2]

도로별 식재조성 기준(제12조 제1,2항 관련)

구 분	조성 기준	비 고
①광로1～3류(40m이상～70m미만) 또는 보도폭 10m 이상	병렬다층식	식재조성기준은 노선별 또는 보도폭에 따라 병렬다층식, 병렬식, 다층식, 단열단층식의 조성 기준적용
②대로1～3류(25m이상～40m미만) 또는 보도폭 7m이상～10m미만	병렬식
③중로1～3류(12m이상～25m미만) 또는 보도폭 4m이상～7m미만	다층식
④소로(4m이상～12m미만) 또는 보도폭 4미터 미만	단열단층식
⑤폭25m이상 도시계획도로의 중앙분리대 : 화단폭 3m 이상	단열단층식
⑥폭50m이상 도시계획도로의 중앙분리대 : 화단폭 4m 이상	단열단층식
⑦폭2.0m이상의 연결된 갓길화단	단열단층식

[별표 3]

도로별 가로수 조성규격(제12조 제4항 관련)

구 분	식재 규격	비 고
①광로1～3류(40m이상～70m미만) 또는 보도폭 10m 이상	흉고직경 12㎝이상 근원경 10㎝이상	수형이 좋은 수목을 중심 으로 선정 식재 한다
②대로1～3류(25m이상～40m미만) 또는 보도폭 7m이상～10m미만
③중로1～3류(12m이상～25m미만) 또는 보도폭 4m이상～7m미만	흉고직경 10㎝이상 근원경 8㎝이상
④소로(4m이상～12m미만) 또는 보도폭 4m 미만
⑤폭25m이상 도시계획도로의 중앙분리대 : 화단폭 3m 이상	흉고직경 12cm이상 근원경 14cm이상 관목류 (사이목)
⑥폭50m이상 도시계획도로의 중앙분리대 : 화단폭 4m 이상	흉고직경 14cm이상 근원경 16cm이상 관목류 (사이목)
⑦폭2.0m이상의 연결된 갓길화단	흉고직경 10cm이상 근원경 12cm이상

[별표 4]

가로수관리 시설물의 규격 및 종류(제13조 제1,2항 관련)

구 분	시설물 규격 및 종류	비 고
① 광로 또는 보도폭 10미터 이상	대상형 보호틀 및 보호덮개 직사각형 보호틀 및 보호덮개	입지여건에 따라 지피식물등 다양하게 처리 가능
② 대로 또는 보도폭 7미터이상～ 10미터미만	대상형 보호틀 및 보호덮개 직사각형 보호틀 및 보호덮개
③ 중로 또는 보도폭 4미터이상～ 7미터미만	직사각형 보호틀 및 보호덮개 정사각형 보호틀 및 보호덮개
④ 소로 또는 보도폭 4미터 미만	직사각형 보호틀 및 보호덮개 정사각형 보호틀 및 보호덮개

[별표 5]

가로수 관리시설물 설치 방법(제13조 제3항 관련)

5-1 : 관리시설물과 가로수의 위치

가. 가로수의 중심에서 보․차도 경계까지의 거리는 100cm 이상이어야 한다.

나. 보호덮개(철제 등 구조물)와 지면과의 높이 차이는 5cm 이상을 원칙으로 하나 차량이나 기타 인위적 피해가 우려되는 지역은 5cm 이하로 할 수 있다.

다. 보호틀과 보도의 높이를 같게하여 우수 등이 보호틀 내로 유입될 수 있도록 한다.

5-2 보호틀, 보호덮개, 보호대, 통기․관수시설

<보호틀, 보호덮개, 보호대, 통기․관수시설 설치의 일반>

가. 보호틀

1) 보호틀은 도로의 여건에 따라 대상형, 직사각형, 정사각형, 부정형으로 한다.

2) 가로수의 원활한 생육공간 확보와 비포장면을 최대한 확보하기 위하여 대상형, 직사각형, 정사각형의 순으로 설치하고, 부정형은 도로의 여건과 가로수 수종에 따라 설치한다.

3) 대상형 보호틀은 교통량․보행자가 많지 않거나 보도의 폭이 넓을 경우 설치한다. 대상형 보호틀의 크기는 좁은 폭을 1.5m 이상으로 하되 도로의 여건과 가로수 수종에 따라 조정할 수 있다.

4) 직사각형 보호틀의 크기는 좁은 폭 1.5m 이상, 넓은 폭 3m 이상으로 하되 도로의 여건과 가로수 수종에 따라 크기를 조정할 수 있다.

5) 정사각형의 보호틀은 교통량․보행자가 아주 적거나 보도의 폭이 협소할 경우 설치한다. 정사각형 보호틀의 크기는 가로와 세로 1.5m 이상으로 하되 도로의 여건과 가로수 수종에 따라 크기를 조정할 수 있다.

나. 보호덮개

1) 보호덮개는 철제 등의 구조물 또는 나무파쇄물, 자갈 등으로 한다.

2) 철제 등의 구조물로 된 보호덮개를 사용하지 않고 나무파쇄물, 자갈을 채우거나 잔디, 초화류, 관목류 등을 심을 수 있으며 구조물로 된 보호덮개 하단에 잔디 등을 식재할 수 있다. 다만, 초화류를 식재하는 경우에는 보호덮개 면적의 20%이상을 자생 야생화로 우선 식재할 수 있다.

다. 보호대(보호펜스)

보호대는 보행자나 교통에 의해 가로수 피해가 예상되는 횡단보도 주변 등의 가로수나 특별히 보호해야 할 가로수에 설치할 수 있다.

마. 통기․관수시설

통기․관수시설은 답압 등으로 인해 우수․관수 등이 땅속 깊숙이 침투하지 못하거나 통기성이 불량할 때 설치할 수 있다.

<대상형 보호틀 및 보호덮개 설치(예)>

<직사각형 보호틀 및 보호덮개 설치(예)>

<정사각형 보호틀 및 보호덮개 설치(예)>

<보호대 설치(예)>

<통기․관수시설 설치(예)>

o 가로수 중심으로부터 50cm 되는 곳에 지름 10cm 이상의 유공관을 4개 이상 설치하여 통기성을 개선하고 우수나 관수시 땅속 깊이 물이 스며들 수 있도록 1m 이상 깊이로 설치한다.

o 유공관 내부는 지름 2cm 가량의 쇄석으로 채운다.

5-3 : 지주대의 설치

<지주대 설치의 일반>

가. 지주대는 박피 통나무, 각목 또는 특별히 고안된 재료(각종 파이프, 와이어, 플라스틱)로 사용할 수 있다. 단, 지주용 목재는 내구성이 강한 것이나 방부처리(탄화, 도료, 약물주입)한 것으로 한다.

나. 수고 4.5m 이상의 가로수에는 지주목을 삼각형으로 세우거나 당김줄형으로 설치한다.

다. 수고 4.5m 이하의 가로수는 이각형, 삼발이, 삼각형, 사각형을 설치한다.

라. 매몰형지주대는 수목식재가 경관상 매우 중요하고 보행자의 안전을 위해 지표에 지주대가 나타나지 않아야 할 때 사용한다.

마. 지주대와 수목을 결박하는 부위에는 완충재를 수간에 대어 가로수의 성장에 따른 수간의 손상을 방지하여야 한다.

바. 지주의 방향은 주풍 방향을 고려하여야 하며 경사지 등 지형적인 관계나 지반과의 관계도 고려하여야 한다.

사. 땅속에 지주대를 박을 때 선단부가 쪼개지거나 부서질 우려가 있는 경우 톱으로 그 부분을 잘라 보기 흉하지 않도록 해 놓는 동시에 내구성과 미관을 고려하여 지주대의 지상부에 페인트나 방부제를 발라 놓는다.

아. 가로수가 완전히 활착되어 더 이상 지주대의 필요가 없을 경우 생장에 따른 수간피해를 예방하기 위해 지주대를 제거하여야 한다.

<이각지주대 설치(예)>

수고가 2m 이하일 경우 적용하며 수목의 중심으로부터 양쪽으로 일정 간격을 벌려서 각목이나 말뚝을 깊이 30cm 정도로 박고, 박은 나무를 각목과 연결 못으로 고정시킨 다음 가로지르는 각목과 가로수의 주간을 새끼나 끈으로 묶는다.

<삼발이지주대(소형) 설치(예)>

가. 삼발이지주대(소형) : 일반적으로 수고 5m 이하의 수고일 경우 적용하며 경관상 주요 지점이 아닌 곳에 설치한다. 길이 180cm 정도의 박피 통나무나 각재, 또는 플라스틱 등 기타 재료로 된 것을 사용하여 삼각형으로 걸쳐 주간을 안정시킨다.

나. 삼발이지주대(대형) : 일반적으로 수고 5m 이상의 수고일 경우 적용하며 경관상 주요 지점이 아닌 곳에 설치한다. 길이는 270cm 정도의 지주대를 사용하고 약 50cm를 땅에 묻는다.

<삼각지주대 설치(예)>

가. 삼각지주대는 삼발이지주대에 비해 소요되는 공간이 적어 보도의 폭이 좁을 경우에 사용한다.

나. 각재나 박피 통나무, 기타 재료를 이용하여 시가지 등 보행자의 통행이 빈번한 곳에 설치한다.

<사각지주대 설치(예)>

가. 삼각 지주목과 마찬가지로 보도의 폭이 좁을 때 사용한다.

나. 각재나 박피 통나무, 기타 재료를 이용하여 시가지 등 보행자의 통행이 빈번한 곳에 설치한다.

<매몰형지주대 설치(예)>

가로수의 식재가 매우 중요한 위치일 경우, 또는 지주대가 통행에 지장이 많다고 판단되는 경우 이 방법을 사용한다.

<당김줄지주대 설치(예)>

가. 일반적으로 대형 거목에 적용하며 특히 경관적 가치가 요구되는 곳에 설치한다. 수목의 주간에 완충재를 감아 수피를 보호하고 그 부위에서 세 방향으로 철선을 당겨 지중에 박은 말뚝에 고정한다.

나. 안전사고를 방지하기 위해서 보행자가 알 수 있도록 와이어로프에 표식(끈, 리본 등)을 달아야 한다.

<연계형지주대 설치(예)>

군식을 할 경우 3～4개의 수목을 한꺼번에 안정시킬 경우에 사용한다. 수목의 주간에 완충재를 감아 수피를 보호한다.

[별표 6]

가지치기 대상 및 기준(제15조 관련)

1. 대상	가. 반드시 가지치기 해주어야 할 대상 1) 병충해 피해 가지 2) 도장지 또는 쇠약지 3) 마른가지(고사지) 4) 늘어지거나 가지끼리 교차되어 미관상 좋지 않은 가지 5) 뿌리부분에서 새로 나온 교목의 맹아지 나. 지하부(뿌리)에 비하여 지상부(수관부)가 지나치게 무성하여 풍해, 설해 등의 피해가 우려될 때 다. 가지의 과다로 수형의 조정이 필요할 때 (사철나무, 협죽도, 수국 등) 라. 도로표지, 신호등과 같은 도로안전시설의 시계를 가릴 경우 마. 가지가 전송․통신시설물에 닿아 안전상에 문제가 있을 경우 바. 개화․결실을 촉진하고자 할 때 (매화, 등나무, 석류, 명자 등)
2. 시기 및 횟수	가. 낙엽 후부터 이른봄 새싹이 트기 전에 실시하는 것을 원칙으로 하되, 상록활엽수는 절단면 동해 방지를 위해 겨울철에는 실시하지 않음 나. 재해 등의 우려가 예상되는 경우 실시 다. 강도의 가지치기는 수년에 나누어 실시 라. 기타 주의사항 1) 전년에 나온 가지에 개화하는 수종 : 꽃눈(화아)이 진 후 2) 당년에 나온 가지에 개화하는 수종 : 봄 3) 단풍나무, 매화나무 등 이른봄 발아 수종 : 이른 봄 가지치기 금지 4) 새싹이 나온 후 가지치기 : 사철나무, 버드나무처럼 맹아가 강한 수종
3. 방법	가. 침엽수는 눈 바로 윗쪽에서, 활엽수는 아래로 향한 눈 위에서 가지치기 나. 피해지는 살아있는 끝부분에서 가지치기 다. 살아있는 가지는 나무의 전체적인 모습 및 피해방지 면을 감안, 가지기부 또는 중간부위에서 가지치기 라. 가지기부에서 자를 때에는 지융부가 손상되지 않도록 지맥선 밖에서 가지치기 마. 가지 중간을 자를 때에는 발아 육성하고자 하는 눈 위에서 가지치기 바. 톱을 사용하여 절단면이 거칠어지지 않도록 가지치기 사. 굵은 가지를 자를 때에는 톱으로 먼저 가지 밑부분을 일정 깊이로 자른 후 상단부를 잘라 절단면이 갈라지거나 찢어지는 피해를 입지 않도록 가지치기 아. 가지치기시 주의해야 할 수종 1) 절단부가 쉽게 썩는 수종 : 오동나무, 벚나무류 2) 절단부에서 수액유출 심한 수종 : 단풍나무, 자작나무류 3) 맹아가 나오지 않는 수종이거나 약한 수종 : 소나무, 전나무 4) 전정에 의해 가지가 마르는 수종 : 단풍나무 5) 수형을 잃기가 쉽기 때문에 전정을 않는 수종 : 전나무, 가문비나무, 종비나무, 자작나무, 느티나무, 칠엽수, 후박나무 등
4. 절단면의 처리	절단면이 넓어 부패할 우려가 있을 때에는 톱신페스트(지오판도포제) 등으로 도포하여 부후균의 침입을 방지

[별표 7]

가로수 주요충해 및 방제법(제16조 관련)

수병	가해수종	가해 구분	방 제 법	방제시기
미국흰불나방	벚 나 무 버즘나무 포플러류 단풍나무 등	잎	o 부화유충이 모여 있는 피해 가지나 잎을 절단 소각 o 디프제 살포	o 1화기 : 6월 상순 o 2화기 : 8월 초․중순
황철나무 알락하늘소	현 사 시 포플러류	가지	o 피해가지 절단 소각 o 싸이프린액제, 파프유제 살포	o 5월 하순～6월 중순
재주나방	포플러류 버드나무	잎	o 피해가지 절단 소각 o 만코지 수화제 살포	o 1화기 : 5월 초․중순 o 2화기 : 9월초～중순
텐트나방	포플러류 버드나무 벚 나 무 느티나무	잎	o 알덩어리 채취 소각 o 디프제 살포	o 4월 중․하순
버즘나무 방패벌레	버즘나무	잎	o 할로스린 1%유제, 에토펜프 록스 10% 수화제 수관살포 o 침투성살충제 나무주사	o 수관살포 : 5월 하순 ～6월 초순 o 나무주사 : 6～7월
짚시나방	포플러류 버드나무 벚 나 무	잎	o 4월이전 알덩어리 채취 소각 o 디프제 살포	o 4월 중․하순
응애류	벚 나 무 버즘나무 느티나무 화백 등	잎 가지	o 살비제(디코폴, 아이트유제) 살포 (동일 약종의 연용은 피함)	o 발생초기(수시)
진딧물류	벚 나 무 버즘나무 소나무 등	잎 가지	o 살충제 살포 (동일 약종의 연용은 피함)	o 발생초기(수시)
깍지벌레류	벚 나 무 소 나 무 포플러류 등	잎 가지	o 수프라사이드 유제, 이미다크 로프리드 액제 살포 (동일 약종의 연용은 피함)	o 발생초기(수시)

※ 살균제 및 살충제 살포는 10일 간격으로 2～3회, 약량은 권장 농도임

[별표 8]

원인자 비용부담 산정기준(제18조 제8항 관련)

구 분			비 용 부 담
피해발생의 경우	제거 및 교체 등을 요하는 피해의 경우 - 수목을 벌목하였을 경우 - 수간을 절단하거나, 2개 이상의 주지를 훼손하여 수목이 조경적 가치를 상실하였을 경우 - 수피의 1/3이상(피해부위 직경대비)을 훼손 하였을 경우 - 이물질을 투입 등으로 정상적인 생육에 지장을 초래하였을 경우 - 기타 물리적.화학적.생물적 방법으로 수목의 정상적 생육에 지장을 초래하는 피해의 경우		원상복구를 위한 도급공사 설계비
	미비한 훼손으로 수형조절을 위한 전정작업 및 보호조치를 요하는 피해의 경우 - 제거 및 교체를 요하는 피해 외의 경우		수목비의 20% + 실작업비 (재료비 및 인건비) (단, 수목의 주지가 아닌 잔가지를 훼손하여 수목의 고유수형유지에 경미한 지장을 초래한 경우에는 수목비 부담분을 제외 할 수 있다)
피해발생외 원인발생의 경우	이식을 요하는 경 우	원인자시행	하자 보증부담금
		관리청시행	실작업비+하자보증부담금
	제거하는 경 우	원인자시행	대체식재를 위한 도급공사 설계비
		관리청시행	대체식재를 위한 도급공사 설계비 + 제거비
비 고 1. 도급공사 설계비 : 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 시행규칙에 의거한 원가계산을 적용하여 산정한다. 2. 수목비 : 당해연도 조달청 수목단가를 우선적용하고, 조달청단가에 누락된 특수한 수목의 경우에는 정보지가격 또는 시중시가를 적용한다. 3. 하자보증부담금 : 원인자 직접시행에 따른 하자보수를 위한 담보조치로 ‘보증보험증권’ 또는 하자책임기간(통상 2년)동안 현금으로 예치하는 도급공사설계비 상당의 ‘하자보증금’을 말한다. 4. 원인자가 사업을 시행할 경우, 원인자는 관리청의 승인ㆍ감독에 의하여 이식해야 하며, 원인자가 관리청의 감독을 어길 시에는 원인자에게 피해발생 경우의 원인자부담금을 즉시 추가 적용 조치한다. 5. 예치금환불 등 : 하자보증부담금을 현금으로 예치하였을 경우 예치기간이 만료되면, 수목의 생육상태 및 조경수로서의 가치여부등을 판단하여 이상이 없을시 예치금을 환불한다.

[별표 9]

훼손자 신고인 보상금 지급기준(제19조 제2항)

훼 손 자 부 담 금	보상금 지급액	비 고
10만원 미만	5,000원	․보상금 지급액 산정 기준 - 훼손자부담금 의 5%로 산정 (백단위이하절사)
10만원 이상～50만원 미만	5,000원 이상 ～ 25,000원 미만
50만원 이상～100만원 미만	25,000원 이상 ～ 50,000원 미만
100만원 이상	50,000원 이상 ～ 200,000원 이하

[별표 10]

가로수 유지․관리 주민참여 지원 기준(제21조 제2항 관련)

가로수 유지․관리	지원내용	비 고
1. 물주기	500원/본	시민들이 직접 가로수의 유지 관리에 참여할 경우에만 지원
2. 비료주기	비료지원
3. 병해충 발생신고	열매
4. 생육피해 장애물 제거	〃
5. 사고 또는 고의 피해나 피해우려가 있을 경우	장비 및 물품
6. 비상재해시 긴급조치 지원 및 협조	〃