서울특별시 강서구 보도포장 관리 규칙 일부개정규칙안

1. 의결주문

서울특별시 강서구 보도포장 관리 규칙 일부개정규칙안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

「장애인 차별적 자치법규 정비과제」에 따른 자치법규 개정

3. 주요내용

가. 장애인 차별적 자치법규 용어 정비 (장애자→장애인)

나. 법제처 「알기 쉬운 법령 정비기준」에 따른 조문 정비

4. 참고사항

가. 관계법령 : 서울특별시 강서구 보도포장 관리 규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 :

1) 신ㆍ구조문 대비표 : 별첨

2) 입법예고 : 대상

서울특별시 강서구 규칙  제        호

서울특별시 강서구 보도포장 관리 규칙 일부개정규칙안

서울특별시 강서구 보도포장 관리 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “「서울특별시 사무위임조례」 제5조제1항의 규정에 의하여 서울특별시강서구청장(이하 “구청장”이라 한다)”을 “「서울특별시 사무위임 조례」 제5조제1항에 따라 서울특별시 강서구청장”으로, “유지등 관리업무에 대한”을 “유지 등 관리업무에”로, “정비기본방향”을 “정비 기본방향”으로 한다.

제2조 각 호 외의 부분 중 “정의는”을 “뜻은”으로 하고, 같은 조 제1호 중 “라 함은”을 “란”으로, “연석ㆍ울타리”를 “경계석ㆍ울타리”로, “기타 이와 유사”를 “그 밖에 이와 비슷”으로 하며, 같은 조 제2호 및 제3호 중 “라 함은”을 각각 “란”으로, 같은 호 중 “지체장애자용”을 “지체장애인용”으로 하며, 같은 조 제4호 중 “라 함은”을 “란”으로, “분리대ㆍ연석 기타 이와 유사한 시설물에 의하여”를 “분리대ㆍ경계석 그 밖에 이와 비슷한 시설물로”로, “별도로”를 “따로”로 하고, 같은 조 제5호 중 “이라 함은”을 “이란”으로, “시각장애자의안전”을 “시각장애인의 안전”으로, “유도용블록”을 “유도용 블록”으로 하며, 같은 조 제6호 및 제7호 중 “이라 함은”을 각각 “이란”으로 한다.

제3조의 제목 “(적용범위)”를 “(적용 범위)”로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 “이규칙이”를 “이 규칙에서”로, “의한다”를 “따른다”로 한다.

제4조제1항 중 “구청장은 매”를 “서울특별시 강서구청장(이하 “구청장”이라 한다)은”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “보도에 대한”을 “보도의”로, “유지에 최우선을두어”를 “유지를 최우선으로”로 하며, 같은 조 제3항 중 “교체시”를 “교체 시”로, “별도 활용계획을 수립하여야”를 “따로 활용계획을 세워야”로 한다.

제5조제2항 중 “교체시”를 “교체 시”로 하고, 같은 조 제3항 중 “제2항에 의한”을 “제2항의”로, “의하여병행공사”를 “따라 병행공사”로 한다.

제6조제1항 각 호 외의 부분 중 “각호”를 “각 호”로 하고, 같은 항 제1호 중 “미끄러 넘어지는”을 “미끄러져 넘어질”로 하며, 같은 항 제2호 중 “색체”를 “색채”로, “주변경관과 부합되는”을 “주변환경과 어울리는”으로 하고, 같은 항 제3호 중 “용이한”을 “쉬운”으로 하며, 같은 조 제2항  중 “KS표시품”을 “K.S.표시품”으로, “지역여건상”을 “지역여건 상”으로, “한하여”를 “한정하여”로 하고, 같은 조 제3항 중 “사용할수”를 “사용할 수”로 하며, 같은 조 제4항 중 “기타”를 “그 밖에”로 한다.

제7조제1항 중 “사업시행전 및 공사중”을 “사업시행 전 및 공사 중”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “하며,공사로 인하여”를 “하며, 공사로”로 하며, 같은 조 제3항 중 “공사구간중”을 “공사구간 중”으로 하고, 같은 조 제4항 중 “인하여 제5조제3항에 의거”를 “제5조제3항에 따라”로 한다.

제8조 중 “자전거보행자겸용도로ㆍ편의시설ㆍ보도횡단차량출입시설및”을 “자전거보행자겸용도로ㆍ편의시설ㆍ보도횡단차량출입시설 및”으로, “보행자의”를 “보행자”로, “하는구조로 하여야”를 “하여야”로 한다.

제9조 각 호 외의 부분 중 “각호”를 “각 호”로 한다.

제10조 중 “관하여 필요”를 “필요”로 한다.

별표를 별지와 같이 한다.

부      칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

[별표]

보도 포장재료 선정기준

포 장 재 료	적 용 지 역
일반 보도블록 (유색ㆍ무색 콘크리트판)	ㆍ 보행인이 비교적 적은 지선도로 ㆍ 지중화 작업이 아직 완료되지 않은 지역
소형 고압블록 (인터록킹 블록) 콘크리트 블록	ㆍ 보행인이 많은 도심 간선도로 ㆍ 상가ㆍ업무지역ㆍ호텔ㆍ대형건물 주변, 경기장 주변과 같이 경관조화가 필요한 지역
투수성 아스팔트 콘크리트	ㆍ 가로수 성장상 투수가 필요한 지역 ㆍ 노반배수가 원활한 지역 ㆍ 고궁ㆍ공원ㆍ단지내ㆍ대학교 주변
화강석판	ㆍ 대형건물 신축시 주변과 조화유지가 요구되는 지역 ㆍ 특별히 주변 경관유지가 필요한 고궁ㆍ유적지ㆍ대형건물 주변
아스팔트 콘크리트	ㆍ 지중화작업이 완료된 지역 ㆍ 접속도로 차량진입시설이 많은 지역 ㆍ 준공업지역 등 보도상 작업이 빈번한 지역
시멘트 콘크리트	ㆍ 지중화작업이 완료된 지역 ㆍ 횡단구배가 급한 지역 ㆍ 접속도로 차량진입시설이 많은 지역 ㆍ 준공업지역 등 보도상 작업이 빈번한 지역
유도용 블록 (점ㆍ줄무늬 블록)	ㆍ 시각장애인을 위한 시설 - 점블록 : 위치 인지(위험, 주의시설 등) - 줄무늬 블록 : 보행위치, 보행방향 안내

신ㆍ구조문대비표

현        행

개   정   안

제1조(목적) 이 규칙은 「도로법」 제23조제1항 및 「서울특별시 사무위임조례」 제5조제1항의 규정에 의하여 서울특별시강서구청장(이하 “구청장”이라 한다)이 관리하는 보도의 개축ㆍ수선 및 유지등 관리업무에 대한 적정을 기하기 위하여 정비기본방향 및 기준을 정함으로써 효율적인 유지관리 도모와 쾌적한 보행환경 조성을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제1조(목적) -------------------------------- 「서울특별시 사무위임 조례」 제5조제1항에 따라 서울특별시 강서구청장---------------------------------------------------- 유지 등 관리업무에 ---------------------- 정비 기본방향 ----------------------------------------------------------------------------------------.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

제2조(정의) ----------------------- 뜻은 -----------.

1.”보도”라 함은 차량의 통행과 분리하여 보행자의 통행에 사용하기 위하여 연석ㆍ울타리 및 노면표시 기타 이와 유사한 시설물로 구별하여 설치되는 도로의 부분을 말한다.

1.----란 --------------------------------------------------- 경계석ㆍ울타리 ------ 그 밖에 이와 비슷------------------------------------------.

2.”차도”라 함은 차량의 통행에 사용되는 도로의 부분(자전거도로를 제외한다)을 말한다.

2.----란 -------------------------------------------------------------.

3.”보행자”라 함은 사람, 유모차, 지체장애자용 의자차를 말한다.

3.------란 -------------- 지체장애인용 -------------.

4.”자전거보행자겸용도로”라 함은 자전거외에 보행자도 통행할 수 있도록 분리대ㆍ연석 기타 이와 유사한 시설물에 의하여 차도와 구분하거나 별도로 설치된 도로의 부분을 말한다.

4.------------------란 ------------------------------------ 분리대ㆍ경계석 그 밖에 이와 비슷한 시설물로  ----------------- 따로----------------------------.

5.”편의시설”이라 함은 보도와 차도 경계구간의 경계석(블록)에 대한 턱낮추기와 시각장애자의안전한 보행 유도를 위하여 보도에 설치하는 유도용블록을 말한다.

5.-------이란 ----------------------------------------------------- 시각장애인의 안전------------------------------ 유도용 블록------.

6.”보도횡단 차량출입시설”이라 함은  차량이 보도를 횡단하여 특정장소를 출입할 수 있도록 보도의 일부분을 개조하여 설치하는 시설을 말한다.

6.-------------------이란  ------------------------------------------------------------------------------------------.

7.”차량진입금지시설”이라 함은 차량이 보도를 무단으로 통행하거나 보도상에 불법으로 주차하는 행위를 금지시키기 위하여 설치하는 시설을 말한다.

7.---------------이란 -----------------------------------------------------------------------------------------------.

제3조(적용범위) 보도관리에 관하여 다른 법령 또는 조례에서 특별히 정하는 것을 제외하고는 이규칙이 정하는 바에 의한다.

제3조(적용 범위) ------------------------------------------------------------ 이 규칙에서 ------ 따른다.

제4조(정비 기본방향) ① 구청장은 매 5년마다 보도정비 중장기계획을 수립하고 이에 대한 연도별시행계획을 수립하여야 한다.

제4조(정비 기본방향) ① 서울특별시 강서구청장(이하 “구청장”이라 한다)은 --------------------------------------.

② 중장기사업시행계획에 포함되지 아니한 보도에 대한 정비는 교체보다 평탄성 유지에 최우선을두어 정비하여야 한다.

② ------------------------------- 보도의 ------------------------- 유지를 최우선으로 --------------.

③교체시에 발생된 재활용 가능한 자재는 이면도로 정비시 재활용 등 별도 활용계획을 수립하여야 한다.

③교체 시---------------------------------------------- 따로 활용계획을 세워야 --------.

제5조(정비기준) ① (생  략)

제5조(정비기준) ① (현행과 같음)

② 보도의 교체시에는 전문가의 자문을 받아 지역특성에 맞는 포장디자인 및 주요지형지물 방향표시시설을 설치할 수 있다.

② ---- 교체 시-----------------------------------------------------------------------------------.

③ 도로굴착을 수반하는 타공사의 시행과 관련하여 노후ㆍ파손된 기존의 보도를 전면교체할 필요가 있을 경우에는 제4조제1항 및 제2항의 규정에 관계없이 제2항에 의한 절차 및 방법에 의하여병행공사로 보도를 전면 교체할 수 있다.

③ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 제2항의 ----------------- 따라 병행공사------------------------.

제6조(재료선정) ① 보도포장재는 [별표] 및 다음 각호의 사항을 충분히 고려하여 선정하여야 한다.

제6조(재료선정) ① ---------------------- 각 호----------------------------------.

1. 보행자가 미끄러 넘어지는 위험이 없는 자재

1. ------ 미끄러져 넘어질 ---------------

2. 포장재의 조합ㆍ색체ㆍ형상ㆍ마무리ㆍ줄눈 등의 시공여건 및 주변경관과 부합되는 자재

2. ----------ㆍ색채ㆍ-------------------------------- 주변환경과 어울리는 ---

3. 표면이 오염되지 않고, 박리에 대하여 안전성이 있으며, 보수가 용이한 자재

3. ------------------------------------------------- 쉬운 -----

② 콘크리트경계블록은 반드시 K.S표시품을 사용토록 하고, 화강석은 주요 간선도로ㆍ고궁ㆍ유적지 주변 등 지역여건상 특히 필요하다고 판단되는 도로에 한하여 사용한다.

② -----------------------K.S.표시품--------------------------------------------------지역여건 상 ---------------------------- 한정하여 -------.

③ 보도면에 설치되는 주요 지형지물의 방향표시시설은 동판 또는 석재 등 견고한 자재를 사용할수 있다.

③ ------------------------------------------------------------------- 사용할 수 --.

④기타 방향ㆍ분리ㆍ지시ㆍ금지표시 또는 상징을 나타내는 포장은 시각적, 촉각적으로 명확히 느낄 수 있도록 하여야 한다.

④그 밖에 -----------------------------------------------------------------------------------------.

제7조(공사의 시행) ① 구청장은 사업시행과 관련하여 공사구간, 시행시기, 정비방법 등을 사업시행전 및 공사중에도 해당 지역주민에게 적극 홍보하여야 한다.

제7조(공사의 시행) ① ---------------------------------------------------- 사업시행 전 및 공사 중----------------------------------.

② 공사시행은 보행자의 통행불편을 방지하기 위하여 구간별, 단계별로 나누어 시행하여야 하며,공사로 인하여 보도가 폐쇄되는 경우에는 보행자 통로를 확보하고, 안전시설을 설치하여 보행자의 안전한 통행을 유도하여야 한다.

② --------------------------------------------------------------------- 하며, 공사로 -----------------------------------------------------------------------------------------------.

③ 공사구간중 보행에 지장이 있는 시설ㆍ구조 등은 병행하여 정비하여야 한다.

③ 공사구간 중 -------------------------------------------------.

④ 구청장은 타공사 또는 타행위로 인하여 제5조제3항에 의거 설치된 포장디자인 및 주요지형지물의 방향표시시설이 손상된 경우에는 타공사 또는 타행위자로 하여금 원상복구하도록 조치하여야 한다.

④ ------------------------------- 제5조제3항에 따라 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------.

제8조(점용시설의 설치) 구청장은 보도에 자전거보행자겸용도로ㆍ편의시설ㆍ보도횡단차량출입시설및 차량출입금지시설 등의 점용시설물을 설치하는 경우, 보행자의 이용에 불편함이 없도록 하는구조로 하여야 한다.

제8조(점용시설의 설치) ----------- 자전거보행자겸용도로ㆍ편의시설ㆍ보도횡단차량출입시설 및 -------------------------------------------- 보행자 ------------------- 하여야 -------------.

제9조(기록유지) 구청장은 보도의 유지관리와 관련하여 다음 각호의 대장을 기록ㆍ유지하여야 한다.

제9조(기록유지) --------------------------------- 각 호-------------------------.

1. ∼ 3. (생  략)

1. ∼ 3. (현행과 같음)

제10조(시행규정) 이 규칙의 시행에 관하여 필요한 사항은 구청장이 따로 정한다.

제10조(시행규정) ------------- 필요--------------------------------.

[별표]

보도 포장재료 선정기준

포 장 재 료	적 용 지 역
일반 보도블록 (유색·무색 콘크리트판)	· 보행인이 비교적 적은 지선도로 · 지중화 작업이 아직 완료되지 않은 지역
소형 고압블록 (인터록킹 블록)	· 보행인이 많은 도심 간선도로 · 상가·업무지역·호텔·대형건물 주변, 경기장 주변과 같이 경관조화가 필요한 지역
투수성 아스팔트 콘크리트	· 가로수 성장상 투수가 필요한 지역 · 노반배수가 원활한 지역 · 고궁·공원·단지내·대학교 주변
화강석판	· 대형건물 신축시 주변과 조화유지가 요구되는 지역 · 특별히 주변 경관유지가 필요한 고궁·유적지·대형건물 주변
아스팔트 콘크리트	· 지중화작업이 완료된 지역 · 접속도로 차량진입시설이 많은 지역 · 준공업지역 등 보도상 작업이 빈번한 지역
시멘트 콘크리트	· 지중화작업이 완료된 지역 · 횡단구배가 급한 지역 · 접속도로 차량진입시설이 많은 지역 · 준공업지역 등 보도상 작업이 빈번한 지역
유도용 블록 (점·줄무늬 블록)	· 시각장애자를 위한 시설 - 점믈록 : 위치 인지(위험, 주의시설 등) - 줄무늬 블록 : 보행위치, 보행방향 안내

[별표]

보도 포장재료 선정기준

포 장 재 료	적 용 지 역
일반 보도블록 (유색·무색 콘크리트판)	· 보행인이 비교적 적은 지선도로 · 지중화 작업이 아직 완료되지 않은 지역
소형 고압블록 (인터록킹 블록) 콘크리트 블록	· 보행인이 많은 도심 간선도로 · 상가·업무지역·호텔·대형건물 주변, 경기장 주변과 같이 경관조화가 필요한 지역
투수성 아스팔트 콘크리트	· 가로수 성장상 투수가 필요한 지역 · 노반배수가 원활한 지역 · 고궁·공원·단지내·대학교 주변
화강석판	· 대형건물 신축시 주변과 조화유지가 요구되는 지역 · 특별히 주변 경관유지가 필요한 고궁·유적지·대형건물 주변
아스팔트 콘크리트	· 지중화작업이 완료된 지역 · 접속도로 차량진입시설이 많은 지역 · 준공업지역 등 보도상 작업이 빈번한 지역
시멘트 콘크리트	· 지중화작업이 완료된 지역 · 횡단구배가 급한 지역 · 접속도로 차량진입시설이 많은 지역 · 준공업지역 등 보도상 작업이 빈번한 지역
유도용 블록 (점·줄무늬 블록)	· 시각장애인을 위한 시설 - 점블록 : 위치 인지(위험, 주의시설 등) - 줄무늬 블록 : 보행위치, 보행방향 안내