[별표 1] <개정 2012.1.6>
보통비료 중 유기질비료 및 부산물비료와 그 원료에 대한 중금속의 위해성기준(제10조제1항 관련)
1. 비료
종류		중금속		함유할 수 있는 허용량
유기질비료 및 부산물비료 (중금속 함유량이 적어 비료에 함유할 수 있는 유해성분의 최대량이 공정규격에 정해져 있지 않은 토양미생물제제 등의 비료는 제외한다)		크롬		300㎎/㎏
		납		150㎎/㎏
		카드뮴		5㎎/㎏
		수은		2㎎/㎏
		비소		50㎎/㎏
		구리		300㎎/㎏
		아연		900㎎/㎏
		니켈		50㎎/㎏
2. 원료
원료명	중금속		함유할 수 있는 허용량
피혁	크롬		질소함유율 1%당 0.3% 이하