[별표 1] <개정 1994.5.14, 1995.7.15, 1997.3.17, 1999.3.17, 2002.9.2, 2004.12.18> 근해어업의 명칭과 어선의 규모·장비등의 기준(제3조제1항관련)
어업의 종 류	어업의 명 칭	어 선 의 규 모		기관 마력	부 속 선				비 고
		구톤수	톤 수		종류	척수	구톤수	톤수
대형기선 저인망어업	외끌이대형기선 저인망어업	80톤이상 170톤미만	60톤이상 140톤미만	-	-	-	-	-	-
	쌍끌이대형기선 저인망어업	80톤이상 170톤미만	60톤이상 140톤미만	-	-	-	-	-	-
중형기선 저인망어업	동해구기선 저인망어업	20톤이상 80톤미만	20톤이상 60톤미만	회전수가 1200미만은 450마력이하, 회전수가 1200이상은 550마력이하	-	-	-	-	-
	외끌이서남해구기선저인망어업	20톤이상 80톤미만	20톤이상 60톤미만	회전수가 1200미만은 450마력이하, 회전수가 1200이상은 550마력이하	-	-	-	-	-
	쌍끌이서남해구기선저인망어업	20톤이상 80톤미만	20톤이상 60톤미만	회전수가 1200미만은 450마력이하, 회전수가 1200이상은 550마력이하	-	-	-	-	-
근해트롤어업	대형트롤어업	100톤이상 170톤미만	70톤이상 140톤미만	-	-	-	-	-	-
	동해구트롤어업	20톤이상 80톤미만	20톤이상 60톤미만	-	-	-	-	-	-
근해선망어업	대형선망어업	70톤이상 150톤미만	50톤이상 130톤미만	-	등선	2척 이내	-	-	-
					운반선	-	-	-	-
	소형선망어업	10톤이상 30톤미만	8톤이상 20톤미만	-	-	-	-	-	-
근해채낚기어업	근해채낚기어업	10톤이상 130톤미만	8톤이상 90톤미만	-	-	-	-	-	-
기선선인망어업	기선권현망어업	50톤미만	40톤미만	예인선: 회전수가 1200미만은 220마력이하, 회전수가 1200이상은350마력이하	가공 및 운반 겸용선	2척 이내	-	150톤미만	-
					어로 보조선	2척 이내	-	-	-
근해자망어업	근해자망어업	10톤이상 100톤미만	8톤이상 70톤미만	-	-	-	-	-	-
근해안강망어업	근해안강망어업	10톤이상 130톤미만	8톤이상 90톤미만	-	-	-	-	-	-
근해봉수망어업	근해봉수망어업	10톤이상 100톤미만	8톤이상 70톤미만	-	-	-	-	-	-
	근해자리돔들망어업	10톤이상 100톤미만	8톤이상 70톤미만	-	-	2척 이내	-	1톤 미만	-
잠수기어업	잠수기어업	10톤미만	8톤미만	-	-	-	-	-	-
근해통발어업	장어통발어업	10톤이상 100톤미만	8톤이상 70톤미만	-	-	-	-	-	-
	기타통발어업	10톤이상 100톤미만	8톤이상 70톤미만	-	-	-	-	-	-
	문어단지어업	10톤이상 100톤미만	8톤이상 70톤미만	-	-	-	-	-	-
근해형망어업	패류형망어업	25톤미만	20톤미만		-	-	-	-	-
근해연승어업	근해연승어업	10톤이상 100톤미만	8톤이상 70톤미만	-	-	-	-	-	-
비 고 : 1. 구톤수는 법률 제3641호 선박법개정법률 부칙 제3조 본문의 규정에 의하여 종전의 규정에 따라 측정된 톤수를 말한다. 2. 시·도지사가 2중 이상의 자망의 사용승인을 받아 선박안전조업규칙 제15조의 규정에 의한 서해특정해역에서 꽃게를 포획하는 근해자망어업의 허가를 하는 경우에는 어업여건을 감안하여 근해유자망어업과 근해고정자망어업으로 구분하고 부속선의 규모와 척수를 정하여 허가할 수 있다. 3. 근해통발어업의 어선규모를 산정하는 경우 선수 및 선미에 설치하는 어구 또는 선용품 적재창고의 용적은 어선톤수에 포함하지 아니한다. 다만, 어구 및 선용품 적재창고의 용적은 총톤수의 15퍼센트를 초과할 수 없다. 4. 근해연승어업의 어선규모를 산정하는 경우 선미 상갑판아래에 설치하는 청수 적재창고의 용적은 어선톤수에 포함하지 아니한다. 다만, 청수 적재창고의 용적은 총톤수의 5퍼센트를 초과할 수 없다. 5. 근해자리돔들망어업의 허가는 이 규칙 시행전에 제주도에서 근해봉수망어업허가를 받은 어선(제11조의 규정에 의하여 동 어업허가의 유예를 받은 어선의 경우를 포함한다)으로서 제주도에서 어업의 허가를 받고자 하는 경우에 한한다. 이 경우 동일어선에 대한 허가건수는 3건을 초과할 수 없다. 6. 동해구기선저인망어업·서남구기선저인망어업 또는 기선권현망어업(예인선)의 기관마력이 1997년 2월 10일이후 해양수산부장관이 정하는 어선의 기관출력기준에 따라 측정된 기관마력인 경우에는 기관마력의 5퍼센트의 오차범위안에서 그 오차를 허용할 수 있다. 7. 총톤수 8톤이상 90톤미만(구톤수 10톤이상 130톤미만)의 어선으로 근해채낚기어업의 허가를 받은 자가 근해자망어업을 겸업으로 하여 허가를 받고자 하는 경우에는 근해자망어업의 어선규모의 기준에 불구하고 이를 허가할 수 있다. 8. 근해채낚기어업의 어선에 집어등(集魚燈)을 설치하는 경우에는 집어등용 안정기의 최대전력의 합계를 다음 각목의 기준 이하로 하여야 한다. 가. 10톤 미만의 어선인 경우 : 100킬로와트 나. 10톤 이상 20톤 미만의 어선인 경우 : 130킬로와트 다. 20톤 이상 50톤 미만의 어선인 경우 : 180킬로와트 라. 50톤 이상 70톤 미만의 어선인 경우 : 200킬로와트 마. 70톤 이상의 어선인 경우 : 210킬로와트 9. 잠수기어업은 어선 1척당 잠수부에게 산소를 공급하는 장비인 컴프레서(compressor) 또는 천평기 1대를 설치하여야 하고, 잠수부는 1명이 조업하여야 한다. 다만, 경기도·인천광역시·충청남도 및 전라북도의 연해에서 조업하는 경우 매년 4월 20일부터 6월 30일까지는 잠수부 2명이 조업할 수 있다.