[별표 1] <개정 2002.11.12> 석유환산기준(제2조관련)
구분		환산기준		석유환산
		단위	발열량	단위	환산계수
석유류	원유 휘발유 납사 등유 경유 방카에이유 방카비유 방카시유 제트A-1 JP-4	Kcal/㎏ Kcal/ℓ Kcal/ℓ Kcal/ℓ Kcal/ℓ Kcal/ℓ Kcal/ℓ Kcal/ℓ Kcal/ℓ Kcal/ℓ	10,000 8,300 8,000 8,700 9,200 9,400 9,700 9,900 8,700 8,500	㎏/㎏ ㎏/ℓ ㎏/ℓ ㎏/ℓ ㎏/ℓ ㎏/ℓ ㎏/ℓ ㎏/ℓ ㎏/ℓ ㎏/ℓ	1.00 0.83 0.80 0.87 0.92 0.94 0.97 0.99 0.87 0.85
가스류	프로판가스 부탄가스 도시가스 도시가스 도시가스 천연가스 천연가스	Kcal/㎏ Kcal/㎏ Kcal/N㎥ Kcal/N㎥ Kcal/N㎥ Kcal/N㎥ (Kcal/㎏)	12,000 11,800 7,000 11,000 15,000 10,500 (13,000)	㎏/㎏ ㎏/㎏ ㎏/N㎥ ㎏/N㎥ ㎏/N㎥ ㎏/N㎥ (㎏/㎏)	1.20 1.18 0.70 1.10 1.50 1.05 (1.30)
석탄 류	무연탄 유연탄 코크스	Kcal/㎏ Kcal/㎏ Kcal/㎏	4,500 6,600 6,500	㎏/㎏ ㎏/㎏ ㎏/㎏	0.45 0.66 0.65
기타	전기 신탄	Kcal/kWh Kcal/㎏	2,500 4,500	㎏/kWh ㎏/㎏	0.25 0.45
비고 1.석유환산기준은원유(1㎏=10,000㎉로환산)를기준으로한것임 2.삭제<2002·11·12> 3.최종에너지사용기준으로전력량을환산하는경우에는1kWh=860㎉를적용함