[별표 1] <신설 2003.9.16, 2004.12.30>

안마시술소 또는 안마원의 시설기준(제6조관련)

1. 안마시술소

가. 연면적은 830제곱미터 이하이어야 하고, 안마실의 외부에 욕실과 발한실을 부대시설로 설치하는 경우 그 규모는 90제곱미터(욕실과 발한실의 바닥면적의 합계를 말한다) 이하이어야 한다. 다만, 욕실과 발한실을 부대시설로 설치하지 아니한 경우에는 안마실의 내부에 욕조가 없는 샤워시설을 설치할 수 있다.

나. 안마실이 5개 이상 설치된 안마시술소의 개설자는 안마사를 2인 이상 두어야 한다.

다. 시설의 관리에 필요한 종업원의 수는 10인 이하로 하고, 안마사를 안내하는 종업원은 안마사 수의 2분의 1로 한다.

2. 안마원

가. 연면적은 115제곱미터 이하이어야 하고, 욕실과 발한실을 부대시설로 설치할 수 없다. 다만, 초·중등교육법 제2조제5호의 규정에 의한 특수학교 또는 장애인복지법 제48조의 규정에 의한 장애인복지관의 부속기관으로 안마원을 설치·운영하는 경우에는 욕실과 발한실을 부대시설로 설치할 수 있다.

나. 안마원의 내부에는 남녀 피술자(被術者)를 구분하기 위한 간이칸막이외에 별도의 안마실을 두어서는 아니되며, 외부에는 안마원의 명칭외에 "안마, 마사지, 지압, 안마보조자극요법"을 표기할 수 있다.

다. 시설의 관리에 필요한 종업원은 2인 이하로 한다.