[별표 1] <개정 2000.8.17, 2003.6.30, 2005.9.8> 환경기준(제2조관련) 1. 대기
항목	기준	측정방법
아황산가스 (SO2)	연간평균치 0.02ppm 이하 24시간평균치 0.05ppm 이하 1시간평균치 0.15ppm 이하	자외선형광법(Pulse U.V. Fluorescence Method)
일산화탄소 (CO)	8시간평균치 9ppm 이하 1시간평균치 25ppm 이하	비분산적외선분석법(NonDispersive Infrared Method)
이산화질소 (NO2)	연간평균치 0.05ppm 이하 24시간평균치 0.08ppm 이하 1시간평균치 0.15ppm 이하	화학발광법(Chemiluminescent Method)
미세먼지 (PM-10)	연간평균치 70㎍/㎥ 이하 24시간평균치 150㎍/㎥ 이하	베타선흡수법(βRay Absorption Method)
오존 (O3)	8시간평균치 0.06ppm 이하 1시간평균치 0.1ppm 이하	자외선광도법(U.V Photometric Method)
납 (Pb)	연간평균치 0.5㎍/㎥ 이하	원자흡광광도법(Atomic Absorption Spectrophotometry)
비고 1. 1시간 평균치는 999천분위수(千分位數)의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니되고, 8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니된다. 2. 미세먼지는 입자의 크기가 10㎛ 이하인 먼지를 말한다.

2. 소음			(단위 : Leq ㏈(A))
지역구분	적용대상지역	기준
		낮 (06 : 00-22 : 00)		밤 (22 : 00-06 : 00)
일반지역	"가"지역	50		40
	"나"지역	55		45
	"다"지역	65		55
	"라"지역	70		65
도로변지역	"가" 및 "나"지역	65		55
	"다"지역	70		60
	"라"지역	75		70
비고 1. 지역구분별 적용대상지역의 구분은 다음과 같다. 가. "가"지역 (1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항의 규정에 의한 관리지역 중 보전관리지역과 자연환경보전지역 및 농림지역 (2) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항의 규정에 의한 도시지역 중 녹지지역 (3) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조의 규정에 의한 주거지역 중 전용주거지역 (4) 「의료법」 제3조의 규정에 의한 종합병원의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역 (5) 「초·중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조의 규정에 의한 학교의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역 (6) 「도서관 및 독서진흥법」 제2조의 규정에 의한 공공도서관의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역 나. "나"지역 (1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항의 규정에 의한 관리지역 중 생산관리지역 (2) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조의 규정에 의한 주거지역 중 일반주거지역 및 준주거지역 다. "다"지역 (1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항의 규정에 의한 도시지역 중 상업지역과 동조동항의 규정에 의한 관리지역 중 계획관리지역 (2) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조의 규정에 의한 공업지역 중 준공업지역

라. "라"지역 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조의 규정에 의한 공업지역 중 일반공업지역 및 전용공업지역 2. 도로라 함은 1종렬의 자동차(2륜자동차를 제외한다)가 안전하고 원활하게 주행하기 위하여 필요한 일정폭의 차선을 가진 2차선 이상의 도로를 말한다. 3. 이 소음환경기준은 항공기소음·철도소음 및 건설작업 소음에는 적용하지 아니한다.
3. 수질
가. 하천
구분	등급	이용목적별 적용대상		기준
				수소이온 농도 (pH)	생활화학적 산소요구량 (BOD) (㎎/L)	부유 물질량 (SS) (㎎/L)	용존 산소량 (DO) (㎎/L)	총대장균군(총대장균군수/100mL)
생활환경	Ⅰ	상수원수 1급 자연환경보전		6.5-8.5	1 이하	25 이하	7.5 이상	50 이하
	Ⅱ	상수원수 2급 수산용수 1급 수영용수		6.5-8.5	3 이하	25 이하	5 이상	1,000 이하
	Ⅲ	상수원수 3급 수산용수 2급 공업용수 1급		6.5-8.5	6 이하	25 이하	5 이상	5,000 이하
	Ⅳ	공업용수 2급 농업용수		6.0-8.5	8 이하	100 이하	2 이상	-
	Ⅴ	공업용수 3급 생활환경보전		6.0-8.5	10 이하	쓰레기 등이 떠있지 아니할것	2 이상	-
구분	등급		기준
사람의 건강보호	전수역		카드뮴(Cd) : 0.01㎎/L 이하, 비소(As) : 0.05㎎/L 이하, 시안(CN) : 검출되어서는 안됨, 수은(Hg) : 검출되어서는 안됨, 유기인 : 검출되어서는 안됨, 연(Pb) : 0.1㎎/L 이하, 6가크롬(Cr6+) : 0.05㎎/L 이하, 폴리크로리네이티드비폐닐(PCB) : 검출되어서는 안됨, 음이온 계면활성제(ABS) : 0.5㎎/L 이하

비고

1. 수산용수 1급 : 빈부수성수역의 수산생물용

2. 수산용수 2급 : 중부수성수역의 수산생물용 3. 자연환경보전 : 자연경관 등의 환경보전 4. 상수원수 1급 : 여과 등에 의한 간이정수처리 후 사용 5. 상수원수 2급 : 침전여과 등에 의한 일반적 정수처리 후 사용 6. 상수원수 3급 : 전처리 등을 거친 고도의 정수처리 후 사용 7. 공업용수 1급 : 침전 등에 의한 통상의 정수처리 후 사용 8. 공업용수 2급 : 약품처리 등 고도의 정수처리 후 사용 9. 공업용수 3급 : 특수한 정수처리 후 사용 10. 생활환경보전 : 국민의 일상생활에 불쾌감을 주지 아니할 정도
나. 호소
구분	등급	이용목적별 적용대상		기준
				수소이온 농도 (pH)	화학적산소요구량 (COD) (㎎/L)	부유 물질량 (SS) (㎎/L)	용존 산소량 (DO) (㎎/L)	총대장 균군 (총대장균군수/100mL)	총인 T-P (㎎/L)	총질소 T-N (㎎/L)
생활환경	Ⅰ	상수원수 1급 자연환경보전		6.5-8.5	1 이하	1 이하	7.5 이상	50 이하	0.010 이하	0.200이하
	Ⅱ	상수원수 2급 수산용수 1급 수영용수		6.5-8.5	3 이하	5 이하	5 이상	1,000 이하	0.030 이하	0.400 이하
	Ⅲ	상수원수 3급 수산용수 2급 공업용수 1급		6.5-8.5	6 이하	15 이하	5 이상	5,000 이하	0.050 이하	0.600 이하
	Ⅳ	공업용수 2급 농업용수		6.0-8.5	8 이하	15 이하	2 이상	-	0.100 이하	1.0 이하
	Ⅴ	공업용수 3급 생활환경보전		6.0-8.5	10 이하	쓰레기 등이 떠있지않을 것	2 이상	-	0.150 이하	1.5 이하
사람의 건강 보호	전수역		카드뮴(Cd) : 0.01㎎/L 이하, 비소(As) : 0.05㎎/L 이하, 시안(CN) : 검출되어서는 안됨, 수은(Hg) : 검출되어서는 안됨, 유기인 : 검출되어서는 안됨, 폴리크로리네이티드비폐닐(PCB) : 검출되어서는 안 됨, 연(Pb) : 0.1㎎/L 이하, 6가크롬(Cr6+) : 0.05㎎/L 이하, 음이온계면활성제(ABS) : 0.5㎎/L 이하

비고

1. 총인, 총질소의 경우 총인에 대한 총질소의 농도 비율이 7 미만일 경우에

는 총인의 기준은 적용하지 아니하며, 그 비율이 16 이상일 경우에는 총질소의 기준을 적용하지 아니한다. 2. 수산용수 1급 : 빈부수성수역의 수산생물용 3. 수산용수 2급 : 중부수성수역의 수산생물용 4. 자연환경보전 : 자연경관 등의 환경보전 5. 상수원수 1급 : 여과 등에 의한 간이정수처리 후 사용 6. 상수원수 2급 : 침전여과 등에 의한 일반적 정수처리 후 사용 7. 상수원수 3급 : 전처리 등을 거친 고도의 정수처리 후 사용 8. 공업용수 1급 : 침전 등에 의한 통상의 정수처리 후 사용 9. 공업용수 2급 : 약품처리 등 고도의 정수처리 후 사용 10. 공업용수 3급 : 특수한 정수처리 후 사용 11. 생활환경보전 : 국민의 일상생활에 불쾌감을 주지 아니할 정도 다. 지하수 지하수환경기준항목 및 수질기준은 「먹는물관리법」 제5조 및 「수도법」 제18조의 규정에 의하여 환경부령이 정하는 수질기준을 적용한다. 다만, 환경부장관이 고시하는 지역 및 항목은 적용하지 아니한다. 라. 해역
(1) 생활환경
등급	기준
	수소이온 농도 (pH)		화학적산소요구량 (COD) (㎎/L)	용존 산소량 (DO) (㎎/L)	총대장균군 (총대장균군수/100mL)		용매추출유분 (㎎/L)	총질소 (㎎/L)	총인 (㎎/L)
Ⅰ	7.8-8.3		1 이하	7.5 이상	1,000 이하		0.01 이하	0.3 이하	0.03 이하
Ⅱ	6.5-8.5		2 이하	5 이상	1,000 이하		0.01 이하	0.6 이하	0.05 이하
Ⅲ	6.5-8.5		4 이하	2 이상				1.0 이하	0.09 이하
(2) 사람의 건강보호
등급		항목				기준(㎎/L)
전수역		6가크롬(Cr6+) 비소(As) 카드뮴(Cd) 납(Pb) 아연(Zn) 구리(Cu)				0.05 0.05 0.01 0.05 0.1 0.02

	시안(CN) 수은(Hg) 폴리클로리네이티드비페닐(PCB) 다이아지논 파라티온 말라티온 1.1.1트리클로로에탄 테트라클로로에틸렌 트리클로로에틸렌 디클로로메탄 벤젠 페놀 음이온계면활성제(ABS)	0.01 0.0005 0.0005 0.02 0.06 0.25 0.1 0.01 0.03 0.02 0.01 0.005 0.5
비고 1. 등급Ⅰ은 참돔·방어 및 미역 등 수산생물의 서식·양식 및 해수욕에 적합한 수질을 말한다. 2. 등급Ⅱ는 해양에서의 관광 및 여가선용과 숭어 및 김 등 등급Ⅰ의 해역에서 서식·양식에 적합한 수산생물 외의 수산생물의 서식·양식에 적합한 수질을 말한다. 3. 등급Ⅲ은 공업용 냉각수, 선박의 정박 등 기타 용도로 이용되는 수질을 말한다.