[별표 2] <개정 2014.1.7>

저공해자동차 배출허용기준(제3조 관련)

1. 2005년 1월 1일 이후

저공해자동차 종류

차종

일산화

탄소

질소

산화물

탄화수소

입자상

물질

측정방법

배기관

가스

부로바이가스

증발가스

제1종

모든차종

0g/km

0g/km

0g/km

0g/1주행

0g/테스트

-

-

제2종

가스

자동차

경자동차

1.06g/km 이하

0.031g/km 이하

0.025g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

CVS-75모드

승용1, 승용2,

화물1

가

1.06g/km 이하

0.031g/km 이하

0.025g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

나

1.31g/km 이하

0.044g/km 이하

0.034g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

승용3,화물2

가

1.06g/km 이하

0.031g/km 이하

0.025g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

나

1.31g/km 이하

0.044g/km 이하

0.034g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

승용4,화물3

0.4g/kwh 이하

2.63g/kwh 이하

0.2g/kwh 이하

0g/1주행

-

-

D-13모드

하이브리드

자동차

경자동차

1.06g/km 이하

0.031g/km 이하

0.025g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

CVS-75모드

승용1, 승용2,

화물1

가

1.06g/km 이하

0.031g/km 이하

0.025g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

나

1.31g/km 이하

0.044g/km 이하

0.034g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

승용3,화물2

가

1.06g/km 이하

0.031g/km 이하

0.025g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

나

1.31g/km 이하

0.044g/km 이하

0.034g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

제3종

휘발유

자동차

경자동차

1.06g/km 이하

0.031g/km 이하

0.025g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

CVS-75모드

승용1, 승용2,

화물1

가

1.06g/km 이하

0.031g/km 이하

0.025g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

나

1.31g/km 이하

0.044g/km 이하

0.034g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

승용3,화물2

가

1.06g/km 이하

0.031g/km 이하

0.025g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

나

1.31g/km 이하

0.044g/km 이하

0.034g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

승용4,화물3

4.0g/kwh 이하

3.5g/kwh 이하

0.55g/kwh 이하

0g/1주행

-

-

ETC모드

경  유

자동차

경자동차

0.50g/km 이하

0.25g/km 이하

0.30g/km이하

-

-

0.025g/km 이하

ECE-15 및

EUDC모드

화물1

0.50g/km 이하

0.25g/km 이하

0.30g/km이하

-

-

0.025g/km 이하

승용2

가

0.63g/km 이하

0.33g/km 이하

0.39g/km이하

-

-

0.04g/km 이하

나

0.95g/km 이하

0.75g/km 이하

0.08g/km 이하

-

-

0.02g/km 이하

CVS-75모드

승용3,화물2

0.95g/km 이하

0.78g/km 이하

0.08g/km 이하

-

-

0.02g/km 이하

승용4,화물3

2.1g/kwh 이하

5.0g/kwh 이하

0.66g/kwh 이하

-

-

0.02g/kwh 이하

ND-13모드

가  스

자동차

승용1

가

2.11g/km 이하

0.12g/km 이하

0.047g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

CVS-75모드

나

2.61g/km 이하

0.19g/km 이하

0.056g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

경자동차,화물1

2.11g/km 이하

0.13g/km 이하

0.078g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

승용2

가

2.11g/km 이하

0.13g/km 이하

0.078g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

나

2.34g/km 이하

0.19g/km 이하

0.097g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

승용3,화물2

2.73g/km 이하

0.22g/km 이하

0.10g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

승용4,화물3

0.4g/kwh 이하

3.0g/kwh 이하

0.2g/kwh 이하

0g/1주행

-

-

D-13모드

비고: 가. 차종(車種)은 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 5 제3호에 따른다.

나. 가스자동차(하이브리드자동차를 포함한다) 승용1·승용2·승용3·화물1 및 화물2의 가란은 각각 제작차배출허용기준 검사와 5년 또는 120,000킬로미터(km)까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, 나란은 각각 5년 또는 120,000킬로미터(km)를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다.

다. 휘발유자동차 승용1·승용2·승용3·화물1 및 화물2의 가란은 제작차배출허용기준 검사와 5년 또는 80,000킬로미터(km)까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, 나란은 5년 또는 80,000킬로미터(km)를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다.

라. 경유자동차 승용2의 가란은 시험중량이 1.7톤 이하인 자동차에 적용하고, 나란은 시험중량이 1.7톤을 초과하는 자동차에 적용한다.

마. 휘발유자동차 승용1 및 승용2의 저온(-6.7℃) 시동시 일산화탄소 배출허용기준은 킬로미터당 6.3g 이하로 한다.

바. 휘발유자동차 및 가스자동차의 배기관가스는 비(非)메탄계탄화수소(NMHC)로 측정하고, 경유자동차의 배기관가스는 총탄화수소(THC)로 측정하되, 경유에 다른 연료를 혼합하여 사용하는 경우에는 비메탄계탄화수소(NMHC)로 측정한다.

사. ECE-15 및 EUDC모드로 측정하는 경유자동차의 배기관가스기준은 탄화수소에 질소산화물을 더한 값으로 한다.

2. 2006년 1월 1일 이후

저공해자동차 종류

차종

일산화

탄소

질소

산화물

탄화수소

입자상

물질

측정방법

배기관

가스

부로바이가스

증발가스

제1종

모든차종

0g/km

0g/km

0g/km

0g/1주행

0g/테스트

-

-

제2종

가스

자동차

경자동차,

소형 승용·화물,

중형 승용·화물

0.625g/km이하

0.0125g/km이하

0.0063g/km이하

0g/1주행

1g/테스트 이하

-

CVS-75모드

대형 승용·화물,

초대형 승용·화물

0.4g/kwh

이하

2.0g/kwh 이하

0.2g/kwh 이하

0g/1주행

-

-

ND-13모드

하이브리드자동차

휘

발

유

·

가

스

경자동차,

소형 승용·화물,

중형 승용·화물

0.625g/km이하

0.0125g/km이하

0.0063g/km이하

0g/1주행

1g/테스트이하

-

CVS-75모드

대형 승용·화물,

초대형 승용·화물

4.0g/kwh 이하

2.0g/kwh 이하

0.55g/kwh

이하

0g/1주행

-

-

ETC모드

경유

경자동차,소형승용·화물,

중형

승용·

화물

RW≤1,305kg

0.50g/km 이하

0.13g/km 이하

0.18g/km 이하

-

-

0.01g/km 이하

ECE-15 및

EUDC모드

1,305<RW≤

1,760kg

0.63g/km 이하

0.17g/km 이하

0.23g/km 이하

-

-

0.01g/km 이하

RW>1,760kg

0.74g/km 이하

0.27g/km 이하

0.34g/km 이하

-

-

0.01g/km 이하

제3종

휘발유

자동차

경자동차,

소형승용·화물,

중형 승용·화물

0.625g/km이하

0.0125g/km 이하

0.0063g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트 이하

-

CVS-75모드

대형 승용·화물,

초대형 승용·화물

4.0g/kwh 이하

2.0g/kwh 이하

0.55g/kwh 이하

0g/1주행

-

-

ETC모드

경  유

자동차

경자동차,소형승용·화물, 중형승용·화물

RW≤1,305kg

0.50g/km 이하

0.13g/km 이하

0.18g/km 이하

-

-

0.01g/km 이하

ECE-15 및

EUDC모드

1,305<RW≤

1,760kg

0.63g/km 이하

0.17g/km 이하

0.23g/km 이하

-

-

0.01g/km 이하

RW>1,760kg

0.74g/km 이하

0.39g/km 이하

0.46g/km 이하

-

-

0.01g/km 이하

대형 승용·화물, 초대형 승용·화물

1.5g/kwh 이하

3.5g/kwh 이하

0.46g/kwh 이하

-

-

0.01g/kwh 이하

ND-13모드

가  스

자동차

경자동차

1.06g/km 이하

0.023g/km 이하

0.025g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트 이하

CVS-75모드

소형 승용·화물,

중형 승용·화물

1.31g/km 이하

0.033g/km 이하

0.034g/km 이하

0g/1주행

1g/테스트 이하

대형 승용·화물, 초대형 승용·화물

0.4g/kwh 이하

2.63g/kwh 이하

0.2g/kwh 이하

0g/1주행

-

-

ND-13모드

비고: 가. 차종(車種)은 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 5 제4호에 따른다.

나. 시험중량(RW, Reference Weight)은 공차중량에 100킬로그램을 더한 수치로 한다.

다. 경유를 사용하는 소형승용자동차(하이브리드자동차를 포함한다) 중 차량총중량이 2.5톤 미만인 자동차는 시험중량(RW)≤1,305킬로그램(kg) 기준에 의한다.

라. 다음의 제3종 경유자동차에 대하여는 제1호의 기준을 적용한다.

1) 2006년 12월 31일까지 출고되는 차량의 총중량이 2.5톤을 초과하는 소형승용·화물과 중형승용·화물

2) 2006년 9월 30일까지 「대기환경보전법」 제48조에 따른 인증을 받고 2006년 10월 1일부터 2007년 12월 31일까지 출고되는 대형승용·화물과 초대형 승용·화물

마. 2005년 12월 31일 이전에 「대기환경보전법」 제48조에 따른 인증을 받고 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일까지 출고되는 제3종 휘발유자동차 중 소형승용을 제외한 자동차, 2005년 12월 31일 이전에 「대기환경보전법」 제48조에 따른 인증을 받고 2006년 1월 1일부터 2007년 6월 30일까지 출고되는 제3종 가스자동차 중 소형승용자동차에 대해서는 제1호의 기준을 적용한다.

바. 소형승용 중 휘발유자동차의 저온(-6.7℃) 시동시 일산화탄소 배출허용기준은 킬로그램당 6.3g 이하로 한다.

사. 휘발유자동차 및 가스자동차 중 대형승용·화물 및 초대형 승용·화물의 배기관가스는 비(非)메탄계탄화수소(NMHC)로 측정하고, 그 밖의 자동차의 배기관가스는 비메탄계유기가스(NMOG)[비메탄계탄화수소(NMHC)로 측정할 경우에는 비메탄계탄화수소(NMHC) 측정값에 1.04를 곱한 값을 비메탄계유기가스(NMOG) 측정값으로 한다]로 측정하고, 경유자동차의 배기관가스는 총탄화수소(THC)로 측정하되, 경유에 다른 연료를 혼합하여 사용하는 경우에는 비메탄계탄화수소(NMHC)로 측정한다.

아. ECE-15 및 EUDC모드로 측정하는 경유자동차(하이브리드자동차를 포함한다)의 배기관가스기준은 탄화수소에 질소산화물을 더한 값으로 한다.

자. 제3종 경유자동차 중 소형승용에서 「여객자동차 운수사업법」 제3조에 따른 여객자동차운수사업용으로 등록된 자동차를 제외한다.

3. 2009년 1월 1일 이후

저공해자동차

종류

차  종

일산화

탄소

질소

산화물

탄화수소

입자상

물질

측정방법

배기관

가스

부로바이

가스

증발가스

제 1 종

모든 차종

0 g/㎞

0 g/㎞

0 g/㎞

0g/1주행

0g/테스트

-

-

제

2

종

휘발유

·가스

자동차

경자동차, 소형 승용·화물,

중형 승용·화물

0.625

g/㎞ 이하

0.0125

g/㎞ 이하

0.00625

g/㎞ 이하

0g/1주행

2g/테스트

이하

-

CVS-75 모드

대형 승용·화물, 초대형 승용·화물

4.0g/kwh 이하

0.4g/kwh

이하

0.16g/kwh 이하

0g/1주행

-

-

ETC 모드

경 유

자동차

경자동차, 소형 승용

0.50g/㎞ 이하

0.08g/㎞

이하

0.170g/㎞ 이하

0g/1주행

-

0.0045g/㎞ 이하

ECE-15 및 EUDC 모드

소형 화물,중형 승용 중형 화물

RW≤1,305kg

0.50g/㎞ 이하

0.08g/㎞

이하

0.170g/㎞ 이하

0g/1주행

-

0.0045g/㎞ 이하

1,305〈RW

≤1,760kg

0.63g/㎞ 이하

0.105g/㎞ 이하

0.195g/㎞ 이하

0g/1주행

-

0.0045g/㎞ 이하

RW〉1,760kg

0.74g/㎞ 이하

0.125g/㎞ 이하

0.215g/㎞ 이하

0g/1주행

-

0.0045g/km이하

대형 승용·화물, 초대형 승용·화물

1.5g/kwh 이하

0.4g/kwh 이하

0.13g/kwh 이하

0g/1주행

-

0.01g/kwh이하

ND-13 모드

4.0g/kwh 이하

0.4g/kwh 이하

0.16g/kwh 이하

0g/1주행

-

0.01g/kwh이하

ETC 모드

하이브리드

자동차

휘발유

·

가스

경자동차, 소형승용·화물, 중형 승용·화물

0.625

g/㎞ 이하

0.0125

g/㎞ 이하

0.00625

g/㎞ 이하

0g/1주행

2 g/테스트

이하

-

CVS-75 모드

대형 승용·화물, 초대형 승용·화물

4.0g/kwh 이하

1.6g/kwh 이하

0.36g/kwh 이하

0g/1주행

-

-

ETC 모드

경유

경자동차, 소형승용

0.50g/㎞ 이하

0.18g/㎞

이하

0.23g/㎞ 이하

0g/1주행

-

0.0045g/km이하

ECE-15 및 EUDC 모드

소형화물,중형승용 중형화물

RW≤1,305kg

0.50g/㎞ 이하

0.18g/㎞ 이하

0.23g/㎞ 이하

0g/1주행

-

0.0045g/km이하

1,305〈RW

≤1,760kg

0.63g/㎞ 이하

0.235g/㎞ 이하

0.295g/㎞ 이하

0g/1주행

-

0.0045g/km이하

RW〉1,760kg

0.74g/㎞ 이하

0.28g/㎞ 이하

0.35g/㎞ 이하

0g/1주행

-

0.0045g/km이하

대형 승용·화물, 초대형 승용·화물

1.5g/kwh 이하

1.2g/kwh 이하

0.3g/kwh 이하

0g/1주행

-

0.01g/kwh이하

ND-13 모드

4.0g/kwh 이하

1.2g/kwh 이하

0.36g/kwh

이하

0g/1주행

-

0.01g/kwh이하

ETC 모드

제

3

종

휘발유

·가스

자동차

경자동차, 소형승용·화물, 중형승용·화물

가

1.06g/㎞ 이하

0.023g/㎞ 이하

0.025g/㎞ 이하

0g/1주행

2 g/테스트

이하

-

CVS-75 모드

나

1.31g/㎞ 이하

0.025g/㎞ 이하

0.034g/㎞ 이하

0g/1주행

2g/테스트

이하

-

대형 승용·화물,

초대형 승용·화물

4.0g/kwh 이하

1.6g/kwh

이하

0.36g/kwh 이하

0g/1주행

-

-

ETC 모드

경유

자동차

경자동차, 소형승용

0.50g/㎞ 이하

0.18g/㎞

이하

0.23g/㎞

이하

0g/1주행

-

0.0045g/km이하

ECE-15 및 EUDC 모드

소형화물, 중형승용

중형화물

RW≤1,305kg

0.50g/㎞ 이하

0.18g/㎞

이하

0.23g/㎞

이하

0g/1주행

-

0.0045g/km이하

1,305〈RW

≤1,760kg

0.63g/㎞ 이하

0.235g/㎞

이하

0.295g/㎞

이하

0g/1주행

-

0.0045g/km이하

RW>1760kg

0.74g/㎞ 이하

0.28g/㎞ 이하

0.35g/㎞ 이하

0g/1주행

-

0.0045g/㎞ 이하

대형 승용·화물,

초대형 승용·화물

1.5g/kwh 이하

1.2g/kwh

이하

0.3g/kwh

이하

0g/1주행

-

0.01g/kwh 이하

ND-13 모드

4.0g/kwh이하

1.2g/kwh 이하

0.36g/

kwh이하

0g/1주행

-

0.01g/kwh이하

ETC 모드

비고: 가. 차종(車種)은 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 5 제5호에 따른다.

나. 시험중량(RW, Reference Weight)은 공차중량에 운전자 중량(75kg)을 뺀 상태에서 100kg을 더한 수치로 한다.

다. 경유를 사용하는 소형 승용(하이브리드자동차를 포함한다) 중 시험중량이 2톤을 초과하고 7인승 이상인 자동차는 소형 화물, 중형 승용, 중형 화물의 기준을 적용한다.

라. 제2종 하이브리드자동차 중 대형 승용·화물, 초대형 승용·화물은 차량을 구동·운행할 수 있는 하이브리드 장치가 부착되어야 한다.

마. 「대기환경보전법」 제48조에 따라 제2호의 기준으로 2009년 8월 31일까지 인증을 받은 차량으로서 2010년 12월 31일까지 출고되는 다음의 차량은 위 표에 따른 저공해자동차로 인정한다.

1) 휘발유, 가스를 연료로 사용하는 경자동차, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물

2) 경유를 연료로 사용하는 다음의 차량

가) 경자동차

나) 소형승용(시험중량이 2톤을 초과하고 7인승 이상인 자동차는 제외한다)

다) 시험중량 1,305킬로그램 이하인 소형 화물, 중형 승용, 중형 화물

바. 「대기환경보전법」 제48조에 따라 제2호의 기준으로 2009년 8월 31일까지 인증을 받은 차량으로서 2011년 12월 31일까지 출고되는 경유를 연료로 사용하는 다음의 차량은 위 표에 따른 저공해자동차로 인정한다.

1) 시험중량이 2톤을 초과하고 7인승 이상인 소형 승용차

2) 시험중량이 1,305킬로그램을 초과하는 소형 화물, 중형 승용, 중형 화물

사. 「대기환경보전법」 제48조에 따라 제2호의 기준으로 2008년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2010년 6월 30일까지 출고되는 대형 승용·화물, 초대형 승용·화물은 위 표에 따른 저공해자동차로 인정한다.

아. 소형 승용 중 휘발유자동차의 저온(-6.7℃) 시동시 일산화탄소 배출허용기준은 킬로미터당 6.3그램 이하로 한다.

자. 휘발유자동차 및 가스자동차 중 대형 승용·화물 및 초대형 승용·화물의 배기관가스는 비메탄계탄화수소(NMHC)로 측정하고, 그 밖의 자동차의 배기관가스는 비(非)메탄계유기가스(NMOG)[비메탄계탄화수소(NMHC)로 측정할 경우에는 비메탄계탄화수소(NMHC) 측정값에 1.04를 곱한 값을 비메탄계유기가스(NMOG) 측정값으로 한다]로 측정하고, 경유자동차의 배기관가스는 총탄화수소(THC)로 측정하되, 경유에 다른 연료를 혼합하여 사용하는 경우에는 비메탄계탄화수소(NMHC)로 측정한다.

차. ECE-15 및 EUDC모드로 측정하는 경유자동차(하이브리드자동차를 포함한다)의 배기관가스기준은 탄화수소에 질소산화물을 더한 값으로 한다.

카. 경자동차, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물의 가란은 배출가스보증기간 5년 또는 80,000㎞까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, 나란은 배출가스보증기간 5년 또는 80,000㎞를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다.

타. 경자동차, 소형 및 중형 승용차가 아래의 이산화탄소 배출량을 만족하는 경우 법 제23조제1항에 따라 고시하는 연간 저공해자동차 보급기준 환산비율에 추가하여 가산점을 부여한다.

구 분	1등급 이산화탄소 배출량	2등급 이산화탄소 배출량
휘발유 자동차	140g/㎞ 이하	140g/㎞ 초과 164g/㎞ 이하
LPG 자동차	105g/㎞ 이하	105g/㎞ 초과 124g/㎞ 이하
경유 자동차	161g/㎞ 이하	161g/㎞ 초과 189g/㎞ 이하
환산비율	0.2	0.1

파. 2009년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제2종 휘발유·가스자동차의 경자동차, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물 기준에 맞게 출고된 자동차의 결함확인검사에는 다음 표를 적용한다.

대상차종	일산화탄소	질소산화물	탄화수소			측정방법
			배기관가스	부로바이가스	증발가스
경자동차, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물	0.625g/㎞ 이하	0.01875g/㎞ 이하	0.0125g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	CVS-75 모드

하. 경유를 사용하는 다음 차량의 배출허용기준에 맞게 출고된 자동차의 결함확인검사의 입자상물질 기준은 0.005g/㎞ 이하로 한다.

1) 제2종 하이브리드 자동차의 경자동차, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물

2) 제3종 경유자동차 중 경자동차, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물

거. 휘발유 또는 가스사용 자동차는 휘발유·알코올 및 가스를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차를 말한다.

너. 경유사용 자동차는 경유에 다른 연료를 섞어서 사용하는 자동차를 포함하며, 탄화수소는 NMHC로 측정한다.

4. 2012년 7월 1일 이후

가. 전기 자동차

일산화탄소	질소산화물	탄화수소 (배기관가스)	입자상물질	측정방법
0g/㎞ 이하	0g/㎞ 이하	0g/㎞ 이하	0g/㎞ 이하	-

비고: 전기 자동차의 측정방법 등 위 표에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 「대기환경보전법」 제50조제1항에 따른 검사방법을 따른다.

나. 휘발유·가스 자동차

저공해자동차 종류	차 종	일산화탄소	질소 산화물	탄화 수소 (배기관가스)	블로 바이 가스	증발 가스	입자상 물질	암모 니아	메탄	측정 방법
제 2 종	경자동차, 소형 승용, 소형 화물, 중형 승용, 중형 화물	0.625 g/㎞ 이하	0.0125 g/㎞ 이하		0g/1주행	1.2g/테스트 이하 또는 2g/ 테스트 이하	0.004 g/㎞ 이하	-	-	CVS-75 모드
	대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물	4.0 g/kWh 이하	0.23 g/kWh 이하	0.05 g/kWh 이하	0g/1주행	-	-	10 ppm 이하	0.5 g/kWh 이하	WHTC 모드
제 3 종	경자동차, 소형 승용, 소형 화물, 중형 승용, 중형 화물	0.625 g/㎞ 이하	0.0125 g/㎞ 이하	0.00625 g/㎞ 이하	0g/1주행	1.2g/테스트 이하 또는 2g/ 테스트 이하	0.004 g/㎞ 이하	-	-	CVS-75 모드
	대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물	4.0 g/kWh 이하	0.35 g/kWh 이하	0.10 g/kWh 이하	0g/1주행	-	-	10 ppm 이하	0.5 g/kWh이하	WHTC 모드

비고

1. 차종(車種)은 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 5 제5호에 따른다.

2. 대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물 자동차의 경우 2013년 1월 1일부터 적용하되, 제3호의 기준으로 2012년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2013년 12월 31일까지 출고되는 자동차는 위 표에 따른 저공해자동차로 본다.

3. 경자동차, 소형 승용, 소형 화물, 중형 승용, 중형 화물 자동차에 적용되는 증발가스 기준 "1.2g/테스트 이하"는 2013년 1월 1일부터 적용한다. 다만, 2012년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2013년 12월 31일까지 출고하는 자동차는 "2g/테스트 이하" 기준을 적용한다.

4. 입자상물질 기준은 경자동차, 소형 승용, 소형 화물, 중형 승용, 중형 화물 자동차 중에서 가솔린 직접분사식 자동차에만 적용한다.  다만, 2013년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2014년 12월 31일까지 출고하는 자동차는 입자상물질 기준을 적용하지 않는다.

5. 소형 승용 중 휘발유자동차의 저온(-6.7℃) 시동 시 일산화탄소 배출허용기준은 킬로미터당 6.3그램 이하로 한다.

6. 2012년 7월 1일부터 2015년 12월 31일까지 출고되는 제3종 경자동차, 제3종 소형 승용·화물, 제3종 중형 승용·화물 자동차의 결함확인검사에는 다음 표를 적용한다.

대상 차종	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄화수소 (배기관가스)	측정 방법
제3종 경자동차, 제3종 소형 승용·화물, 제3종 중형 승용·화물	0.625g/㎞ 이하	0.01875g/㎞ 이하	0.0125g/㎞ 이하	CVS-75 모드

7. 시험중량(RW: Reference Weight), 탄화수소 측정방법 등 위 표 및 비고에서 정의되지 않은 사항에 대해서는 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 17의 해당 연도에 대한 기준 및 방법을 따른다.

다. 경유 자동차

저공해자동차 종류	차 종		일산화 탄소	질소 산화물	탄화수소 (배기관 가스) 및 질소산화물	입자상 물질	블로바이가스	입자개수	암모니아	측정 방법
제 2 종	경자동차, 소형 승용		0.5 g/㎞ 이하	0.08 g/㎞ 이하	0.17 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	-	ECE-15 및 EUDC 모드
	소형화물, 중형승용, 중형화물	RW≤1,305kg	0.5 g/㎞ 이하	0.08 g/㎞ 이하	0.17 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	-
		1,305〈RW ≤1,760kg	0.63 g/㎞ 이하	0.105 g/㎞ 이하	0.195 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	-
		RW〉1,760kg	0.74 g/㎞ 이하	0.125 g/㎞ 이하	0.215 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	-
	대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		4.00 g/kWh 이하	0.46 g/kWh 이하	탄화수소 0.16 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	10 ppm 이하	WHTC 모드
			1.50 g/kWh 이하	0.40 g/kWh 이하	탄화수소 0.13 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	0g/1주행	8.0×1011 #/kWh 이하	10 ppm 이하	WHSC 모드
제 3 종	경자동차, 소형승용		0.50 g/㎞ 이하	0.13 g/㎞ 이하	0.18 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	-	ECE-15 및 EUDC 모드
	소형화물, 중형승용, 중형화물	RW≤1,305kg	0.5 g/㎞ 이하	0.13 g/㎞ 이하	0.18 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	-
		1,305〈RW ≤1,760kg	0.63 g/㎞ 이하	0.185 g/㎞ 이하	0.245 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	-
		RW〉1,760kg	0.74 g/㎞ 이하	0.22 g/㎞ 이하	0.29 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	-
	대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		4.00 g/kWh 이하	1.20 g/kWh 이하	탄화수소 0.36 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	10 ppm 이하	ETC 모드 또는 WHTC 모드
			1.50 g/kWh 이하	1.20 g/kWh 이하	탄화수소 0.30 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	0g/1주행	8.0×1011 #/kWh 이하	10 ppm 이하	ESC 모드 또는 WHSC 모드

비고: 차종 분류, 시험중량(RW: Reference Weight), 탄화수소 측정방법 등 위 표에서 정의되지 않은 사항에 대해서는 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 5 및 별표 17의 해당 연도에 대한 기준 및 방법을 따른다.

라. 하이브리드 자동차

저공해자동차 종류	사용 연료	차 종		일산화 탄소	질소 산화물	탄화수소 (배기관가스)	입자상 물질	측정 방법
제 2 종	휘발유,가스	경자동차, 소형 승용, 소형 화물, 중형 승용, 중형 화물		0.625 g/㎞ 이하	0.0125 g/㎞ 이하	0.00625 g/㎞ 이하	0.004 g/㎞ 이하	CVS-75 모드
		대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		4.0 g/kWh 이하	0.35 g/kWh이하	0.10 g/kWh 이하	-	WHTC 모드
	경유	경자동차, 소형 승용		0.5 g/㎞ 이하	0.08 g/㎞ 이하	0.17 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하	ECE-15 및 EUDC 모드
		소형화물, 중형승용,중형 화물	RW≤1,305kg	0.5 g/㎞ 이하	0.08 g/㎞ 이하	0.17 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하
			1,305〈RW≤1,760kg	0.63 g/㎞ 이하	0.105 g/㎞ 이하	0.195 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하
			RW〉1,760kg	0.74 g/㎞ 이하	0.125 g/㎞ 이하	0.213 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하
		대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		4 g/kWh 이하	1.2 g/kWh 이하	탄화수소 0.36 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	ETC 모드 또는 WHTC 모드
				1.5 g/kWh 이하	1.2 g/kWh 이하	탄화수소 0.3 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	ESC 모드 또는 WHSC 모드

비고

1. 차종(車種)은 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 5 제5호에 따른다.

2. 차종별 적용시기 및 그 외의 입자개수·증발가스·메탄·암모니아 등의 배출허용기준(적용되는 배출허용기준이 있는 경우에만 해당한다)에 대해서는 휘발유 및 가스 사용 하이브리드 자동차는 위 나목의 휘발유·가스 자동차에 대한 기준 및 방법을 적용하고, 경유 사용 하이브리드 자동차는 위 다목의 경유 자동차에 대한 기준 및 방법을 적용한다.

3. 시험중량(RW: Reference Weight), 탄화수소 측정방법 등 위 표 및 비고에서 정의되지 않은 사항에 대해서는 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 17의 해당 연도에 대한 기준 및 방법을 따른다.

5. 2014년 1월 1일 이후

가. 전기 자동차 및 수소연료전지자동차

저공해자동차 종류	일산화탄소	질소산화물	탄화수소 (배기관가스)	입자상물질	측정방법
1종	0g/㎞ 이하	0g/㎞ 이하	0g/㎞ 이하	0g/㎞ 이하	-

비고: 전기 자동차 및 수소연료전지자동차의 측정방법 등 위 표에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 「대기환경보전법」 제50조제1항에 따른 검사방법을 따른다.

나. 휘발유·가스 자동차

저공해자동차 종류	차 종	일산화탄소	질소 산화물	탄화 수소 (배기관가스)	블로 바이 가스	증발 가스	입자상 물질	암모 니아	메탄	측정 방법
제 2 종	경자동차, 소형 승용, 소형 화물, 중형 승용, 중형 화물	0.625 g/㎞ 이하	0.0125g/㎞ 이하		0g/1주행	1.2g/테스트 이하	0.004 g/㎞ 이하	-	-	CVS-75 모드
	대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물	4.0 g/kWh 이하	0.23 g/kWh 이하	0.05 g/kWh 이하	0g/1주행	-	-	10 ppm 이하	0.5 g/kWh 이하	WHTC 모드
제 3 종	경자동차, 소형 승용, 소형 화물, 중형 승용, 중형 화물	0.625 g/㎞ 이하	0.0125 g/㎞ 이하	0.00625 g/㎞ 이하	0g/1주행	1.2g/테스트 이하	0.004 g/㎞ 이하	-	-	CVS-75 모드
	대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물	4.0 g/kWh 이하	0.35 g/kWh 이하	0.10 g/kWh 이하	0g/1주행	-	-	10 ppm 이하	0.5 g/kWh이하	WHTC 모드

비고

1. 차종 분류, 시험중량(RW: Reference Weight), 탄화수소 측정방법 등 위 표에서 정의되지 않은 사항에 대해서는 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 5 및 별표 17의 해당 연도에 대한 기준 및 방법을 따른다.

2. 입자상물질 기준은 경자동차, 소형 승용, 소형 화물, 중형 승용, 중형 화물 자동차 중에서 가솔린 직접분사식 자동차에만 적용한다. 다만, 2013년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2014년 12월 31일까지 출고하는 자동차는 입자상물질 기준을 적용하지 않는다.

3. 소형 승용 중 휘발유자동차의 저온(-6.7℃) 시동 시 일산화탄소 배출허용기준은 킬로미터당 6.3그램 이하로 한다.

4. 2015년 12월 31일까지 출고되는 제3종 경자동차, 제3종 소형 승용·화물, 제3종 중형 승용·화물 자동차의 결함확인검사에는 다음 표를 적용한다.

대상 차종	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄화수소 (배기관가스)	측정 방법
제3종 경자동차, 제3종 소형 승용·화물, 제3종 중형 승용·화물	0.625g/㎞ 이하	0.01875g/㎞ 이하	0.0125g/㎞ 이하	CVS-75 모드

다. 경유 자동차

저공해자동차 종류	차 종		일산화 탄소	질소 산화물	탄화수소 (배기관 가스) 및 질소산화물	입자상 물질	블로바이가스	입자개수	암모니아	측정 방법
제 2 종	경자동차, 소형 승용		0.5 g/㎞ 이하	0.04 g/㎞ 이하	0.085 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	-	ECE-15 및 EUDC 모드
	소형화물, 중형승용, 중형화물	RW≤1,305kg	0.5 g/㎞ 이하	0.04 g/㎞ 이하	0.085 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	-
		1,305〈RW ≤1,760kg	0.63 g/㎞ 이하	0.053 g/㎞ 이하	0.098 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	-
		RW〉1,760kg	0.74 g/㎞ 이하	0.063 g/㎞ 이하	0.108 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	-
	대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		4.00 g/kWh 이하	0.23 g/kWh 이하	탄화수소 0.08 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	10 ppm 이하	WHTC 모드
			1.50 g/kWh 이하	0.20 g/kWh 이하	탄화수소 0.065 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	0g/1주행	8.0×1011 #/kWh 이하	10 ppm 이하	WHSC 모드
제 3 종	경자동차, 소형승용		0.50 g/㎞ 이하	0.06 g/㎞ 이하	0.13 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	-	ECE-15 및 EUDC 모드
	소형화물, 중형승용, 중형화물	RW≤1,305kg	0.5 g/㎞ 이하	0.06 g/㎞ 이하	0.13 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	-
		1,305〈RW ≤1,760kg	0.63 g/㎞ 이하	0.079 g/㎞ 이하	0.146 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	-
		RW〉1,760kg	0.74 g/㎞ 이하	0.094 g/㎞ 이하	0.161 g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	-
	대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		4.00 g/kWh 이하	0.35 g/kWh 이하	탄화수소 0.12 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	0g/1주행	6.0×1011 #/km 이하	10 ppm 이하	WHTC 모드
			1.50 g/kWh 이하	0.3 g/kWh 이하	탄화수소 0.097 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	0g/1주행	8.0×1011 #/kWh 이하	10 ppm 이하	WHSC 모드

비고

1. 차종 분류, 시험중량(RW: Reference Weight), 탄화수소 측정방법 등 위 표에서 정의되지 않은 사항에 대해서는 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 5 및 별표 17의 해당 연도에 대한 기준 및 방법을 따른다.

2. 경자동차, 소형승용차, 중형승용차 및 시험중량이 1,305킬로그램 미만인 소형 및 중형화물차에 대하여는 2014년 9월 1일부터 적용하되, 2014년 8월 31일까지 인증을 받고 2014년 9월 1일부터 2015년 8월 31일까지 출고되는 자동차는 위 제4호다목의 기준을 적용한다.

3. 시험중량이 1,305킬로그램을 초과하는 소형 및 중형 화물차에 대하여는 2015년 9월 1일부터 적용하되, 2014년 1월 1일부터 2015년 8월 31일까지 출고되는 자동차는 위 제4호다목의 기준을 적용한다.

라. 하이브리드 자동차

저공해자동차 종류	사용 연료	차 종		일산화 탄소	질소 산화물	탄화수소 (배기관가스)	입자상 물질	측정 방법
제 2 종	휘발유,가스	경자동차, 소형 승용, 소형 화물, 중형 승용, 중형 화물		0.625g/㎞ 이하	0.0125 g/㎞ 이하	0.00625g/㎞ 이하	0.004g/㎞ 이하	CVS-75 모드
		대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		4.0g /kWh 이하	0.35 g/kWh 이하	0.10g/kWh 이하	-	WHTC 모드
	경유	경자동차, 소형 승용		0.5g/㎞ 이하	0.06g/㎞ 이하	0.13g/㎞ 이하	0.0045g/㎞ 이하	ECE-15 및 EUDC 모드
		소형 화물, 중형 승용,중형 화물	RW≤1,305kg	0.5g/㎞ 이하	0.06g/㎞ 이하	0.13g/㎞ 이하	0.0045g/㎞ 이하
			1,305〈RW≤1,760kg	0.63g/㎞ 이하	0.079 g/㎞이하	0.146g/㎞ 이하	0.0045g/㎞ 이하
			RW〉1,760kg	0.74g/㎞ 이하	0.094g/㎞ 이하	0.161g/㎞ 이하	0.0045 g/㎞ 이하
		대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		4g/kWh 이하	0.35 g/kWh 이하	탄화수소 0.12 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	WHTC 모드
				1.5 g/kWh 이하	0.3 g/kWh 이하	탄화수소 0.097 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	WHSC 모드

비고

1. 차종 분류, 시험중량(RW: Reference Weight), 탄화수소 측정방법 등 위 표에서 정의되지 않은 사항에 대해서는 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 5 및 별표 17의 해당 연도에 대한 기준 및 방법을 따른다.

2. 차종별 적용시기 및 그 외의 입자개수·증발가스·메탄·암모니아 등의 배출허용기준(적용되는 배출허용기준이 있는 경우에만 해당한다)에 대해서는 휘발유 및 가스 사용 하이브리드 자동차는 위 나목의 휘발유·가스 자동차에 대한 기준 및 방법을 적용하고, 경유 사용 하이브리드 자동차는 위 다목의 경유 자동차에 대한 기준 및 방법을 적용한다.