[별표 7] <개정 2010.4.29>

특정경유자동차 배출허용기준(제28조 관련)

1. 부하검사방법(광투과식)

가. 한국형 경유147(KD147모드) 검사방법

검사항목 적용일자 제작일자	매 연
	2011년 12월 31일까지	2012년 1월 1일 이후
1992년 12월 31일 이전	40% 이하	35% 이하
1993년 1월 1일부터 1995년 12월 31일까지	35% 이하	30% 이하
1996년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지	30% 이하	25% 이하
2001년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지	25% 이하	20% 이하
2008년 1월 1일 이후	20% 이하	15% 이하

나. 엔진회전수 제어방식(Lug Down 3모드) 검사방법

차 종	제작일자	매 연
차량총중량 3.5톤 미만 자동차	2000년 12월 31일 이전	35% 이하
	2001년 1월 1일 이후	30% 이하
차량총중량 3.5톤 이상 자동차	2000년 12월 31일 이전	25% 이하
	2001년 1월 1일 이후	20% 이하

비고

경유사용 자동차에 대한 검사방법은 한국형 경유147(KD147모드) 검사방법을 적용한다. 다만, 특수한 구조 등으로 한국형 경유147(KD147모드) 검사방법을 적용할 수 없는 자동차인 경우에는 나목의 엔진회전수 제어방식(Lug Down 3모드)를 적용하여 검사하고 자동차검사 전산정보처리조직에 그 사유를 기록하여야 한다.

2. 무부하검사방법(광투과식)

차 종	제작일자	매 연
차량총중량 3.5톤 미만 자동차	2000년 12월 31일 이전	30% 이하
	2001년 1월 1일 이후	25% 이하
차량총중량 3.5톤 이상 자동차	2000년 12월 31일 이전	20% 이하
	2001년 1월 1일 이후	15% 이하