■ 도로와 다른 시설의 연결에 관한 규칙 [별표 3] <개정 2014.12.29.> 곡선구간의 곡선반지름 및 장애물까지의 최소거리(제6조제1호 관련) (단위: 미터)
구분	4차로 이상				2차로
곡선반경	260	240	220	200	120	100	80
최소거리	7.5	8	8.5	9	7	8	9
비고: 최소거리는 곡선구간의 안쪽 차로 중심선에서 장애물까지의 최소거리를 말한다.