■ 건설기계 안전기준에 관한 규칙 [별표 5] <신설 2013.5.27>

후부안전판의 시험하중 및 설치강도 기준(제136조 관련)
1. 시험하중 가. P점 및 P점에 가하는 시험하중은 차량총중량의 12.5퍼센트 또는 25킬로뉴톤 중 작은 값, P점에 가하는 시험하중은 차량총중량의 50퍼센트 또는 100킬로 뉴톤 중 작은 값으로 한다. 나. 시험하중의 작용점은 다음과 같다.
	(A) : 700밀리미터 이상 ∼ 1,000밀리미터 이하 (B) : 300±25밀리미터 이내 (C) : 뒤축 바깥바퀴의 폭
2. 설치기준 제1호에서 정한 하중을 가할 때에 후부안전판과 지상 1,505밀리미터 이하의 차체 가장 뒷부분과의 간격은 600밀리미터 이하이어야 한다.