■ 건설기계 안전기준에 관한 규칙 [별표 10] <개정 2013.5.27>
후부반사기 등의 반사성능·형상·부착방법 기준(제161조 관련)
1. 후부반사기의 반사성능(mcd/lux)
관측각(도)		입사각(도)
		0	10U	10D		20L		20R
0.2		420 이상	280 이상	280 이상		140 이상		140 이상
1.5		6 이상	5 이상	5 이상		3 이상		3 이상
2. 후부반사판 또는 후부반사지의 반사성능(cd/lux·㎡)
입사각(도)			관측각(0.33도)
			황색반사부				적색반사부
5R			300				10
30R			180				7
40R			75				4
60R			10				-
3. 후부반사판 또는 후부반사지의 형상 및 부착방법
부착형식	피견인건설기계				피견인건설기계를 제외
형식 1
형식 2	크기: 형식1 길이의 1/2				크기: 형식1 길이의 1/2
형식 3	크기: 형식2와 같음				크기: 형식2와 같음
형식 4	크기: 형식3 길이의 1/2				크기: 형식3 길이의 1/2
주: 1. 위 4가지 형식 중 하나의 형식으로 부착할 것 2. 피견인식인 경우에는 후부반사판 또는 후부반사지의 너비를 140±10㎜, 적색 테두리의 두께를 20±1㎜로 할 수 있다.