■ 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 [별표 5의26] <신설 2015.11.24.>

후사경 보조용 영상장치의 설치 및 성능 기준(제50조제5항 관련)

1. 설치 기준

가. 후사경 보조용 영상장치는 운전자가 공구의 사용 없이 방향을 조정할 수 있도록 설치하여야 한다. 다만, 방향을 조정할 수 없도록 고정되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 후사경 보조용 영상장치의 방향 조정과 관련이 없는 외부 구성 부품의 모서리부의 곡률반경은 2.5㎜ 이상이어야 한다.

다. 근접 실외후사경을 보조하기 위해 후사경 보조용 영상장치의 카메라를 자동차 외부에 지상으로부터 2m 이하 높이에 설치하는 경우, 차체 밖으로의 돌출부위는 50㎜ 이하이어야 한다.

2. 성능 기준

가. 전원이 공급되어 최초 작동하거나 다른 시계(視界)범위 영상에서 초기 설정 위치로 복귀하는 경우 등 시계범위에 대한 영상정보를 전기 신호로 변환하고 출력 영상을 생성 및 구현하는 전 과정을 2초 이내에 완료하여야 한다.

나. 최대 블루밍 영역(Maximum blooming area) 측정 시 영상의 휘도대조비(C=Lw/Lb)가 2.0 이하인 영역은 전체 화면의 15퍼센트 이하이여야 한다.

※ Lw: 밝은 부분(백색)의 휘도값(cd/m2)

Lb: 어두운 부분(검정색)의 휘도값(cd/m2)

블루밍: 야간 모니터상에서 빛이 퍼지는 현상

다. 모든 시계범위 영역 내의 높이 50cm, 직경이 30cm인 원통형 물체를 인식할 수 있어야 한다.