■ 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 [별표 11] <개정 2001.4.28>
액화석유가스자동차의 연료장치 충돌시험기준(제91조제2항관련)
시험조건	기준
1. 매시 48.3킬로미터의 속도로 자동차를 고정벽에 정면충돌시킬 때 2. 매시 48.3킬로미터의 속도로 이동벽을 자동차의 뒷면에 추돌시킬 때 3. 매시 32.2킬로미터의 속도로 이동벽을 자동차의 옆면에 충돌시킬 때	가. 자동차의 정지순간부터 90분 동안 연료장치에서의 연료누출이 없을 것 나. 연료장치에서의 온도보정 압력은 자동차의 정지순간부터 90분 동안 시험전 압력의 95퍼센트 이상을 유지할 것 다. 연료탱크는 자동차의 부착지점으로부터 떨어지거나 분리되지 아니할 것