■ 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 [별표 11의5] <개정 2018. 12. 31.> [시행일 : 2022. 7. 5.] 제1호라목
수소가스를 연료로 사용하는 자동차의 연료장치 충돌시험기준 (제91조제5항 관련)
승용자동차
시 험 조 건	기 준
가. 매시 56킬로미터로 자동차를 변형구조물에 40퍼센트 부분정면 충돌시킬 때	1) 자동차의 정지 순간부터 60분 동안 누출된 가스량은 평균 118NL/분(min) 이하일 것 2) 승객거주 공간 및 수화물 공간의 공기 중 수소농도는 3±1.0퍼센트 이하일 것. 다만, 충돌 후 5초 이내에 저장소의 차단밸브가 잠기고 저장소로부터 누출이 없는 경우는 제외한다. 3) 수소가스내압용기는 자동차의 부착지점으로부터 1곳 이상 부착되어 있을 것
나. 매시 48.3킬로미터로 이동벽을 자동차의 뒷면에 추돌시킬 때
다. 매시 50킬로미터로 이동벽을 자동차의 옆면에 충돌시킬 때
라. 매시 32킬로미터로 자동차의 길이방향중심선에 75도로 고정된 기둥에 자동차의 옆면을 충돌시킬 때
주) NL(Normal Liter): 표준상태(0℃, 1기압)에서 측정한 부피
2. 차량총중량 4.5톤 이하 승합자동차
시 험 조 건	기 준
가. 매시 48.3킬로미터로 자동차를 고정벽에 정면 충돌시킬 때	1) 자동차의 정지 순간부터 60분 동안 누출된 가스량은 평균 118NL/분(min) 이하일 것 2) 승객거주 공간 및 수화물 공간의 공기 중 수소농도는 3±1.0퍼센트 이하일 것. 다만, 충돌 후 5초 이내에 저장소의 차단밸브가 잠기고 저장소로부터 누출이 없는 경우는 제외한다. 3) 수소가스내압용기는 자동차의 부착지점으로부터 1곳 이상 부착되어 있을 것
나. 매시 48.3킬로미터로 이동벽을 자동차의 뒷면에 추돌시킬 때
다. 매시 50킬로미터로 이동벽을 자동차의 옆면에 충돌시킬 때
주) NL(Normal Liter): 표준상태(0℃, 1기압)에서 측정한 부피