[별표 1] <개정 2001.4.19, 2003.1.2, 2003.11.22>

자동차의 종류(제2조 관련)

규모별 세분기준

종 류

경 형

소 형

중 형

대 형

승용자동차

배기량이 1000cc미만으로서 길이 3.6미터, 너비 1.6미터 높이 2.0미터 이하인 것

배기량이 1500cc미만인 것으로서 길이 4.7미터, 너비 1.7미터 높이 2.0미터 이하의 것

배기량이 1500㏄이상 2000cc 미만이거나 길이·너비·높이중 어느 하나라도 소형을 초과하는 것.

배기량이 2000㏄이상이거나 길이·너비·높이 모두가 소형을 초과하는 것

승합자동차

배기량이 1000cc미만으로서 길이 3.6미터, 너비 1.6미터 높이 2.0미터 이하인 것

승차정원이 15인 이하인 것으로서 길이 4.7미터, 너비 1.7미터, 높이 2.0미터이하인 것

승차정원이 16인승 이상 35인 이하이거나 길이·너비·높이 중 어느 하나라도 소형을 초과하여 길이가 9미터미만의 것

승차정원이 36인승 이상이거나 길이·너비·높이 모두 소형을 초과하여 길이가 9미터 이상의 것

화물자동차

배기량이 1000cc미만으로서 길이 3.6미터, 너비 1.6미터 높이 2.0미터 이하인 것

최대적재량이 1톤이하인 것으로서, 총중량 3톤이하의 것

최대적재량이 1톤초과 5톤미만이거나 총중량이 3톤 초과 10톤 미만의 것

최대적재량이 5톤 이상이거나, 총중량이 10톤 이상인 것

특수자동차

배기량이 1000cc미만으로서 길이 3.6미터, 너비 1.6미터 높이 2.0미터 이하인 것

총중량이 3톤이하의 것

총중량이 3톤초과 10톤미만의 것

총중량이 10톤 이상인 것

이륜자동차

배기량이 100㏄이하(정격출력 1킬로와트 이하)인 것으로, 최대적재량(기타형에 한한다)이 60킬로그램 이하인 것

배기량이 100㏄초과 260cc이하(정격출력 1킬로와트초과 1.5킬로와트이하)인 것으로서 최대적재량이 60킬로그램초과 100킬로그램이하인 것

배기량이 260㏄초과(정격출력 1.5킬로와트)를 초과하는 것

주 :  1. 복수의 기준중 하나가 작은 규모에 해당되고 다른 하나가 큰 규모에 해당되면 큰 규모에 해당되면 큰 규모로 구분한다.

2. 이륜자동차의 정격출력은 전기로 동력을 발생하는 구조인 것을 말한다.

종 류	유 형 별	세 부 기 준
승용자동차	일 반 형	2개 내지 4개의 문이 있고, 전후 2열 또는 3열의 좌석을 구비한 유선형인 것
	승용겸화물형	차실안에 화물을 적재하도록 장치된 것
	다 목 적 형	후레임 형이거나 4륜구동장치 또는 차동제한장치를 갖추는 등 험로운행이 용이한 구조로 설계된 자동차로서 일반형 및 승용 겸 화물형이 아닌 것
	기 타 형	위 어느 형에도 속하지 아니하는 승용자동차인 것
승합자동차	일 반 형	주목적이 여객운송용인 것
	특 수 형	특정한 용도(장의· 헌혈 ·구급 ·보도· 캠핑 등)를 가진 것
화물자동차	일 반 형	보통의 여객운송용인 것
	덤 프 형	적재함을 원동기의 힘으로 기울여 적재물을 중력에 의하여 쉽게 미끄러뜨리는 구조의 화물운송용인 것
	밴 형	지붕구조의 덮개가 있는 화물운송용인 것
	특수용도형	특정한 용도를 위하여 특수한 구조로 하거나, 기구를 장치한 것으로서 위 어느 형에도 속하지 아니하는 화물 운송용인 것
특수자동차	견 인 형	피견인차의 견인을 전용으로 하는 구조인 것
	구 난 형	고장·사고 등으로 운행이 곤란한 자동차를 구난·견인할 수 있는 구조인 것
	특수작업형	위 어느 형에도 속하지 아니하는 특수작업용인 것
이륜자동차	일 반 형	자전거로부터 진화한 구조로서 사람 또는 소량의 화물을 운송하기 위한 것
	특 수 형	경주·오락 또는 운전을 즐기기 위한 경쾌한 구조인 것
	기 타 형	3륜이상인 것으로서 최대적재량이 100kg이하인 것

2. 유형별 세부기준