[별표 9] <개정 1999.12.31., 2003.1.2., 2004.12.6>

자동차사용자의 정비작업의 범위(제62조 관련)

1. 자동차정비시설등을 갖추지 아니한 경우

가. 원동기

○ 에어클리너엘리먼트의 교환

○ 오일펌프를 제외한 윤활장치의 점검·정비

○ 디젤분사펌프 및 가스용기를 제외한 연료장치의 점검·정비

○ 냉각장치의 점검·정비

○ 머플러의 교환

나. 동력전달장치

○ 오일의 보충 및 교환

○ 액셀레이터케이블의 교환

○ 클러치케이블의 교환

다. 제동장치

○ 오일의 보충 및 교환

○ 브레이크 호스·페달 및 레버의 점검·정비

○ 브레이크라이닝의 교환

라. 주행장치

○ 허브베어링을 제외한 주행장치의 점검·정비

○ 허브베어링의 점검·정비(브레이크라이닝의 교환작업을 하는 경우에 한한다)

마. 완충장치

○ 다른 장치와 분리되어 설치된 쇽업쇼바의 교환

바. 전기장치

○ 전조등 및 속도표시등을 제외한 전기장치의 점검·정비

사. 기타

○ 안전벨트를 제외한 차내설비의 점검·정비

○ 판금·도장 및 용접을 제외한 차체의 점검·정비

○ 세차 및 섀시 각부의 급유

2. 자동차정비시설등을 갖춘 경우

가. 자동차정비시설등을 모두 갖춘 경우

○ 자가자동차의 점검·정비

나. 차고 및 기계·기구를 갖추고, 자동차정비에 관한 기사 2급 이상 또는 기능

사 2급 이상의 자격을 가진 자 1인을 갖춘 경우

(1) 원동기

○ 실린더헤드 및 타이밍벨트의 점검·정비(원동기의 종류에 따라 매연측정

기· 일산화탄소측정기 또는 탄화수소측정기를 갖춘 경우에 한한다)

○ 윤활장치의 점검·정비

○ 디젤분사펌프 및 가스용기를 제외한 연료장치의 점검·정비

○ 냉각장치의 점검·정비

○ 배기장치의 점검·정비

○ 플라이휠(flywheel) 및 센터베어링(centerbearing)의 점검·정비

(2) 동력전달장치

○ 클러치의 점검·정비

○ 변속기의 점검·정비

○ 차축 및 추진축의 점검·정비

○ 변속기와 일체형으로 된 차동기어의 교환·점검·정비

(3) 조향장치

○ 조향핸들의 점검·정비

(4) 제동장치

○ 오일의 보충 및 교환

○ 브레이크 파이프·호스·페달 및 레버와 공기탱크의 점검·정비

○ 브레이크라이닝 및 케이블의 점검·정비

(5) 주행장치

○ 차륜(허브베어링을 포함한다)의 점검·정비(차륜정렬은 부품의 탈거등을 제외한 단순조정에 한한다)

(6) 완충장치

○ 쇽업쇼바의 점검·정비

○ 코일스프링(쇽업쇼바의 선행작업)의 점검·정비

(7) 전기·전자장치

○ 전조등 및 속도표시등을 제외한 전기·전자장치의 점검·정비

(8) 기타

○ 판금 또는 용접을 제외한 차체의 점검·정비

○ 부분도장

○ 차내설비의 점검·정비

○ 세차 및 섀시 각부의 급유

비고 : "자동차정비시설등"이라 함은 다음 표에 규정된 사항을 말한다.

구분	내용
1. 차고	보유 자동차의 일상점검과 정비에 지장이 없는 면적의 차고를 갖출 것
2. 기계?기구	가. 휠 밸런서 나. 공기압축기 다. 검차시설(핏트 또는 리프트) 라. 스프레이건 마. 부동액 회수 재생기(당해사업장에서 발생하는 폐부동액을 폐기물관리법 제25조의 규정에 의하여 위탁처리하는 경우에는 이를 갖춘 것으로 본다)
3. 시설?장비	시?도의 조례로 정하는 자동차 종합 정비업 및 소형자동차 정비업 시설기준과 같다. 다만, 작업장 면적과 점검·정비 및 검사용 기계?기구는 이를 적용하지 아니한다.
4. 기술인력	가. 정비책임자 1인을 포함하여 국가기술자격법에 의한 자동차정비에 관한 기사 2급이상 또는 기능사 2급이상의 자격을 가진자가 2인이상일 것 나. 정비요원 총수의 5분의 1이상은 국가기술자격법에 의한 자동차정비에 관한 기능사보이상의 자격을 가진 자일 것