[별표 16]<개정 1998.5.26, 1999.2.19> 자동차검사대행자의 시설과 기술인력(제82조관련)
1. 용지 및 건물면적 (단위 : ㎡)
구분		용지면적							건 물 면 적
									검 차 장					사 무 실
1개 진로당	본검사소	1,650이상							200이상					60이상
	출장소	400이상							120이상					20이상
주 : 1. 용지는 충분히 활용될 수 있는 모양으로 한다. 2. 용지중수검차량의 진입로·진출로 및 주차장은 시멘트 또는 아스팔트 등으로 견고하게 포장되어야 한다. 3. 용지 및 건물면적은 1검사진로 증가마다 1/2을 증가하여야 한다.
2. 검사용 기계·기구의 수량								(단위: 대)
품명			검 사 진 로 수												비고
			1	2	3		4			5	6	7	8
1. 사이드슬립즉정기			1	2	3		4			5	6	7	8
2. 제동시험기			1	2	3		4			5	6	7	8
3. 속도계시험기			1	2	3		4			5	6	7	8
4. 전조등시험기			1	2	3		4			5	6	7	8
5. 소음측정기			1	1	2		2			3	3	4	4
6. 매연측정기			1	1	2		2			3	3	4	4
7. 일산화탄소측정기			1	1	2		2			3	3	4	4
8. 탄화수소측정기			1	1	2		2			3	3	4	4
9. 가스누출감지기			1	1	2		2			3	3	4	4
10. 삭제<1999.2.19.>
11. 공기과잉율측정기			1	1	2		2			3	3	4	4
주 : 1. 제1호 내지 제4호 품명의 기계·기구는 자동으로 판정·기록되는 것이어야 한다. 2. 1개의 검사기기로 2이상의 품명에 대한 검사를 할 수 있는 때에는 다른 품명의 검사기기를 설치하지 아니할 수 있다. 3. 검사기술인력 (1) 검사책임자 : 검사소당 1인(검사진로수가 2개진로이하일 때는 검사책임자 대신 검사주무로 갈음할 수 있다) (2) 검사주무 : 검사소별 검사진로 2개진로마다 1인(검사진로수가 1개진로를 초과하는 진로에 한하여 검사원중에서 자격이 있는 자를 지정한 경우에는 당해검사원으로 갈음할 수 있다) (3) 검사원
진 로 당 연 간 검 사 대 수						검사진로당 검사원 수
(가) 7천대미만						1인이상
(나) 7천대이상 1만5천대미만						2인이상
(다) 1만5천대이상 2만5천대미만						3인이상
(라) 2만5천대이상						4인이상
주 : 1. 검사주무는 검사진로당 검사원수에 포함한다. 2. 출장검사를 행하는 검사소의 경우에는 다음 산식에 의한 숫자의 검사원을 가산(소수점이하는 1인으로 산정)하되, 출장검사업무를 수행하지 아니하는 일수는 본검사소의 검사진로당 검사인원으로 산정한다. 1주당 출장검사횟수/6 3. 진로당 연간 검사대수는 출장검사대수를 제외한다.