점유주파수대역폭의 허용치(제6조제1항 본문 관련)
전 파 형 식	무선설비	점유주파수대역폭의 허용치
A1A A1B	1. 100㎑ 이하의 주파수의 전파로 사용하는 무선국의 무선설비	250㎐
	2. 그 밖의 무선국의 무선설비	500㎐
A2A A2B	1. 75㎒ 주파수의 전파를 발사하는 무선표지국의 무선설비	6.5㎑
	2. 400.15㎒ 이상 406㎒ 이하 주파수의 전파를 사용하는 기상원조국의 무선설비	1㎒
	3. 1,668.4㎒ 이상 1,700㎒ 이하 주파수의 전파를 사용하는 기상원조국의 무선설비	6㎒
	4. 해상이동업무를 행하는 무선국의 무선설비로서 1,000㎐를 초과하여 2,200㎐ 이하의 변조주파수를 사용하는 것	5㎑
	5. 그 밖의 무선국의 무선설비(생존정의 송신장치는 제외한다)	2.5㎑
H2A H2B	1. 해상이동업무를 행하는 무선국의 무선설비로서 1,000㎐를 초과하여 2,200㎐ 이하의 변조주파수로 사용하는 것	3㎑
	2. 그 밖의 무선국의 무선설비	1.5㎑
A3E	1. 방송프로그램 전송을 내용으로 하는 국제공중통신무선국의 무선설비	8㎑
	2. 방송국과 방송중계(일반 대중에게 직접 수신시키는 것을 목적으로 하지 않는 방송프로그램 중계를 말한다. 이하 같다)를 하는 무선설비	10㎑
	3. 스테레오포닉 방송1)을 하는 방송국과 방송중계를 하는 무선설비	15㎑
	4. 그 밖의 무선국의 무선설비	6㎑
R3E H3E J3E	모든 무선국의 무선설비	3㎑
C3F C9F F3E F8E G3E C2W C7W G7W	텔레비전 방송을 하는 방송국의 무선설비	6㎒
F1D F1E F7D F7E	29.7㎒ 이상 50㎒ 이하, 72㎒ 이상, 76㎒ 이하, 138㎒ 이상 174㎒ 이하, 216㎒ 이상 223㎒이하, 335.4㎒ 이상 470㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비(방송중계를 하는 것, 아마추어국 및 해상이동업무를 하는 무선국은 제외한다)	4㎑
	138㎒ 이상 174㎒ 이하, 216㎒ 이상 223㎒이하, 335.4㎒ 이상 470㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비(방송중계를 하는 것, 아마추어국 및 해상이동업무를 하는 무선국은 제외한다)	8.5㎑
F1A F1B F1D G1A G1B G1D	1. 선박국 및 해안국의 무선설비로서 디지털선택호출ㆍ협대역직접인쇄전신ㆍ인쇄전신 또는 데이터전송에 사용하는 것	0.5㎑
	2. 1,644.3㎒ 이상 1,646.5㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 위성비상위치지시용 무선표지설비	0.6㎑
	3. 산란파에 따라 통신을 하는 무선국의 무선설비 외의 무선설비	2㎑
	4. 138㎒ 이상 174㎒ 이하, 216㎒ 이상 223㎒ 이하, 335.4㎒ 이상 470㎒ 이하, 457.5㎒ 이상 467.6㎒ 이하(선상통신국만 해당한다)의 주파수의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비(방송중계를 하는 것, 아마추어국 및 해상이동업무를 하는 무선국은 제외한다)	8.5㎑
	5. 200㎒대의 주파수의 전파를 사용하는 특정소출력무선국의 무선설비	16㎑
	6. 406.0㎒ 이상 406.1㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 위성비상위치지시용 무선표지설비	20㎑
	7. 그 밖의 무선국의 무선설비	3㎑
F2A F2B F2D F9D F9X G2A G2B G2D K2A K2B	1. 138㎒ 이상 174㎒ 이하, 216㎒ 이상 223㎒이하, 335.4㎒ 이상 470㎒ 이하, 457.5㎒ 이상 467.6㎒ 이하(선상통신국만 해당한다)의 주파수의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비(방송중계를 하는 것, 아마추어국 및 해상이동업무를 하는 무선국은 제외한다)	8.5㎑
	2. 29㎒ 이상 50㎒ 이하, 72㎒ 이상 76㎒ 이하, 146㎒ 이상 174㎒ 이하, 335.4㎒ 이상 470㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 무선국(아마추어국은 제외한다)의 무선설비 3. 200㎒대의 주파수의 전파를 사용하는 특정소출력무선국의 무선설비	16㎑
	4. 940㎒에서 960㎒까지의 주파수의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비	400㎑
	5. 400.15㎒ 이상 406㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 기상원조국의 무선설비	1㎒
	6. 1,668.4㎒ 이상 1,700㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 기상원조국의 무선설비	6㎒
	7. 그 밖의 무선국의 무선설비	3㎑
F3E G3E	1. 29.7㎒ 이상 50㎒ 이하, 138㎒ 이상 174㎒ 이하, 216㎒ 이상 223㎒이하, 335.4㎒ 이상 470㎒ 이하, 457.5㎒ 이상 467.6㎒ 이하(선상통신국만 해당한다)의 주파수의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비(방송중계를 하는 것, 아마추어국 및 해상이동업무를 하는 무선국은 제외한다)	8.5㎑
	2. 25.11㎒ 이상 27.5㎒ 이하, 29.7㎒ 이상 50㎒ 이하, 72㎒ 이상 76㎒ 이하, 146㎒ 이상 174㎒ 이하(아마추어국, 해상이동업무를 하는 무선국만 해당한다), 450㎒ 이상 467.58㎒ 이하(선상통신국만 해당하며 방송중계를 하는 것은 제외한다)의 주파수의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비	16㎑
	3. 200㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 무선국으로서 제1호 또는 제2호의 무선설비에 해당하지 않는 무선국의 무선설비	40㎑
	4. 초단파 방송국의 무선설비	180㎑
	5. 174㎒에서 585㎒까지의 주파수의 전파를 사용하며 방송중계를 하는 이동업무 무선국의 무선설비	100㎑
	6. 1) 방송국 2) 72㎒에서 585㎒까지의 주파수의 전파를 사용하여 방송중계를 하는 고정국의 무선설비	200㎑
	7. 942㎒에서 960㎒까지의 주파수의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비	400㎑
F8E F9W F9E	초단파 방송국의 무선설비	260㎑
F7W G7W	800㎒대의 주파수의 전파를 사용하는 이동가입무선전화통신을 하는 무선국의 무선설비와 1,800㎒대의 주파수의 전파를 사용하는 개인휴대전화용 무선설비	1.32㎒
P0N K2A	1,670㎒ 이상 1,690㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 기상원조국의 무선설비	6㎒
(주) 1) "스테레오포닉 방송"이란 청취자에게 음성이나 음향의 입체감을 주기 위하여 1개의 방송국에서 좌측신호 및 우측신호를 1개의 주파수의 전파로 동시에 전송하는 방송을 말한다. 이 경우 "좌측(우측) 신호"란 청취자의 좌측(우측)에 주세력을 갖는 음성신호를 전송하도록 배치한 단일 또는 조합 마이크로폰의 전기적 출력을 말한다.

■ 무선설비규칙 [별표 2]