협대역ㆍ광대역 시스템에 대한 스퓨리어스 영역 경계기준(제7조 관련)
1. 경계기준
주파수 범위			협대역					광대역
			기준치		경계기준			기준치	경계기준
가. 9㎑ < fc ≦ 150㎑			250㎐		625㎐			10㎑	1.5BN+10㎑
나. 150㎑ < fc ≦ 30㎒			4㎑		10㎑			100㎑	1.5BN+100㎑
다. 30㎒ < fc ≦ 1㎓			25㎑		62.5㎑			10㎒	1.5BN+10㎒
라. 1㎓ < fc ≦ 3㎓			100㎑		250㎑			50㎒	1.5BN+50㎒
마. 3㎓ < fc ≦ 10㎓			100㎑		250㎑			100㎒	1.5BN+100㎒
바. 10㎓ < fc ≦ 15㎓			300㎑		750㎑			250㎒	1.5BN+250㎒
사. 15㎓ < fc ≦ 26㎓			500㎑		1.25㎒			500㎒	1.5BN+500㎒
아. 26㎓ < fc			1㎒		2.5㎒			500㎒	1.5BN+500㎒
2. 특정업무에 대한 협대역 경계기준
업 무 명	주파수 범위					협대역
						기준치				경계기준
고정업무	14㎑ 초과 1.5㎒ 이하					20㎑				50㎑
	1.5㎒ 초과 30㎒ 이하			PT ≦ 50와트		30㎑				75㎑
				PT > 50와트		80㎑				200㎑
3. 특정업무에 대한 광대역 경계기준
업 무 명		주파수 범위					광대역
							기준치				경계기준
가. 고정업무		14㎑ 초과 150㎑ 이하					20㎑				1.5BN+20㎑
나. 고정위성업무		3.4㎓ 초과 4.2㎓ 이하					250㎒				1.5BN+250㎒
다. 고정위성업무		5.725㎓ 초과 6.725㎓ 이하					500㎒				1.5BN+500㎒
라. 고정위성업무		7.25㎓ 초과 7.75㎓ 이하 7.9㎓ 초과 8.4㎓ 이하					250㎒				1.5BN+250㎒
마. 고정위성업무		10.7㎓ 초과 12.75㎓ 이하					500㎒				1.5BN+500㎒
바. 위성방송업무		11.7㎓ 초과 12.75㎓ 이하					500㎒				1.5BN+500㎒
사. 고정위성업무		12.75㎓ 초과 13.25㎓ 이하					500㎒				1.5BN+500㎒
아. 고정위성업무		13.75㎓ 초과 14.8㎓ 이하					500㎒				1.5BN+500㎒
비고 1. "협대역 시스템"이란 위 표에 따른 협대역 기준치보다 작은 필요주파수대역폭을 사용하는 무선설비를 말한다. 2. "광대역 시스템"이란 위 표에 따른 광대역 기준치보다 큰 필요주파수대역폭을 사용하는 무선설비를 말한다. 3. fc는 발사의 중심주파수, BN은 필요주파수대역폭, PT는 안테나 공급전력을 말한다. 4. 시스템의 지정주파수 대역이 두 개의 주파수 범위에 걸쳐 있는 경우 높은 주파수 범위에 해당하는 경계기준을 적용한다. 5. 다중반송파 위성시스템 및 1차 레이다에 대한 대역외영역과 스퓨리어스 영역의 경계기준은 국제전기통신연합 권고 SM.1541의 최신 버전에 따른다.

■ 무선설비규칙 [별표 3]