■ 해양경찰장비 도입 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 2]

경광등의 설치 기준(제9조 관련)

색상 및 도안

색상	도안
적색 및 청색

2. 규격

함정 규모 (총톤수)	1천톤 이상	200톤 이상 1천톤 미만	50톤 이상 200톤 미만	50톤 미만
가로 길이 (오차범위 ±15퍼센트)	1.7미터	1.4미터	1.1미터	0.8미터
세로 길이 (오차범위 ±15퍼센트)	0.3미터

3. 소재 및 성능: 재질은 폴리카보네이트로 하고, 방수 등급은 아이피(IP) 56 이상으로 하며, 앰프 출력은 50와트(W) 이상으로 한다.

4. 설치 위치: 외부에서 잘 보이는 마스트(mast: 함정의 갑판에 수직으로 세운 기둥)의 상부에 경광등의 방향이 정면을 향하도록 설치한다.