■ 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행령 [별표 1]
용도별 거주밀도 (제5조제1항제3호, 제12조제2항제1호 및 제14조제1항제2호 관련)
건축용도	사용형태별	거주밀도 (명/㎡)	비고
1. 문화ㆍ집회 용도	가. 좌석이 있는 극장ㆍ회의장ㆍ전시장 및 그 밖에 이와 비슷한 것 1) 고정식 좌석 2) 이동식 좌석 3) 입석식 나. 좌석이 없는 극장ㆍ회의장ㆍ전시장 및 그 밖에 이와 비슷한 것 다. 회의실 라. 무대 마. 게임제공업 바. 나이트클럽 사. 전시장(산업전시장)	n 1.30 2.60 1.80 1.50 0.70 1.00 1.70 0.70	1. n은 좌석 수를 말한다. 2. 극장ㆍ회의장ㆍ전시장 및 그 밖에 이와 비슷한 것에는 「건축법 시행령」 별표 1 제4호마목의 공연장을 포함한다. 3. 극장ㆍ회의장ㆍ전시장에는 로비ㆍ홀ㆍ전실(前室)을 포함한다.
2. 상업 용도	가. 매장 나. 연속식 점포 1) 매장 2) 통로 다. 창고 및 배송공간 라. 음식점(레스토랑)ㆍ바ㆍ카페	0.50 0.50 0.25 0.37 1.00	연속식 점포: 벽체를 연속으로 맞대거나 복도를 공유하고 있는 점포수가 둘 이상인 경우를 말한다.
3. 업무 용도	가. 사무실이 높이 60m 초과하는 부분에 위치 나. 사무실이 높이 60m 이하 부분에 위치	1.25 0.25
4. 주거 용도	가. 공동주택 나. 호텔	R+1 0.05	R은 세대별 방의 개수를 말한다.
5. 교육 용도	가. 도서관 1) 서고ㆍ통로 2) 열람실 나. 학교 1) 교실 2) 그 밖의 시설	0.10 0.21 0.52 0.21
6. 운동 용도	운동시설	0.21
7. 의료 용도	가. 입원치료구역 나. 수면구역(숙소 등)	0.04 0.09
8. 보육 용도	보호시설(아동 관련 시설, 노인복지시설 등)	0.30
비고: 둘 이상의 사용형태로 사용되는 층의 거주밀도는 사용형태별 거주밀도에 해당 사용형태의 면적이 해당 층에서 차지하는 비율을 반영하여 각각 산정한 값을 더하여 산정한다.