■ 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행령 [별표 2]
피난안전구역 면적 산정기준(제14조제1항제3호 관련)
1. 지하층이 하나의 용도로 사용되는 경우 피난안전구역 면적 = (수용인원 × 0.1) × 0.28㎡ 2. 지하층이 둘 이상의 용도로 사용되는 경우 피난안전구역 면적 = (사용형태별 수용인원의 합 × 0.1) × 0.28㎡ 비고 1. 수용인원은 사용형태별 면적과 거주밀도를 곱한 값을 말한다. 다만, 업무용도와 주거용도의 수용인원은 용도의 면적과 거주밀도를 곱한 값으로 한다. 2. 건축물의 사용형태별 거주밀도는 다음 표와 같다.
건축 용도	사용형태별	거주밀도 (명/㎡)	비고
가. 문화ㆍ집회 용도	1) 좌석이 있는 극장ㆍ회의장ㆍ전시장 및 기타 이와 비슷한 것 가) 고정식 좌석 나) 이동식 좌석 다) 입석식 2) 좌석이 없는 극장ㆍ회의장ㆍ전시장 및 기타 이와 비슷한 것 3) 회의실 4) 무대 5) 게임제공업 6) 나이트클럽 7) 전시장(산업전시장)	n 1.30 2.60 1.80 1.50 0.70 1.00 1.70 0.70	1. n은 좌석 수를 말한다. 2. 극장ㆍ회의장ㆍ전시장 및 그 밖에 이와 비슷한 것에는 「건축법 시행령」 별표 1 제4호마목의 공연장을 포함한다. 3. 극장ㆍ회의장ㆍ전시장에는 로비ㆍ홀ㆍ전실을 포함한다.
나. 상업 용도	1) 매장 2) 연속식 점포 가) 매장 나) 통로 3) 창고 및 배송공간 4) 음식점(레스토랑)ㆍ바ㆍ카페	0.50 0.50 0.25 0.37 1.00	연속식 점포: 벽체를 연속으로 맞대거나 복도를 공유하고 있는 점포 수가 둘 이상인 경우를 말한다.
다. 업무 용도		0.25
라. 주거 용도		0.05
마. 의료 용도	1) 입원치료구역 2) 수면구역	0.04 0.09