[별표 4] <개정 1993․6․9> 일일오염물질배출량 및 일일유량의 산정방법(제9조제3항 관련)
가. 배출허용기준초과일일오염물질배출량의 산정방법
구 분	오염물질		산 정 방 법
일반오염 물 질	황산화물 먼 지 암모니아 황화수소 이황화탄소		일일유량×배출허용기준초과농도×10-6×64÷22.4 일일유량×배출허용기준초과농도×10-6 일일유량×배출허용기준초과농도×10-6×17÷22.4 일일유량×배출허용기준초과농도×10-6×34÷22.4 일일유량×배출허용기준초과농도×10-6×76÷22.4
특정대기 유해물질	불소화합물 염화수소 염 소 시안화수소		일일유량×배출허용기준초과농도×10-6×19÷22.4 일일유량×배출허용기준초과농도×10-6×36.5÷22.4 일일유량×배출허용기준초과농도×10-6×71÷22.4 일일유량×배출허용기준초과농도×10-6×27÷22.4
비고 : 1. 배출허용기준초과농도=배출농도-배출허용기준농도 2. 특정유해물질의 배출허용기준초과일일오염물질배출량은 소숫점이하 네째자리까지 계산하고, 일반오염물질에 대해서는 소숫점 이하 첫째자리까지 계산한다. 3. 먼지의 배출농도의 단위는 세제곱미터당 밀리그램(mg/S㎥)이고, 그외 오염물질의 배출농도의 단위는 피피엠(PPm)으로 한다.
나. 일일유량의 산정방법
		일일유량 = 측정유량 × 일일조업시간
비고 : 1. 측정유량의 단위는 시간당 세제곱미터(㎥/HR)로 한다. 2. 일일조업시간은 측정하기전 최근 조업한 30일간의 배출시설의 조업시간 평균치로서 시간으로 표시한다.