■ 군기령 [별표 1] <신설 2023. 3. 21.>
군기의 규격 및 재질 등(제4조제1항 관련)
규격
2. 재질 등
부대표지ㆍ부대명칭의 표기	부대명칭은 부대표지 아래에 표기한다.
금실의 부착	정기의 경우 금실(네겹 꼬임)을 10센티미터 길이로, 약기의 경우 금실(한겹 꼬임)을 5센티미터 길이로 깃면의 둘레에 달되, 깃대와 접하는 부분에는 금실을 달지 않는다.
깃대	은색 스테인리스강이나 목재 등 견고한 재질로 제작한다.
깃봉	창(槍) 모양으로 하며, 은색 스테인리스강이나 플라스틱 재질에 은색으로 도금하여 제작한다.