[별표 2] <개정 2011.3.3> 안전ㆍ보건표지의 종류별 용도, 사용 장소, 형태 및 색채 (제6조제1항ㆍ제8조 및 제9조제1항 관련)
분류	종류	용도 및 사용 장소	사용 장소 예시	형태		색채
				기본모형번호	안전ㆍ보건표지 일람표번호
금지표지	1. 출입금지 2. 보행금지 3. 차량통행금지 4. 사용금지 5. 탑승금지 6. 금연 7. 화기금지 8. 물체이동금지	출입을 통제해야할 장소 사람이 걸어 다녀서는 안 될 장소 제반 운반기기 및 차량의 통행을 금지시켜야 할 장소 수리 또는 고장 등으로 만지거나 작동시키는 것을 금지해야 할 기계ㆍ기구 및 설비 엘리베이터 등에 타는 것이나 어떤 장소에 올라가는 것을 금지 담배를 피워서는 안 될 장소 화재가 발생할 염려가 있는 장소로서 화기 취급을 금지하는 장소 정리 정돈 상태의 물체나 움직여서는 안 될 물체를 보존하기 위하여 필요한 장소	조립ㆍ해체 작업장 입구 중장비 운전작업장 집단보행 장소 고장난 기계 고장난 엘리베이터 화학물질취급 장소 절전스위치 옆	1 1 1 1 1 1 1 1	101 102 103 104 105 106 107 108	바탕은 흰색, 기본모형은 빨간색, 관련 부호 및 그림은 검은색
경고표지	1. 인화성물질 경고	휘발유 등 화기의 취급을 극히 주의해야 하는 물질이 있는 장소	휘발유 저장탱크	2	201	바탕은 노란색, 기본모형, 관련 부호 및 그림은 검은색
	2. 산화성물질 경고 3. 폭발성물질 경고 4. 급성독성물질 경고 5. 부식성물질 경고 6. 방사성물질 경고 7. 고압전기 경고 8. 매달린물체 경고 9. 낙하물체 경고 10. 고온 경고 11. 저온 경고 12. 몸균형 상실 경고 13. 레이저광선 경고	가열ㆍ압축하거나 강산ㆍ알칼리 등을 첨가하면 강한 산화성을 띠는 물질이 있는 장소 폭발성 물질이 있는 장소 급성독성 물질이 있는 장소 신체나 물체를 부식시키는 물질이 있는 장소 방사능물질이 있는 장소 발전소나 고전압이 흐르는 장소 머리 위에 크레인 등과 같이 매달린 물체가 있는 장소 돌 및 블록 등 떨어질 우려가 있는 물체가 있는 장소 고도의 열을 발하는 물체 또는 온도가 아주 높은 장소 아주 차가운 물체 또는 온도가 아주 낮은 장소 미끄러운 장소 등 넘어지기 쉬운 장소 레이저광선에 노출될 우려가 있는 장소	질산 저장탱크 폭발물 저장실 농약 제조ㆍ보관소 황산 저장소 방사성 동위원소 사용실 감전우려지역 입구 크레인이 있는 작업장 입구 비계 설치 장소 입구 주물작업장 입구 냉동작업장 입구 경사진 통로 입구 레이저실험실 입구	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213	다만, 인화성물질 경고, 산화성물질 경고, 폭발성물질 경고, 급성독성물질 경고, 부식성물질 경고 및 발암성ㆍ변이원성ㆍ생식독성ㆍ전신독성ㆍ호흡기과민성 물질 경고의 경우 바탕은 무색, 기본모형은 빨간색(검은색도 가능)
	14. 발암성ㆍ변이원성ㆍ생식독성ㆍ전신독성ㆍ호흡기과민성물질 경고 15. 위험장소 경고	발암성ㆍ변이원성ㆍ생식독성ㆍ전신독성ㆍ호흡기과민성 물질이 있는 장소 그 밖에 위험한 물체 또는 그 물체가 있는 장소	납 분진 발생장소 맨홀 앞 고열금속찌꺼기 폐기장소	2 2	214 215
지시표지	1. 보안경 착용 2. 방독마스크 착용 3. 방진마스크 착용 4. 보안면 착용 5. 안전모 착용 6. 귀마개 착용	보안경을 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 방독마스크를 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 방진마스크를 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 보안면을 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 헬멧 등 안전모를 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 소음장소 등 귀마개를 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소	그라인더작업장 입구 유해물질작업장 입구 분진이 많은 곳 용접실 입구 갱도의 입구 판금작업장 입구	3 3 3 3 3 3	301 302 303 304 305 306	바탕은 파란색, 관련 그림은 흰색
	7. 안전화 착용 8. 안전장갑 착용 9. 안전복착용	안전화를 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 안전장갑을 착용해야 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 방열복 및 방한복 등의 안전복을 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소	채탄작업장 입구 고온 및 저온물 취급작업장 입구 단조작업장 입구	3 3 3	307 308 309
안내표지	1. 녹십자표지 2. 응급구호표지 3. 들것 4. 세안장치 5. 비상용기구 6. 비상구 7. 좌측비상구 8. 우측비상구	안전의식을 북돋우기 위하여 필요한 장소 응급구호설비가 있는 장소 구호를 위한 들것이 있는 장소 세안장치가 있는 장소 비상용기구가 있는 장소 비상출입구 비상구가 좌측에 있음을 알려야 하는 장소 비상구가 우측에 있음을 알려야 하는 장소	공사장 및 사람들이 많이 볼 수 있는 장소 위생구호실 앞 위생구호실 앞 위생구호실 앞 비상용기구 설치장소 앞 위생구호실 앞 위생구호실 앞 위생구호실 앞	1 (사선제외) 4 4 4 4 4 4 4	401 402 403 404 405 406 407 408	바탕은 흰색, 기본모형 및 관련 부호는 녹색, 바탕은 녹색, 관련 부호 및 그림은 흰색
출입금지표지	1. 허가대상유해물질 취급 2. 석면취급 및 해체ㆍ제거 3. 금지유해물질 취급	허가대상유해물질 제조, 사용 작업장 석면 제조, 사용, 해체ㆍ제거 작업장 금지유해물질 제조ㆍ사용설비가 설치된 장소	출입구 (단, 실외 또는 출입구가 없을 시 근로자가 보기 쉬운 장소)	5 5 5	501 502 503	글자는 흰색바탕에 흑색 다음 글자는 적색 -○○○제조/사용/보관 중 - 석면취급/해체 중 - 발암물질 취급 중