[별표 4] <개정 2011.3.3>

안전ㆍ보건표지의 기본모형(제9조제1항 관련)

번호

기본모형

규격비율(크기)

표시사항

1

d≧0.025L

d1=0.8d

0.7d<d2<0.8d

d3=0.1d

금지

2

a≧0.034L

a₁= 0.8a

0.7a< a₂< 0.8a

경고

a≧0.025L

a₁= 0.8a

0.7a< a₂< 0.8a

3

d≧0.025L

d1=0.8d

지시

4

b≧0.0224L

b2=0.8b

안내

5

h<ℓ

h2=0.8h

ℓ×h≧0.0005L2

h-h2=ℓ-ℓ2=2e2

ℓ/h=1, 2, 4, 8

(4종류)

안내

6

A

Ｂ

Ｃ

모형 안쪽에는 A, B, C로 3가지 구역으로 구분하여 글씨를 기재한다.

1. 모형크기( 가로 40㎝, 세로 25㎝ 이상)

2. 글자크기(A: 가로 4㎝, 세로 5㎝ 이상, B: 가로 2.5㎝, 세로 3㎝ 이상, C: 가로 3㎝, 세로 3.5㎝ 이상)

관계자외

출입금지

7

A

B

C

모형 안쪽에는 A, B, C로 3가지 구역으로 구분하여 글씨를 기재한다.

1. 모형크기 (가로 70㎝, 세로 50㎝ 이상)

2. 글자크기 (A: 가로 8㎝, 세로 10㎝ 이상, B, C: 가로 6㎝, 세로 6㎝ 이상)

관계자외

출입금지

(참고)

1. L=안전ㆍ보건표지를 인식할 수 있거나 인식해야 할 안전거리를 말한다(L과 a, b, d, e, h, l 은 같은 단위로 계산해야 한다).

2. 점선 안 쪽에는 표시사항과 관련된 부호 또는 그림을 그린다.