[별표 11의3] <개정 2016.2.17.>
유해인자별 노출농도의 허용기준(제81조의4 관련)
유해인자		허용기준
		시간가중평균값(TWA)		단시간 노출값(STEL)
		ppm	mg/㎥	ppm	mg/㎥
1. 납 및 그 무기화합물			0.05
2. 니켈(불용성 무기화합물)			0.2
3. 디메틸포름아미드		10
4. 벤젠		0.5		2.5
5. 2-브로모프로판		1
6. 석면			0.1개/㎤
7. 6가크롬 화합물	불용성		0.01
	수용성		0.05
8. 이황화탄소		1
9. 카드뮴 및 그 화합물			0.01 (호흡성 분진인 경우 0.002)
10. 톨루엔-2,4-디이소시아네이트 또는 톨루엔-2,6-디이소시아네이트		0.005		0.02
11. 트리클로로에틸렌		10		25
12. 포름알데히드		0.3
13. 노말헥산		50
※비고 1. “시간가중평균값(TWA, Time-Weighted Average)”이란 1일 8시간 작업을 기준으로 한 평균노출농도로서 산출공식은 다음과 같다. 주) C: 유해인자의 측정농도(단위: ppm, mg/㎥ 또는 개/㎤) T: 유해인자의 발생시간(단위: 시간) 2. “단시간 노출값(STEL, Short-Term Exposure Limit)”이란 15분 간의 시간가중평균값으로서 노출농도가 시간가중평균값을 초과하고 단시간 노출값 이하인 경우에는 ① 1회 노출 지속시간이 15분 미만이어야 하고, ② 이러한 상태가 1일 4회 이하로 발생해야 하며, ③ 각 회의 간격은 60분 이상이어야 한다.