■ 도로표지규칙 [별표 2] <개정 2023. 11. 8.>
도로표지판, 글자 및 지주의 규격(제6조제1항제1호 관련) 1. 일반사항 가. 이 표에서 제시한 표지종류별 규격 및 설치방법은 각급 도로에 적용하여 사용할 수 있으며, 제3조제5호의 안내표지를 일반도로상에 설치할 경우 별도의 규정이 없는 한 고속국도상의 규격 및 설치방법을 준용한다. 나. 자동차전용도로에 설치하는 도로표지는 고속국도에 설치하는 도로표지의 규격과 설치방법을 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 도로구조상 고속국도에 설치하는 도로표지의 규격 및 설치방법을 준용하기 어려운 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 4차로 이상인 고속국도의 방향표지는 문형식으로 설치하는 것을 원칙으로 하고, 이 때 표지판의 개수는 3개 이하로 하며 도로표지의 규격을 가로로 크게 조정할 수 있다. 라. 주간선도로에는 필요한 경우 도로표지를 문형식으로 설치할 수 있다. 마. 비도시지역의 도로에서 방향표지를 현수식으로 설치하는 경우 설치방법은 410-2(B), 410-4를 준용한다. 바. 도시지역의 도로에서 방향표지를 현수식으로 설치하는 경우에는 양면식으로 설치할 수 있다. 사. 도시지역의 도로에 관광지표지를 설치하는 때에는 설치위치에 따라 406계열 표지를 준용하거나 갈색바탕의 411표지(보행인표지)를 설치한다. 아. 제6조에 따라 도로표지의 규격을 조정하는 경우 쉽게 알아볼 수 있도록 하기 위하여 부득이한 경우를 제외하고는 이 표에서 제시한 규격보다 크게 조정하여야 한다.
2. 비도시지역의 도로(고속국도를 제외한다)
구분		표지번호		종별		지주 형식		표지판의 규격(cm)						글자의 세로규격(cm)				지주의 규격(mm)
								왕복2차로 이하				왕복4차로 이상		왕복2차로 이하			왕복4차로 이상	왕복2차로 이하								왕복4차로 이상
																		겹기둥식		편지식·현수식						겹기둥식				편지식·현수식
																				지주				가로재						지주		가로재
경계 표지		401-1		면경계표지		겹기둥식 편지식		140× 70				140× 70		30			30	60.5 (3.2)		165.2 (4.5)				60.5 (3.2)		60.5 (3.2)				165.2 (4.5)		60.5 (3.2)
		401-2		군경계표지				300×200				300×200		40			40	139.8 (4.5)		318.5 (6.0)				139.8 (4.5)		139.8 (4.5)				318.5 (6.0)		139.8 (4.5)
		401-3		도경계표지				360×220				360×220		45			45	165.2 (4.5)		355.6 (6.3)				165.2 (4.5)		165.2 (4.5)				355.6 (6.3)		165.2 (4.5)
이정 표지		402-1		1지명이정표지		겹기둥식 편지식		250×100				300×110		30			33	101.6 (4.0)		267.4 (6.0)				101.6 (4.0)		101.6 (4.0)				267.4 (6.0)		114.3 (4.5)
		402-2		2지명이정표지				250×180				300×200		30			33	114.3 (4.5)		267.4 (6.0)				114.3 (4.5)		139.8 (4.5)				318.5 (6.0)		139.8 (4.5)
		402-3		3지명이정표지				250×220				300×240		30			33	139.8 (4.5)		318.5 (6.0)				139.8 (4.5)		165.2 (4.5)				355.6 (6.3)		165.2 (4.5)
		402-4		좌우이정표지				250×180				300×200		30			33	114.3 (4.5)		267.4 (6.0)				114.3 (4.5)		139.8 (4.5)				318.5 (6.0)		139.8 (4.5)
방향 표지		403-1		3방향예고표지		겹기둥식 편지식		445×220				500×250		30			35	190.7 (4.5)		355.6 (9.0)				216.3 (4.5)		216.3 (4.5)				355.6 (9.0)		267.4 (6.0)
		403-2		3방향표지				445×220				500×250		30			35
		403-3		2방향예고표지				360×220				400×250		30			35	165.2 (4.5)		355.6 (6.3)				165.2 (4.5)		190.7 (4.5)				355.6 (9.0)		190.7 (4.5)
		403-4		2방향표지				360×220				400×250		30			35
		403-5		2방향예고표지				360×220				400×250		30			35
		403-6		2방향표지				360×220				400×250		30			35
		403-7		1지명방향표지				160×60				160×60		25			25	60.5 (3.2)		165.2 (4.5)				60.5 (3.2)		60.5 (3.2)				165.2 (4.5)		60.5 (3.2)
		403-8		2지명방향표지				160×120				160×120		25			25	89.1 (3.2)		216.3 (4.5)				89.1 (3.2)		89.1 (3.2)				216.3 (4.5)		89.1 (3.2)
		403-9		2지명방향표지				160×120				160×120		20			20
		403-10		3방향표지		현수식		185×135(3EA)				185×135(3EA)		30			30							355.6 (6.3)		267.4 (6.0)									355.6 (6.3)		267.4 (6.0)
		403-11		2방향표지				185×135(2EA)				185×135(2EA)		30			30							318.5 (6.0)		190.7 (4.5)									318.5 (6.0)		190.7 (4.5)
		403-12		약식3방향표지		겹기둥식		180×180				200×200		25			30			114.3 (4.5) 101.6 (4.0)												114.3 (4.5)
		403-13		약식2방향예고표지				180×130				200×150		25			30															101.6 (4.0)
		403-14		2지명차로지정표지		문형식						330×280(2EA)					50
		403-15		1지명차로지정표지								330×280(2EA)					50
		403-16		광폭차로지정표지								560×280					50
노선 표지		404-1(A)		단일노선표지		홑기둥식		120×110				120×110		24			24	101.6 (4.0)												101.6 (4.0)
		404-1(B)		단일노선표지				120×120				120×120		24			24
		404-2(A)		중복노선표지				120×160				120×160		24			24	114.3 (4.5)												114.3 (4.5)
		404-2(B)		중복노선표지				120×200				120×200		24			24	139.8 (4.5)												139.8 (4.5)
		404-3		분기점표지				110×170				110×170		24			24	114.3 (4.5)												114.3 (4.5)
휴게소 표지		405-1		소형휴게소표지		겹기둥식		180×90				180×90								76.3 (3.2)												76.3 (3.2)
		405-2		중형휴게소표지				200×90				200×90		24			24			89.1 (3.2)												89.1 (3.2)
		405-3		대형휴게소표지				200×90				200×90
관광지 표지		406		관광지표지		겹기둥식		190×100				250×140		25			30			89.1 (3.2)												89.1 (3.2)
						겹기둥식 편지식		250×180				300×200		30			33			114.3 (4.5)												139.8 (4.5)
								250×220				300×240		30			33			139.8 (4.5)				318.5 (6.0)		139.8 (4.5)						165.2 (4.5)			355.6 (6.3)		165.2 (4.5)
양보 차로 표지		407-1		양보차로예고표지		홑기둥식		140×50				140×50		15			15	76.3 (3.2)												76.3 (3.2)
		407-2		양보차로표지				140×50				140×50		15			15
		407-3		양보차로끝표지				125×50				125×50		15			15
오르막 차로 표지		407-4 407-5 407-6		오르막차로예고표지 오르막차로표지 오르막차로끝표지		홑기둥식		140×50 140×50 125×50				140×50 140×50 125×50		15 15 15			15 15 15	76.3 (3.2)												76.3 (3.2)
유도 표지		408		유도표지		홑기둥식 겹기둥식		170×80				170×80		26			26	101.6 (4.0)		76.3 (3.2)										101.6 (4.0)		76.3 (3.2)
예고 표지		409		자동차전용도로 예고표지		겹기둥식 편지식		250×175				250×175		30			30			114.3 (4.5)				267.4 (6.0)		114.3 (4.5)						114.3 (4.5)			267.4 (6.0)		114.3 (4.5)
주) 1. 지주 및 가로재의 재질은 KS D 3566[일반구조용 탄소 강관(Steel pipe)]을 기준으로 한다. 2. 표지판의 두께는 3밀리미터를 기준으로 한다. 3. ( )안의 수치는 지주의 두께이다.
3. 도시지역의 도로(고속국도를 제외한다)
구분		표지번호		종별		지주형식			표지판의 규격(cm)						글자의 세로규격(cm)				지주의 규격(mm)
																			홑기둥식			겹기둥식						편지식·현수식
																												지주					가로재
방향 표지		410-1(A)		3방향예고표지		편지식			445×220						30													355.6 (9.0)					216.3 (4.5)
		410-1(B)		3방향예고표지											30
		410-1(C)		3방향예고표지											30
		410-1(D) 410-1(E)		3방향예고표지 3방향예고표지											30 30
		410-2(A)		3방향표지											30
		410-2(B)		3방향표지		현수식			185×135(2EA)						30													355.6 (6.3)					267.4 (6.0)
		410-2(C)		3방향표지											30
		410-3		2방향예고표지		편지식			360×220						30													355.6 (6.3)					165.2 (4.5)
		410-4		2방향표지		현수식			185×135(2EA)						30													318.5 (6.0)					190.7 (4.5)
		410-5(A)		2방향표지		편지식			300×200						30													318.5 (6.0)					139.8 (4.5)
		410-5(B)		2방향표지		겹기둥식			300×80						30							101.6 (4.0)
		410-5(C)		2방향표지		편지식 현수식			185×135(2EA)						30													267.4(6.0) 318.5(6.0)					101.6(4.0) 190.7(4.5)
		410-5(D)		2방향표지		홑기둥식 겹기둥식			150×170						30				139.8 (4.5)			101.6 (4.0)
		410-6		방향표지		홑기둥식 겹기둥식			140×100						30				101.6 (4.0)			76.3 (3.2)
보행인 표지		411		보행인표지		홑기둥식 겹기둥식			95×30						8				60.5 (3.2)			60.5 (3.2)
주차장 표지		412-1		주차장예고표지		홑기둥식			70×90						26				76.3 (3.2)
		412-2		주차장표지					70×70						26				60.5 (3.2)
이정 표지		413-1		1지명이정표지		겹기둥식 편지식			300×110						33							101.6 (4.0)						267.4 (6.0)					114.3 (4.5)
		413-2		2지명이정표지					300×200						33							139.8 (4.5)						318.5 (6.0)					139.8 (4.5)
		413-3		3지명이정표지					300×240						33							165.2 (4.5)						355.6 (6.3)					165.2 (4.5)
분기점 표지		414-1		분기점표지		홑기둥식			130×200						24				139.8 (4.5)
		414-2		분기점표지					130×120						24				101.6 (4.0)
지 점 표 지		415		지점표지					150×60						26																		60.5 (3.2)
주) 1. 지주 및 가로재의 재질은 KS D 3566[일반구조용 탄소 강관(Steel pipe)]을 기준으로 한다. 2. 표지판의 두께는 3밀리미터를 기준으로 한다. 3. ( )안의 수치는 지주의 두께이다.
4. 도로(고속국도를 제외한다)의 문형식표지
차로구별											표지판의 규격(cm)																비고
편도 1차로											290×200
편도 2차로											500×200
편도 3차로											600×200
5. 고속국도
구분	표지번호		종별		지주 형식		표지판의 규격(cm)						글자의 세로규격(cm)						지주의 규격(mm)
							왕복2차로 이하			왕복4차로 이상			왕복2차로 이하			왕복4차로 이상			왕복2차로 이하						왕복4차로 이상
																			겹기둥식		편지식·현수식				겹기둥식				편지식·현수식
																					지주		가로재						지주		가로재
경계 표지	420		도경계표지		겹기둥식 편지식		365×150			365×150			50			50			139.8 (4.5)		318.5 (6.0)		139.8 (4.5)		139.8 (4.5)				318.5 (6.0)		139.8 (4.5)
이정 표지	421-1		1지명이정표지				350×115			435×145			50			60			114.3 (4.5)		267.4 (6.0)		139.8 (4.5)		139.8 (4.5)				318.5 (6.0)		165.2 (4.5)
	421-2		2지명이정표지				350×285			435×290			50			60			216.3 (4.5)		355.6 (9.0)		216.3 (4.5)		216.3 (4.5)				355.6 (9.0)		267.4 (6.0)
	421-3		3지명이정표지				350×295			435×350			50			60			216.3 (4.5)		355.6 (9.0)		190.7 (4.5)		267.4 (6.0)				406.4 (9.0)		267.4 (6.0)
방향 표지	422-1		1차출구예고표지 (2방향)		문형식		330×280			330×280			40			50			190.7 (4.5)		355.6 (9.0)		216.3 (4.5)		267.4 (6.0)				457.2 (9.0)		267.4 (6.0)
					겹기둥식 편지식		2글자
							350×285			420×355
							3글자
							400×285			480×355
	422-2		2차출구예고표지 (2방향)		문형식		330×280			330×280			60			60			190.7 (4.5)		355.6 (9.0)		216.3 (4.5)		267.4 (6.0)				457.2 (9.0)		267.4 (6.0)
					겹기둥식 편지식		2글자						40			50
							350×285			420×355
							3글자
							400×285			480×355
방향 표지	422-3		출구점예고표지 (1지명)		겹기둥식 편지식		260×145			260×145			60			60			114.3 (4.5)		267.4 (6.0)		114.3 (4.5)		114.3 (4.5)				267.4 (6.0)		114.3 (4.5)
	422-4		출구점예고표지 (2지명)				330×280			330×280									190.7 (4.5)		355.6 (9.0)		190.7 (4.5)		190.7 (4.5)				355.6 (9.0)		190.7 (4.5)
	422-5		출구점표지 (1지명)				260×145			260×145									114.3 (4.5)		267.4 (6.0)		114.3 (4.5)		114.3 (4.5)				267.4 (6.0)		114.3 (4.5)
	422-6		출구점표지 (2지명)				330×280			330×280									190.7 (4.5)		355.6 (9.0)		190.7 (4.5)		190.7 (4.5)				355.6 (9.0)		190.7 (4.5)
	422-7		3차출구예고표지 (2방향)		겹기둥식 편지식		2글자						40			50			190.7 (4.5)		355.6 (9.0)		216.3 (4.5)		267.4 (6.0)				457.2 (9.0)		267.4 (6.0)
							350×285			420×355
							3글자
							400×285			480×355
	423-1		1차출구예고표지 (3방향)		문형식		330×280			330×280			60			60			216.3 (4.5)		406.4 (9.0)		267.4 (6.0)		267.4 (6.0)				457.2 (9.0)		267.4 (6.0)
					겹기둥식 편지식		2글자						40			50
							440×285			480×355
							3글자
							450×285			530×355
	423-2		2차출구예고표지 (3방향)		문형식		330×280			330×280			60			60			216.3 (4.5)		406.4 (9.0)		267.4 (6.0)		267.4 (6.0)				457.2 (9.0)		267.4 (6.0)
					겹기둥식 편지식		2글자						40			50
							440×285			480×355
							3글자
							450×285			530×355
	423-3		3차출구예고표지 (3방향)		겹기둥식 편지식		2글자						40			50					216.3 (4.5)		406.4 (9.0)		267.4 (6.0)						267.4 (6.0)			457.2 (9.0)		267.4 (6.0)
							400×285			480×355
							3글자
							450×285			530×355
	423-4		출구점예고표지 (3방향)		문형식		330×280						60			60
	423-5		나가는곳표지		겹기둥식		300×120						40			40					114.3 (4.5)										114.3 (4.5)
	424-1		3방향1차예고표지		겹기둥식 편지식		550×295						40			40					216.3 (4.5)		406.4 (9.0)		267.4 (6.0)						216.3 (4.5)			406.4 (9.0)		267.4 (6.0)
	424-2		3방향2차예고표지				550×295						40			40
	424-3		2방향1차예고표지				405×295						40			40					216.3 (4.5)		355.6 (9.0)		216.3 (4.5)						216.3 (4.5)			355.6 (9.0)		216.3 (4.5)
	424-4		2방향2차예고표지				405×295						40			40
	425-1		방향표지(1방향)		겹기둥식		185×100						30			30					89.1 (3.2)										89.1 (3.2)
	425-2		방향표지(2방향)				370×100						30			30					114.3 (4.5)										114.3 (4.5)
	425-3		방향표지		편지식		330×280						40			40							355.6 (9.0)		190.7 (4.5)									355.6 (9.0)		190.7 (4.5)
	425-4		방향표지				330×280(2EA)						60			60							457.2 (9.0)		190.7 (4.5)									457.2 (9.0)		190.7 (4.5)
노선 표지	426-1		분기점표지		홑기둥식		130×200						24			24			139.8 (4.5)										139.8 (4.5)
	426-2		노선표지				120×130						24			24			101.6 (4.0)										101.6 (4.0)
출구감속 유도표지	426-3		출구감속유도표지		홑기둥식		65×150						22			22			89.1 (3.2)										89.1 (3.2)
시설물 표지	427-1		하천표지		겹기둥식 편지식		220×140			250×165			40			50					101.6 (4.0)		267.4 (6.0)		101.6 (4.0)						114.3 (4.5)			267.4 (6.0)		114.3 (4.5)
	427-2		교량표지				220×140			250×165			40			40
	427-3		터널표지				340×225			340×225			50			50					165.2 (4.5)		355.6 (6.3)		165.2 (4.5)						165.2 (4.5)			355.6 (6.3)		165.2 (4.5)
	427-4		비상주차장표지		홑기둥식		70×110												76.3 (3.2)										76.3 (3.2)
	427-5		정류장표지		겹기둥식		242×120						24			24					101.6 (4.0)										101.6 (4.0)
	427-6		도로관리기관표지		겹기둥식 편지식		160×120						22			22					89.1 (3.2)		216.3 (4.5)		89.1 (3.2)						89.1 (3.2)			216.3 (4.5)		89.1 (3.2)
	427-7		긴급제동시설표지		겹기둥식 편지식		340×225						50			50					165.2 (4.5)		355.6 (6.3)		165.2 (4.5)						165.2 (4.5)			355.6 (6.3)		165.2 (4.5)
휴게소 표지	428-1 428-2		소풍휴게소예고표지 소풍휴게소진입표지		겹기둥식		242×150						24			24					114.3 (4.5)										114.3 (4.5)
	428-3		종합휴게소1차예고표지		겹기둥식 편지식		400×280						50			50					190.7 (4.5)		355.6 (9.0)		216.3 (4.5)						190.7 (4.5)			355.6 (9.0)		216.3 (4.5)
	428-4 428-5		종합휴게소2차예고표지 종합휴게소3차예고표지		겹기둥식 편지식		400×360 400×360														267.4 (6.0)		406.4 (9.0)		267.4 (6.0)						267.4 (6.0)			406.4 (9.0)		267.4 (6.0)
	428-6		종합휴게소표지진입표지		겹기둥식 편지식		400×280														190.7 (4.5)		355.6 (9.0)		216.3 (4.5)						190.7 (4.5)			355.6 (9.0)		216.3 (4.5)
	428-7		간이매점예고표지		겹기둥식		242×170						30			30					114.3 (4.5)										114.3 (4.5)
	428-8		간이매점진입표지				242×170
긴급 신고 표지	429		긴급신고표지		홑기둥식		76.5×90						13			13			76.3 (3.2)										76.3 (3.2)
자동차 전용 도로 표지	430-1		자동차전용도로표지		홑기둥식		76.5×90												76.3 (3.2)										76.3 (3.2)
	430-2		자동차전용도로해제표지				76.5×90
	430-3		자동차전용도로끝표지		겹기둥식 편지식		360×220						40			40					165.2 (4.5)		355.6 (6.3)		165.2 (4.5)						165.2 (4.5)			355.6 (6.3)		165.2 (4.5)
	430-4		고속도로종점예고표지		문형식		360×220						40			40
시종점 표지	431-1		시점표지		홑기둥식		140×150						26			26			114.3 (4.5)										114.3 (4.5)
	431-2		종점표지				140×150
돌아 가는길 표지	432		돌아가는길표지		홑기둥식 겹기둥식		160×85						24			24			101.6 (4.0)		76.3 (3.2)								101.6 (4.0)		76.3 (3.2)
매표소 표지	433-1		매표소예고표지		겹기둥식 편지식		300×225						50			50					165.2 (4.5)		318.5 (6.0)		165.2 (4.5)						165.2 (4.5)			318.5 (6.0)		165.2 (4.5)
	433-2
	433-3		자동요금징수차로예고표지		문형식		330×280						50			50
오르막차로 표지	434-1		오르막차로예고표지		겹기둥식		240×95						30			30					101.6 (4.0)										101.6 (4.0)
	434-2		오르막차로시점표지				240×95						30			30
	434-3		오르막차로끝표지				240×95						30			30
고속국도 유도표지	435		고속국도 유도표지		홑기둥식		110×170						24			24			114.3 (4.5)										114.3 (4.5)
아시안 하이웨이 안내표지	436		아시안하이웨이 안내표지		겹기둥식 편지식		250×165			435×290			30			50					114.3 (4.5)		267.4 (6.0)		114.3 (4.5)						216.3 (4.5)			355.6 (9.0)		267.4 (6.0)
주) 1. 지주 및 가로재의 재질은 KS D 3566[일반구조용 탄소 강관(Steel pipe)]을 기준으로 한다. 2. 표지판의 두께는 3밀리미터를 기준으로 한다. 3. ( )안의 수치는 지주의 두께이다