■ 교정공무원 복제규칙 [별표 3] <개정 2024. 1. 3.>

교정화의 제작 양식(제6조 관련)
1. 일반근무화
소 재	제작 양식	도 형
가. 남성 교정공무원: 검정색, 복스가죽	가. 남성 교정공무원: 끈은 있으나 장식이 없는 일반적인 구두 형태로 한다.	가. 남성 교정공무원
나. 여성 교정공무원: 남성 교정공무원의 근무화와 같다.	나. 여성 교정공무원 1) 앞면에 장식 없는 일반적인 여성용 구두 형태로 한다. 2) 뒷굽은 반높임으로 한다.	나. 여성 교정공무원
2. 기능성 근무화
소 재	제작 양식	도 형
가. 몸체: 검정색, 복스가죽 나. 바닥: 우레탄고무	가. 윗부분은 일반 근무화와 동일한 재질로 하고, 바닥면은 신축성 있도록 우레탄고무재질로 한다. 나. 끈 조임식으로 한다.
3. 활동성 근무화
소 재	제작 양식	도 형
가. 겨울 활동성 근무화: 검은 남색, 스웨이드(세무), 탄소, 면	가. 겨울 활동성 근무화 1) 유연성과 탄력성을 주어 부드럽게 구부러지게 한다. 2) 굽은 3cm 내외로 한다. 3) 끈 조임식으로 한다.	가. 겨울 활동성 근무화
나. 여름 활동성 근무화: 검은 남색, 폴리에스테르 메시	나. 여름 활동성 근무화: 겨울 활동성 근무화와 같게 하되, 스웨이드 재질 부분에 폴리에스테르 메시 소재를 사용한다.	나. 여름 활동성 근무화
4. 일반 기동화
소 재	제작 양식	도 형
검정색, 소가죽, 폴리에스테르	발 안쪽 면에 지퍼를 달고, 양쪽 측면은 발수원단을 사용한다.
5. 기능성 기동화
소 재	제작 양식	도 형
검정색, 소가죽	원터치 클립을 달며, 발가락 부위에 보호장치를 단다.
6. 기동순찰 기동화
소 재	제작 양식	도 형
검정색, 소가죽, 폴리에스테르	끈은 와이어를 사용하고, 다이얼을 돌려서 조이고 풀 수 있도록 한다.