■ 교정공무원 복제규칙 [별표 5] <개정 2024. 1. 3.>

표지장의 제작 양식(제8조 관련)
1. 교정모표장
소 재	제작 양식		도 형
가. 정장: 황동크롬 도금으로 한다.	가. 정장 1) 방패 안에 태극장을 둘러싸고 있는 무궁화를 중앙에 배치한다. 2) 방패 위에 열쇠와 검 및 비상하는 모습의 해동청을 배치한다. 3) 방패 안 원 둘레에 무궁화 봉오리와 잎을 배치한다. 4) 방패 위와 아래 띠에 “대한민국”과 “교정”을 각각 표기한다. 5) 방패와 방패 위에 열쇠와 검, 해동청을 3단으로 결합한다.		가. 정장
나. 약장: 검정색 나사지 바탕에 금색실로 수를 놓되, 해동청의 눈은 검정실로, 열쇠와 검은 백색실로, 태극장은 청ㆍ홍색실로 수를 놓는다.	나. 약장 1) 방패 안 지름 0.5㎝의 원 안에 검정색 태극장을 둘러싸고 있는 무궁화를 중앙에 배치한다. 2) 방패 위에 열쇠와 검 및 비상하는 모습의 해동청을 배치한다. 3) 방패 안 원 둘레에 무궁화 봉오리와 잎을 배치한다. 4) 방패 위와 아래 띠에 “대한민국”과 “교정”을 각각 표기한다.		나. 약장
2. 가슴표장
재질		제작 양식		도형
황동크롬 도금		가. 타원형 바탕과 모자표장 문양으로 구성한다. 나. 폭 5.4㎝, 길이 7㎝의 타원형 바탕 가운데에 길이 6㎝, 폭 6.3㎝의 모자표장 문양을 배치한다. 다. 타원형 바탕에 빛줄기 사선을 1밀리미터 간격으로 모자표장 문양을 둘러싸고 배치한다.
3. 소속표장
재질		제작 양식		도형
가. 교정장: 가슴표장과 같다.		가. 교정장 1) 지름이 0.3㎝인 청ㆍ홍색 태극장 둘레에 무궁화 꽃잎 5장을 배열하고, 그 둘레에 무궁화 잎 12장(양쪽 각 6장)을 연결하여 배치하며, 위에 열쇠, 검 및 해동청을 배치하여 전체지름은 2.5㎝로 한다. 2) 해동청과 태극장 아래 띠에는 "대한민국"과 "교정"을 각각 가로로 새긴다.		가. 교정장
나. 기관소속장 1) 황동크롬 도금형: 가슴표장과 같다. 2) 자수형: 별표 2의 겨울정복지와 같다.		나. 기관소속장 1) 지름이 0.2㎝인 태극장 둘레에 무궁화 잎 5장을 배열하고, 그 아래에 무궁화 잎 5장(양쪽 각 10장)을 연결하여 배치하며, 위에 열쇠와 검을 배치한다. 2) 자수형은 근무복에 붙인다.		나. 기관소속장 1) 황동크롬 도금형 2) 자수형
다. 본부청소속장: 가슴표장과 같다.		다. 본부청소속장 1) 교정장과 같이 하되, 색이 없는 태극장으로 한다. 2) 태극장 아래 띠에는 소속을 가로로 새기되, 교정본부 및 교정연수부는 "법무", 각 지방교정청은 지역명을 새긴다.		다. 본부청소속장
4. 교정표지장
재질		제작 양식		도형
감청색 나사지 바탕에 금색실로 수를 놓는다.		가. 길이 9.4㎝, 폭 8㎝ 방패 가운데에 교정모표장 문양을 길이 5㎝, 폭 4.9㎝로 배치한다. 나. 방패 가운데에 교정모표장 문양을 배치하고, 윗부분에는 "교정"을, 방패 아랫부분에는 "CORRECTIONS"를 각각 새긴다.
5. 지휘관표장
재질		제작 양식		도형
가슴표장과 같다.		가. 길이 6.5㎝, 폭 5.5㎝ 방사형의 빛줄기 가운데에 무궁화의 지름을 1.2㎝로 배치하고, 둘레에 원형띠를 배열한다. 나. 원형띠 둘레에 무궁화 잎 16장(양쪽 각 8장)을 연결하고, 위에 열쇠, 검 및 해동청을 배치한다. 다. 해동청 아래에 "대한민국"을 새긴 띠를 배치한다.
6. 교정상징문양
재질		제작 양식		도형
검정색 나사지 바탕에 감청색실, 금색실 등으로 수를 놓는다.		가. 해동청 및 방패: 하단에 방패를, 그 위에 방패를 발톱으로 잡고 비상하는 모습의 해동청을 배열한다. 나. 태극장 및 무궁화: 방패의 중앙에 지름 0.8cm의 원을, 원 안에 청ㆍ홍색 태극장과 그 둘레를 감싼 무궁화 꽃잎 5장을 배열한다. 다. 열쇠 및 검: 방패 중앙의 원 둘레에 무궁화 봉오리, 무궁화 잎, 열쇠와 검을 배열한다. 열쇠와 검은 원 위에서 교차하도록 한다. 라. 글자: 해동청의 아래에는 "대한민국"이 새겨진 띠를, 방패 중앙 원의 아래에는 "교정"이 새겨진 띠를, 방패의 아래에는 "KOREA CORRECTIONAL SERVICE"를 새긴 띠를 배열하여 방패를 감 싸도록 한다.
7. 기동순찰표지장
재질		제작 양식		도형
검정색 나사지 바탕에 붉은색실, 백색실 등으로 수를 놓는다.		가. 두 개의 직사각형을 배열하고 그 경계와 둘레를 붉은색으로 한다. 나. 상단의 직사각형 안에 "CRPT"를, 하단의 직사각형 안에 "기동순찰"을 백색으로 새기고, "CRPT"는 그 글자의 테두리를 붉은색 선으로 두른다.