■ 교정공무원 복제규칙 [별표 7] <개정 2024. 1. 3.>

호루라기의 제작 양식(제19조제3항 관련)
소 재	제작 양식	도 형
가. 호루라기 1) 몸체: 은색, 금속 2) 고리: 은색, 스테인리스	가. 호루라기 1) 은색의 금속에 스테인리스 도금을 한다. 2) 호루라기의 앞 코 부분에는 스테인리스 선으로 지름 1.5㎜의 고리를 붙인다. 3) 측면에 교정 상징 문양을 새긴다. 4) 부는 구멍의 너비는 1㎝로, 소리 나는 구멍이 있는 몸체의 지름은 1.5㎝, 길이는 3㎝로 한다. 5) 호루라기 줄은 근무복 상의와 같은 색의 꼬임줄로 하되, 양끝에 연결용 고리쇠를 달고, 그 길이는 50㎝로 한다. 6) 호루라기의 소리 나는 구멍 안에는 소리 울림용 플라스틱 볼 1개를 넣는다.	가. 호루라기
나. 전자 호루라기 1) 몸체: 플라스틱 2) 걸이: 검정색 플라스틱	나. 전자 호루라기 1) 버튼을 누르면 주파수공진방식의 전자음이 울리도록 하며, 충전단자는 USB-C 타입으로 한다. 2) 근무복 견장걸이 또는 허리띠에 착용할 수 있도록 한다.	나. 전자 호루라기