■ 교정공무원 복제규칙 [별표 8] <개정 2022. 2. 7.>

장비벨트 및 교도봉의 제작 양식(제20조 관련)
1. 장비벨트
소 재	제작 양식	도 형
검정색 복스가죽 또는 나일론	가. 전체 길이 115㎝, 폭 4.5㎝의 띠로 하고, 띠에는 탄알집ㆍ포승집ㆍ열쇠고리ㆍ교도봉고리ㆍ권총집 및 띠고리 2개를 단다. 나. 버클은 원형으로 하되, 가운데에 교정모표장 문양을 돋을새김한다.	가. 장비벨트 나. 탄알집 및 포승집 다. 열쇠고리 라. 교도봉고리 마. 권총집
2. 교도봉
소 재	제작 양식	도 형
적갈색 플라스틱 및 목재	가. 원봉으로 하고, 손잡이와 몸체 사이에 마디를 만든다. 나. 손잡이는 일곱줄의 홈을 둘러 조각하고, 손잡이 머리에 가죽끈을 단다.