■ 하천법 시행규칙 [별표 5의3] <개정 2021. 12. 28.>

하천명표지의 표지내용, 세부규격 및 재질 등(제38조의2제3항 관련)

1. 표지내용

가. 하천 그림표지

나. 법 제7조에 따른 하천구분

다. 하천명

라. 영문 하천명

마. 하천관리청

2. 규격: 2,100㎜ ✕ 1,200㎜

가. 일반형 하천명표지

나. 미관형 하천명표지

3. 표지판 색채

가. 일반형 하천명표지

1) 바탕: 파랑(2.5PB 4/10)으로 한다.

2) 선 및 글자: 흰색(N9.5)으로 한다.

나. 미관형 하천명표지

1) 바탕: 파랑(2.5PB 4/10)으로 한다.

2) 선, 글자 및 수계도(水系圖): 흰색(N9.5)으로 한다.

3) 상징그림: 해당 하천을 대표하는 동식물 또는 해당 하천에서 할 수 있는 레저

활동 등을 알릴 수 있는 그림으로서 하천관리청이 선정한다.

주: 색이름과 기호는 한국산업표준(KS) A 0011, 한국산업표준(KS) A 0062에 따른다.

4. 표지 구성(단위: ㎜)

가. 일반형 하천명표지

나. 미관형 하천명표지

5. 세부규격

가. 일반형 하천명표지

1) 표지판 테두리선(단위: ㎜)

2) 그림표지 테두리선

가) 기본규격: X = 50㎜

나) 외곽선 굵기: 12㎜

3) 하천구분 표식 부분(단위: ㎜)

가) 기본규격

나) 기본글씨체: 산돌고딕 볼드 190포인트, 자폭 100퍼센트, 자간 0으로 한다.

다) 하천구분 표식 부분 상세규격

① 국가하천

② 지방하천

4) 하천명 표식 부분(단위: ㎜)

가) 기본규격

나) 기본글씨체: 한양 헤드라인 미디움 755포인트, 자폭 100퍼센트, 자간 -75로 한다.

① 2자
② 3자
③ 4자
④ 5자

5) 영문 하천명 표식 부분(단위: ㎜)

가) 기본규격

나) 영문글씨체: 딘메드 405포인트, 자폭 100퍼센트, 자간 -75로 한다.

다) 「국어기본법」 제11조에 따라 고시된 어문규범에 따르며, 한글 하천명을 기준으로 하여 가운데 정렬로 도안한다.

6) 하천관리청 표식 부분(단위: ㎜, 하천관리청의 심벌마크로 대체할 수 있다)

가) 국가하천(예): 환경부

환 경 부

환  경  부

나) 지방하천(예): 경기도, 충청남도, 부산광역시, 제주특별자치도 등

(글자는 기재된 치수에 맞추어 가운데 정렬로 도안한다)

나. 미관형 하천표지

1) 하천명(영문 하천명을 포함한다), 하천구분 및 하천관리청 표식 부분은 일반형 하천명표지의 글씨체를 따르되, 미관형 하천명표지의 표지구성 규격에 맞도록 글자의 크기를 조정할 수 있다.

2) 상징그림 및 수계도는 미관과 시인성(視認性) 등을 고려하여 자체적으로 제작한다.

6. 재질 구성

가. 프레임: 스테인레스스틸 가공(두께: 3㎜)

나. 표지요소: 커팅시트

다. 기둥: 스테인레스스틸 가공